Как выбрать смеситель для ванны за 10 минут

Выбор смесителя для ванны очень ответственный момент. Он должен быть надежным и вписываться в окружающий интерьер. Удобным для использования. Данный аксессуар будет эксплуатироваться ежедневно, поэтому нужно учитывать несколько очень важных критериев при покупке. В статье описаны ключевые характеристики, знание которых поможет легко и быстро сделать покупку.

Модификация смесителя.

Первый важный критерий для выбора — модификация смесителя по дизайну и функциональности. Выделяют:

1. Однорычажные.
2. Двухвентильные.
3. Термостатические.
4. Бесконтактные.

Однорычажные. Состоят из корпуса и подвижной рукоятки. Очень простой и удобный в управлении. Регулировка температуры и напор производиться рукояткой. Можно устанавливать как на борт ванной, так и на стену.

Двухвентильные. Стандартный вариант из корпуса, носика и двух вентилей по бокам носика. Преимущество этого вида в возможности более точно регулировать температуру воды боковыми кранами-буксами. Недостаток этих моделей в более быстром износе, чем в предыдущем варианте. Но они и дешевле.

Термостатические. Характерная особенность — наличие термостата. Смеситель этого типа поддерживает предустановленную ранее температуру автоматически, а в случае отключения холодной воды, подача полностью прекращается. Корпус не грееться. Очень удобное и современное решение.

Бесконтактные. Или сенсорные. У смесителей такого типа нет рукоятки или вентилей для регулировки вручную. Есть маленький рычаг для установки нужной температуры. Подача воды начинается при поднесении рук к крану.  Датчик фиксирует движение и начинает подачу воды. Если руки убрать подача прекращается, что позволяет экономить воду. Идеален для умывальника. Для ванны необходимо брать с дополнительной опцией, которая дает возможность выдерживать определенный промежуток времени подачу воды после активации рукой.

Материал смесителя и покрытие.

Второй важный параметр осознанного выбора данного ванного аксессуара материал и покрытие. Материал это в основном бронза, латунь и силуминовый сплав у вариантов подешевле. С позиции эксплуатации отличным вариантом будет латунь. Латунный смеситель стойкий к коррозии, удобен для чистки. Бронзовый смотрится очень солидно, но требует тщательного ухода. Потому как, может со временем появиться зеленоватый оттенок. Если же покупать силуминовый вариант, то нужно быть готовым через пару лет опять идти в магазин за покупкой нового смесителя. Хотя покупка на квартиру где будут мало пользоваться, например съемную, выглядит частично оправданной.

Что касается покрытия, то тут тоже три варианта: хром, никель и эмаль. Хромированный смеситель имеет металлический блеск. Он устойчивый к микробам и ржавчине, элементарно очищается. Никелированный тоже блестящий материал, но другого оттенка, чем хромированный. Но людям, у которых аллергия, нужно внимательно отнестись к покупке такого материала. Эмалированное покрытие дает возможность задекорировать смеситель в “золотой”, “мраморный” и пр. Но оно от механического воздействие повреждается.

Варианты крепления смесителей

Существует два варианта крепления смесителей: врезной и настенный. В первом случае монтаж делается непосредственно на ванну или умывальник. При втором на стену. Обычно на высоте 1 м, если смеситель параллельно используется для ванны и умывальника.
  Покупая смеситель для ванны требуется учитывать такие моменты. Тип монтажа: на стену или на ванну/умывальник.  Вопрос бюджета определяет функциональный вид и материал смесителя. За латунную или бронзовую модель с термостатом придется заплатить больше. Но это однозначно компенсируется более долгим и удобным использованием. Зная эти нюансы можна легко и непринужденно сделать правильный выбор.

