Все большую популярность в дизайне экстерьера домов, кафе и магазинов набирают маркизы и навесы для террас. Такое явление объясняется многофункциональностью изделий (защита от солнечного тепла, света, дождя, современный дизайн фасада), рекламный элемент (возможность нанесения логотипов на ткань),  бюджетная стоимость (среди других видов наружной солнцезащиты). 
Конструкция маркизы построена таким образом, что не препятствует притоку свежего воздуха извне, предупреждает перегрев, обеспечивая комфортный микроклимат. Для изготовления навеса производитель использует  акрил высочайшего качества, применяя специальную технологию окрашивания. Что предусматривает покраску каждого волокна отдельно. В дальнейшем такая технология увеличивает стойкость к выгоранию до 70%. Также ткани имеют пропитку TEXgard. Она предотвращает проникновение воды, грязи и влаги. Поддерживает эффект самоочистки, препятствует появлению плесени и грибка.
В зависимости от типа площадки, которую необходимо закрыть и цели дальнейшей эксплуатации, различают несколько видов маркиз: ковшовая и локтевая. Ковшовую маркизу используют для прикрытия оконных проемов. Монтаж изделия осуществляется над самим окном, пресекая попадания внутрь яркого солнечного света. Маркиза такого типа служит неотъемлемой частью дизайна фасада, выделяя кафе или магазин среди конкурентов.
Для оформления балкона в скандинавском стиле подойдет специальная балконная маркиза открытого типа. Она двигается по направляющим вверх и вниз, спасает балкон от дождя и попадания солнечного света. Максимальная ширина изделия 5,5 м., что вполне достаточно для перекрытия больших балконов. Данные изделия имеют минимальную стоимость в категории маркизы и навесы для террас.
Локтевые маркизы используются для террас, летних площадок кафе и ресторанов. Название изделия соответствует механизму открывания в форме двух локтей с изгибами во внутрь. Такая конструкция более устойчива к ветровым нагрузкам, есть возможность установки автоматического управления, а также датчиков дождя, солнца и ветра. Максимальные размеры локтевой маркизы гораздо больше предыдущих моделей, за счет жесткости самой конструкции. Вал с тканью может быть открытым или спрятан в специальном металлическом тубусе, что продлит срок эксплуатации изделия и сохранит первоначальный вид на длительное время.
Компания Sanday работает только с проверенными поставщиками тканей и механизмов конструкции: Sattler (Австрия), Coulisse (Нидерланды) , Serge Ferrari (Франция) и Bamar (Польша). В нашей команде работают специалисты, готовые выехать на замер и установку изделия в кратчайшие сроки. Впоследствии чего, вы получаете гарантию на приобретенные изделия, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.
