Обслуговування і ремонт фанкойлів
Оптимальний варіант створення комфортних умов в приміщенні – встановлення фанкойла, вентиляторного конвектора для автоматичної підтримки температури. Щоб правильно вибрати пристрій і надалі не мати з ним турбот, потрібно знати загальну інформацію про обслуговування і ремонт фанкойлів.
Принцип дії фанкойла та його будова
Фанкойл – це кондиціонер, що працює відповідно до принципу конвекції: до пристрою подається вода, вбудованим вентилятором направляється потік повітря, яке охолоджується або нагрівається до температури залитої води.
Внутрішня частина (та, що знаходиться в приміщенні) схожа на блок спліт-системи звичайного кондиціонеру. Інша необхідна частина приладу – це чілер або теплова помпа.
Чілер – машина для охолодження води, що надходить з водопровідної системи, монтується зовні, часто на даху будинку. Разом з внутрішнім блоком вони створюють систему «чілер-фанкойл». Вони частіше використовуються в адміністративних або промислових будинках.
Теплова помпа – вдалий вибір для житлових приміщень. Обігрівати таке помешкання зручно і вигідно.
Обслуговування фанкойлів користувачами
Зазвичай обслуговування фанкойлів, що знаходяться в робочому стані, не викликає у користувачів великих проблем. Основні поради спеціалістів компанії ТРІАТЕК:
· Управління і регуляція температури відбувається пультом дистанційного керування, використання якого описано в інструкції.

· Для очищення повітря до комплекту входять фільтри, які потрібно очищати чи замінювати.

· Конденсат, що утворюється на теплообміннику, стікає в спеціальний лоток. Якщо він переповнюється, необхідно відкачувати рідину. Особливо ретельно слід обслуговувати фанкойли, які встановлюються за підвісними стелями чи фальш стінами та потребують додаткових способів відведення конденсату.

· Фанкойли мають потужні вентилятори, які створюють певний рівень шуму. Чим вищий типорозмір агрегату, тим тихіше він працює. Придбавши фанкойл більшої площі (скажімо 5-го типорозміру) можна встановлювати 1-у чи 2-у швидкість, і шум сягатиме лише 25 дБ.

· Влітку до фанкойла надходить холодна вода, а взимку систему підключають до бойлера, локальної котельні чи іншого джерела теплої води. В чотирьох трубних фанкойлах для подачі води використовується паралельний контур, а у двотрубних потрібно перемикати воду на інший теплообмінник.

Слід передбачити, що у залежності від складності розташування системи, може бути обмежений доступ для її обслуговування, що сприяє виникненню поломок. В такому разі необхідна допомога фахівців, які проведуть фаховий ремонт фанкойлів.
Рекомендується проводити ретельний технічний огляд системи раз в три місяці та при необхідності ремонт фанкойлів. 
Технічне обслуговування фанкойлів

Рекомендується проводити ретельний технічний огляд системи раз в три місяці та при необхідності ремонт фанкойлів. Таке обслуговування передбачає:

· Зовнішня перевірка – надійність монтажу, очищення від пилу, заміна фільтрів.

· Контроль шуму, наявність сторонніх звуків, виявлення причин їх виникнення.

· Перевірка електронапруги та електроконтактів.

· Перевірка запірних клапанів та вентилів.

· Замір температури та швидкості виходу повітря.

· Перевірка роботи пульта управління.

Ремонт та налаштування системи
Якщо при огляді виявлені явні неполадки системи, проводиться її ремонт. Фахівці компанії ТРІАТЕК, які займаються ремонтом фанкойлів, зазначають наступні ознаки пошкодження:
· з агрегату капає вода, проте лоток сухий – можливе забруднення дренажної системи чи труб водовідведення;

· повітря має запах горілого – пошкоджена електропроводка чи електродеталі;

· фанкойл став гучніше працювати, температура повітря змінилась – поломка обладнання.

Подібні проблеми вимагають проведення не сервісного обслуговування, а спеціальних технічних робіт. Ремонт фанкойлів можуть виконати лише кваліфіковані техніки з відповідним досвідом та освітою.
Кожна людина хоче мати міцне здоров’я та гарний настрій. Один з найважливіших чинників – перебування в комфортному мікрокліматі. Добре налаштований фанкойл – ефективний пристрій, який зробить життя більш зручним та приємним.
 
FAQ
1. Де замовити ремонт фанкойлів?

Монтаж, технічний огляд, обслуговування та ремонт проводять технічні компанії, що спеціалізуються на теплотехніці та вентиляційному обладнанні. ТРІАТЕК має високу репутацію серед клієнтів, обслуговує фізичних та юридичних осіб. Досвідчені фахівці нададуть консультацію щодо роботи системи, швидко і якісно виконають діагностику та ремонт будь-яких видів фанкойлів з оформленням технічної документації.
0. Скільки коштує обслуговування фанкойлів?

Якісне обслуговування передбачає укладання договору на послуги, з чітким терміном виконання робіт і розрахунком вартості, яка залежить від типу фанкойла, його технічного стану і можливих поломок. Сервісне обслуговування може бути одноразовим чи постійним. Зв’яжіться з фахівцями компанії ТРІАТЕК і обговоріть умови роботи та кошторис. Після проведення робіт ви обов’язково отримаєте повний пакет документів з актом та накладними.
