CAL 261

Плата питания 12V AC/3V DC для BXС
Одним из важнейших аксессуаров для вытяжных устройств является плата питания. Плата питания – это вторичный источник, обеспечивающий снабжение вентиляционного устройства электрической энергией постоянного тока. 

Если вы используете многофункциональное устройство BXС от компании Aereco, то вам обязательно необходимо  позаботиться о приобретении высококачественной платы питания.

Плата питания 12V AC/3V DC предназначена специально для устройств из серии BXС. Таким образом, вам не придется переживать подойдет ли она к вашему устройству и совпадут ли характеристики. Компания Aereco уже позаботилась об этом за вас!

FBE 475

Жироулавливающий фильтр из алюминия для вытяжных устройств BXL/BXS/BXC
Во время готовки жирные отходы регулярно попадают в воздух, тем самым создавая не только неприятный запах, загрязняет и портит составные части вытяжки, но и нанося непосредственный вред вашим легким. Именно поэтому, крайне важно, чтобы на вытяжке стоял жироулавливающий фильтр.
Если на вашей кухне установлены вытяжки BXL, BXS или же BXC, то советуем установить на них фильтр для улавливания жира с маркировкой FBE 475.

Эта модель жироуловителя сделана из алюминия и, в отличии, от одноразовых фильтров, не нуждается в замене.  FBE 475 очень легко моется и быстро устанавливается. 
TDA 874

Вытяжное устройство TDA для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 5-25/50/75/100м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, 9V DC
В наш век современному человеку очень трудно избежать попадания в легкие  пыли и других микрочастиц. Как следствие, это сказывается на здоровье и трудоспособности людей. 

Для решения этой проблемы, советуем вам установить в офисе вытяжное устройство TDA 874. Это прибор нового поколения, так как он имеет не только датчик движения, но так же и учитывает количество  людей в помещении, благодаря чему вы можете настраивать уровень расхода воздуха.

Кроме всего прочего, вытяжка очень легко чистится, благодаря съемной решетке. Приобретая TDA 874 вы так же экономите энергию, ведь в пустой комнате прибор переходит в режим гибернизации и  сокращает теплопотери в два раза.
Вытяжное устройство TDA – это не только чистый воздух, но и чистая экономия!

TDF 875
Вытяжное устройство TDF для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 25/50/75/100м³/ч, соединение Ø125мм
Как известно, для продуцирования креатива мозгу нужен кислород. Поэтому задача руководства позаботиться о том, чтобы сотрудники в офисе дышали свежим и чистым воздухом. В этом вопросе вам всегда поможет вытяжное устройство TDF 875. 

Данная модель имеет встроенный датчик движения, что позволяет  регулировать воздушный поток в зависимости от того есть ли люди в помещении или же оно пустое. 

В случае же, если в помещении нет людей, то вытяжка автоматически переходит в режим уменьшения потока воздуха, что так же приводит к сокращению потребления теплоэнергии.
Вытяжное устройство TDF 875 очень легко настраивается, учитывая количество людей в помещении, а так же, благодаря съемной решетке, очень легко чистится.
V2A 032

Центральный вентилятор V2A для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 2-х помещений, расход воздуха 80м³/ч, макс. давление 80Па, мощность 5.5-11Вт, 230V

Чистота и свежесть воздуха – это залог здоровья каждого человека. Особенно важно поддерживать чистоту воздуха в жилом помещении, так как там каждый из нас проводит большую часть своего времени и, что особо важно, спит там. Поэтому очень важно регулярно вентилировать и проветривать помещение. Не всегда мы помним об этом, либо же погодные условия не позволяют регулярно открывать окна на проветривание.

Сегодня для вас разработан специальный прибор для квартир и частных домов – это центральный вентилятор с маркировкой V2A 032. Данная модель работает абсолютно бесшумно, поэтому вы можете его поставить в кладовке, на чердаке или же в шкафу, где он будет тихо делать свою работу: обновлять воздух и уменьшать влажность. А так же при  необходимости вы можете подключить вентилятор одновременно к вытяжке в туалете и на кухне.

V4A 336

Центральный вентилятор V4A premium для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 4-х помещений, расход воздуха 210м³/ч, макс. давление 118Па, мощность 12.5-22Вт, 230V
Установив у себя в доме центральный вентилятор V4A premium, вы не только сделаете ваш воздух чище, но так же и сэкономите, ведь действие этого вентилятора может распространяться сразу на четыре комнаты!

Кроме этого, к его преимуществам можно отнести абсолютно бесшумную работу и довольно небольшое потребление теплоэнергии.

Обновленная версия вентилятора – Premium -  оснащена более мощным двигателем, нежели ее предшественники, а так же имеется съемная крыльчатка, что позволяет в разы облегчить техническое обслуживание прибора. 

Центральный вентилятор V4A premium – это лучший выбор для вентиляции воздуха в вашем доме.
VAM 767

Центральный вентилятор VAM для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 6-ти помещений, расход воздуха 250м³/ч, макс. давление 130Па, мощность 23-44Вт, 230V

VAM 767 – это центральный вентилятор, оборудованный специально для использования в квартирах и частных домах. Эта модель уникально сочетает в себе высокий уровень производительности, но в то же время абсолютную бесшумность. Благодаря двигателю с улучшенными характеристиками, малое потребление тепловой энергии. Так как вентилятор  имеет компактный и небольшой размер, то вы всегда сможете установить его в шкафу, на антресоли, за подвесным потолком, на чердаке и проч.

Центральный вентилятор VAM 767 одновременно может обслуживать до шести помещений, что является его однозначным плюсом!

Приобретая эту модель вы приобретаете гораздо больше, чем просто вентилятор, вы приобретаете здоровье для своих близких и родных людей!

VBP 042

Гибридный вентилятор VBP st для многоэтажных домов, расход воздуха 400м³/ч, макс. давление 14Па, мощность 16Вт, 8-12V
На сегодняшний день, французская компания Aereco является лидером в сфере производства вентилирующих приборов. Компания часто радует своих потребителей интересными новинками. Одной из таких новинок, стала ее разработка в сфере вентиляторов для многоэтажных домов – гибридный вентилятор VBP st.
Неоспоримым преимуществом модели является то, что естественная вентиляция поддерживается при очень небольшом уровне тяги.

Прибор работает практически бесшумно и потребляет очень мало энергии, за счет мощного двигателя и электронного управления. В случае резкого увеличения температуры, двигатель всегда быстро среагирует, увеличив обороты, таким образом, компенсировав недостаток уже имеющегося давления.

VBP 043
Гибридный вентилятор VBP ms для многоэтажных домов, расход воздуха 400м³/ч, макс. давление 14Па, мощность 16Вт, подключение через блок управления, 12V

VBP ms – это гибридный вентилятор низкого давления, предназначенный для эксплуатации в многоэтажных домах.

Характерными преимуществами данной модели являются: низкий уровень шума, высокая экономичность, за счет малого потребления теплоэнергии, естественная вентиляция и легкая установка (в том числе и на крыше дома).

Благодаря специальной технологии, вне зависимости от времени года, исключается появления эффекта обратной тяги. 

Система VBP ms имеет специальные настройки, благодаря которым гибридный вентилятор, находясь в выключенном состоянии, абсолютно не теряет энергию.

VPH 075

Центральный вентилятор VPH2 standard для индивидуальных домов, обслуживание до 6-ти помещений, расход воздуха 300м³/ч, макс. давление 140Па, мощность 35-42Вт, 230V
Центральный вентилятор VPH2 standard предназначен для применения в частных домах. Вы можете поместить вентилятор на чердаке, подвесив на балке при помощи фиксирующего троса, либо же в любом другом удобном для вас месте.

VPH2 standard очень прост в эксплуатации, прекрасно очищает воздух, при этом, потребляет невероятно мало теплоэнергии. Благодаря мощному двигателю и системе беспрерывной поддержки давления, центральный вентилятор может обслуживать вплоть до шести помещений.

Так же, в случае необходимости,  вы можете очень просто осуществить техническое обслуживание прибора. Для этого вам всего лишь необходимо сделать очистку с применением сжатого воздуха.

