Description: Відеореєстратори ... CDR: компактні, підключення до штатної магнітоли через USB, запис у форматі Full HD. Купити відеореєстратор в Україні з гарантією та швидкою доставкою.
[bookmark: _1dczsv5g6971]Відеореєстратор для авто | Купити автомобільний реєстратор ... – ціни, доставка по Україні
[bookmark: _4oj803bumfxu]Відеореєстратори для авто
[bookmark: _b1zhh7mh7yqn]Що таке автомобільний відеореєстратор: функції, технічні характеристики, види
Автомобільний реєстратор – це пристрій безперервного відеозапису того, що відбувається перед автомобілем під час руху або стоянки. По суті, відеореєстратор працює як незалежний свідок: фіксує дорогу, дії інших водіїв, дорожні знаки, світлофори, розмітку та можливий момент удару. Запис зберігається на карту пам'яті, а при заповненні архіву старі файли автоматично замінюються новими.
Головна функція реєстратора – циклічний запис. Зазвичай відео ділиться на короткі фрагменти по 1, 3 або 5 хвилин, щоб потрібний момент було простіше знайти. Нічна зйомка допомагає розрізняти дорогу та об'єкти при слабкому освітленні. G-сенсор реагує на удар, різке гальмування або зіткнення і захищає важливий файл від видалення. GPS-модуль, якщо він передбачений у моделі, записує маршрут, координати та швидкість руху. При виборі варто дивитися не на дизайн, а на конкретні параметри:
· роздільна здатність – мінімум Full HD 1080p, щоб краще розрізняти номери та дорожні деталі;
· кут огляду – оптимально 130-165°, щоб камера охоплювала сусідні смуги без сильного спотворення;
· карта пам'яті – microSD на 32-128 ГБ, залежно від якості запису та необхідного архіву;
· частота кадрів – 30 к/с достатньо для плавної фіксації руху;
· живлення – від прикурювача, акумулятора або через USB, якщо реєстратор інтегрується з магнітолою.
За типом установки реєстратори поділяються на звичайні та вбудовані USB-моделі. Звичайний варіант кріпиться на лобове скло і найчастіше має окремий екран. Вбудований USB-реєстратор підключається до штатної магнітоли, тому записи можна переглядати прямо на її дисплеї. Такий формат виглядає акуратніше в салоні й не перевантажує скло зайвими пристроями.
[bookmark: _z4gwroonrr8o]Відеореєстратор ... CDR: інтеграція зі штатною магнітолою через USB
Відеореєстратор ... CDR100/CDR200 підключається до USB-порту штатної магнітоли ... і працює без окремого екрану. Відео виводиться прямо на дисплей мультимедіа: водій може відкрити запис, переглянути потрібний фрагмент, скопіювати файл або видалити старі ролики через інтерфейс магнітоли. Такий формат особливо зручний для тих, хто хоче відеореєстратор купити не як окремий гаджет з дротами по салону, а як частину штатної системи автомобіля.
Головна перевага CDR-серії – акуратна інтеграція. Компактний корпус майже не помітний на склі, не закриває огляд і не вибивається з інтер'єру. Реєстратори CDR сумісні зі штатними магнітолами ... на Android, у тому числі з моделями серій F, FL і NF: наприклад, ... F108256, F9432, F96128, FL10, NF10. У підсумку водій отримує єдину мультимедійну систему: магнітола відповідає за навігацію, музику, налаштування авто та перегляд записів з реєстратора без зайвих пристроїв.
[bookmark: _toxfgc91y7qg]Навіщо потрібен відеореєстратор в українських реаліях
На українських дорогах відеозапис часто стає не просто корисною деталлю, а реальним аргументом. При ДТП водій може пояснювати ситуацію словами, але запис показує точну картину: хто перестроювався без поворотника, хто не витримав дистанцію, хто виїхав на перехрестя на спірний сигнал. Тому рішення купити відеореєстратор – це про спокій під час розбору в поліції, страховій компанії або суді. Особливо коли кожна секунда до зіткнення має значення. Практична користь реєстратора помітна в різних ситуаціях, з якими водій стикається під час звичайної поїздки містом або трасою:
1. Фіксація моменту ДТП для поліції, суду або страхової компанії.
2. Запис порушень ПДР іншими учасниками руху.
3. Підтвердження невинуватості у спірному страховому випадку.
4. Захист від необґрунтованого підвищення вартості ОСАГО після аварії.
5. Контроль автомобіля на парковці, якщо модель підтримує датчик удару.
6. Збереження номера авто, яке пошкодило машину і поїхало.
Такий архів допомагає не сперечатися "на емоціях", а показати файл із конкретним часом, траєкторією та діями учасників. Для українського водія це особливо важливо в щільному міському трафіку, на нерегульованих перехрестях, у дворах і на парковках біля ТРЦ. Один короткий ролик іноді економить тижні розбирань і неприємні витрати.
[bookmark: _w83mndzcmlb2]Як вибрати відеореєстратор: роздільна здатність, кут огляду, живлення
Вибираючи відеореєстратор для авто, спочатку дивіться не на форму корпусу, а на якість запису та зручність підключення. Для щоденної їзди достатньо Full HD, але якщо часто їздите по трасі та хочете краще розрізняти номери на відстані, можна дивитися в бік 4K. Ось критерії, на які варто звернути увагу при виборі:
1. Роздільна здатність. Мінімум Full HD 1080p, 4K варто вибирати для максимальної деталізації.
2. Кут огляду. 140-160° допомагає охопити кілька смуг і узбіччя.
3. Живлення. USB виглядає акуратніше, ніж кабель від прикурювача через весь салон.
4. Вбудований акумулятор. Корисний для короткого запису під час паркування.
5. Формат установки. Відеореєстратор CDR-серії ... підключається до магнітоли ив не перевантажує салон зайвим екраном.
CDR-серія ... добре підходить тим, хто хоче зібрати інтегровану систему без хаосу з проводів. Такий реєстратор працює разом зі штатною магнітолою, тому відео можна дивитися на великому екрані, а не на маленькому дисплеї окремого пристрою.
[bookmark: _truuxgxkewf]Відеореєстратор і камера заднього виду: у чому різниця і чи можна поєднати
Реєстратор і камера заднього виду вирішують різні завдання, тому їх не варто порівнювати як взаємозамінні пристрої. Реєстратор записує дорогу перед автомобілем і зберігає відео для розбору спірних ситуацій. Камера заднього виду вмикається під час руху назад і допомагає паркуватися, бачити бордюр, перешкоди, пішоходів або низькі об'єкти за машиною. Для такої системи зручно використовувати штатні магнітоли ..., до яких можна підключити кілька корисних пристроїв одразу.
Поєднати ці рішення можна без складної схеми: до магнітоли ... підключається CDR-реєстратор через USB, а також паркувальні камери для контролю зони позаду авто. У такій комбінації відеореєстратор відповідає за запис дорожньої ситуації, а камера допомагає маневрувати у дворі, на парковці або біля ТРЦ. Якщо потрібен ширший огляд, можна розглянути камери кругового огляду 360, а для акуратної установки під конкретну модель авто – штатні камери заднього виду.
[bookmark: _uimqis5ev56k]FAQ – питання про відеореєстратори ...
1. Чим відеореєстратор ... CDR відрізняється від звичайного?
Він підключається до магнітоли через USB і керується з її екрану. Окремий дисплей не потрібен.
2. Як підключити CDR до магнітоли ...?
Реєстратор підключається до USB-порту. Моделі CDR сумісні зі штатними магнітолами ... серій F, FL та NF на базі Android.
3. Скільки годин запису вистачає на карті 32 ГБ?
Зазвичай близько 4-6 годин Full HD. Потім вмикається циклічне перезаписування.
4. Чи працюватиме реєстратор без магнітоли ...?
Так, він може працювати як звичайний USB-реєстратор. Але максимальна зручність розкривається з мультимедіа ....
5. Чи можна одночасно використовувати реєстратор і камеру заднього виду?
Так, обидва пристрої працюють через мультимедіа ....
