ТЕМА: cisco sx10

ОБЪЁМ: 1500

ТОЧНЫЕ ВХОЖДЕНИЯ:

Cisco Telepresence SX10 Quick Set ( 2 )

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО

РАЗБАВОЧНЫЕ ВХОЖДЕНИЯ:

<h1>Система для комфортного виртуального общения</h1>
Видеоконференция является неотъемлемым компонентом системы современного управления и одним из способов прямого общения при ведении бизнеса. От того, насколько качественным будет видео- и аудио сигнал, во многом зависит степень взаимопонимания при данном способе общения. В нашем интернет-магазине представлена инновационная система видеосвязи Cisco Telepresence SX10 Quick Set, которая по статистике продаж и многочисленным отзывам является одной из самых эффективных в своем классе.
Ее аппаратная часть представляет собой переносной модуль, надежно закрепляемый на панели ЖК монитора. В эстетично оформленном корпусе из алюминия и пластика расположена видеокамера и набор разъемов, доступ к которым осуществляется с тыльной стороны и не доставляет неудобств.
<h2>Видео</h2> 

Камера, позволяющая ретранслировать видео в качестве HD1080р c частотой 30 к/сек, имеет возможность 5-тикратного зуммирования (2,64-х за счет оптики). К другим ее достоинствам можно отнести следующие параметры:
· возможность вращения по горизонтали (+5°/-25°) и вертикали (+/-30°);

· широкий панорамный угол обзора (83°) и вертикальный захват (51,5°);

· высокая светосила F 2,1;

· ручная и автоматическая фокусировка.

<h2>Звук и ДУ</h2>
Можно использовать как встроенный, так и выносной микрофон, который работает совместно с системами шумоподавления и синхронизации с видеопотоком. Дистанционное управление позволяет комфортно управлять параметрами видеоконференции непосредственно с места. 
Система Cisco Telepresence SX10 Quick Set обеспечивается программным обеспечением от производителя, позволяющим выполнять точную настройку, вести видеозапись и работать с мобильными приложениями. Питание камеры осуществляется по протоколу PoE или с помощью 12В блока питания.
Купить данное устройство для проведения видеоконференций вы можете на нашем сайте, предлагающем выгодные цены и гарантию на реализуемый товар.
ТЕМА: облачная видеоконференция

ОБЪЁМ: 1500

ТОЧНЫЕ ВХОЖДЕНИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО

видеоконференцсвязь, видеосвязь, видеоконференции, видеоконференция ( 4 )

облачные, облачная ( 3 )

РАЗБАВОЧНЫЕ ВХОЖДЕНИЯ:

КЛЮЧИ, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

облачная видеоконференция

облачная видеоконференцсвязь

облачная видеосвязь

облачные видеоконференции

<h1>Секрет простого видеообщения</h1>
Видеоконференция является одним из наиболее эффективных средств для дистанционного ведения деловых переговоров или для удаленного менеджмента в компаниях с любой численностью. Современные технологии предлагают нам два основных варианта систем, обеспечивающих качественную обработку видеосигнала

Локальная – предоставляет расширенные опции всевозможных функций, но требует:
· приобретения и установки специализированного ПО;

· отладки настроек;

· администрирования и обслуживания.

<h2>Достоинства виртуальных ресурсов</h2>
Облачная коммуникация предлагает получить качественный и стабильный видеосигнал, не вникая в технические и программные нюансы. При этом имеет ряд существенных достоинств:

· Все, что от вас потребуется – это подключение камеры посредством Plug-и-Play и запуск соответствующего виртуального ресурса, который вы можете выбрать по отзывам ваших коллег или по рекомендации участников видеоконференции. Все это займет минимум времени.

· Отсутствует необходимость вникать в настройки и регулировки. Программы на виртуальном сервере сделают это автоматически, позволяя вам полностью сосредоточится на предмете обсуждения.

· При добавлении количества участников и увеличении объемов потока видеоданных все заботы об оперативной масштабируемости системы возьмут на себя облачные сервисы.

· Цена существующего ПО для виртуального общения минимальна. А затраты на специалистов, администрирующих видеосвязь, вообще отсутствуют.

· Подключить свои облачные программы для организации видеообщения вы можете с любой точки, имеющей доступ к Интернету.

Желающим использовать видеоконференцсвязь посредством облачных ресурсов, мы предлагаем купить соответствующее ПО и необходимые атрибуты в нашем интернет-магазине.
ТЕМА: cisco 2911

ОБЪЁМ: 2500

ТОЧНЫЕ ВХОЖДЕНИЯ:

маршрутизатор cisco 2911 ( 1 )

cisco 2911r ( 1 )

маршрутизатор cisco 2911r ( 1 )

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО

цена ( 1 )

k9 ( 2 )

cisco2911r ( 1 )

купить ( 1 )

<h1>Современный маршрутизатор, который пригодится в будущем</h1>
При создании локальных сетей с доступом в Интернет приходится решать множество технических вопросов, обусловленных текущими задачами и возможностью перспективного развития. Лучшим решением в такой ситуации будет маршрутизатор Cisco 2911 с индексом k9, обладающий широкими техническими и программными возможностями.

Помимо создания мультисервисных сетей, он предусматривает возможность автоматического аварийного переключения и резервирования каналов. Поддерживает удаленное подключение, создание VPN сетей и передачу устройствам электропитания посредством PoE.

<h2>Модульный — значит гибкий и перспективный</h2>
Маршрутизатор имеет модульную архитектуру, что дает возможность оптимизировать его для решения конкретных задач. Вы можете самостоятельно подобрать необходимые компоненты и установить их в следующие свободные слоты:.

· HWIC;

· карта CompactFlash;

· слот расширения;

· SFP (или mini-GBIC).

Вы можете использовать модули из аналогичных моделей этой компании, а также использовать данный маршрутизатор для установки новых технических продуктов, которые будут создаваться на базе стандартных разъемов, портов и протоколов. Для подключения внешних устройств имеется широкий выбор разъемов Ethernet, RJ-45 и USB разных типов. 
По отзывам специалистов, такой подход позволяет рассматривать наше устройство как выгодное инвестиционное решение. Приобретая такую коммутационную станцию, вы вкладываете средства в современный инновационный продукт, который эффективно справится с текущими задачами. За счет изменения модульной конструкции вы также легко сможете оптимизировать его для работы в новых проектах.

<h2>Маршрутизатор с компьютерным сердцем</h2>
За согласованность работы модулей отвечает серьезная аппаратная часть и программное обеспечение. Сердцем Cisco 2911r является многоядерный процессор, работающий с RAM и флеш памятью, объем которых можно увеличить до 2-х и 4-х Гб соответственно.

На данном устройстве, как и на других изделиях этого производителя, установлена Cisco IOS IP Base, которая является базовой для работы IP-сетей. Она же предоставляет пользователю возможность дальнейшей кастомизации в соответствии с интегрированными модулями и подключенными устройствами. Осуществляется это путем приобретения лицензий, имеющих специальное предназначение:

· для передачи данных (Data);

· для унифицированных коммуникаций (Unified Communications);

· средства обеспечения безопасности информационных потоков с шифрованием или без (SEC или SEC-NPE).

<h2>Секретный сервис</h2>
Важным преимуществом, благодаря которому маршрутизатор Cisco 2911r оказался востребованным во многих серьезных компаниях, является его сверхнадежная система безопасности и защиты передаваемых данных. Уникальная система шифрования по своей эффективности превосходит многие современные алгоритмы. Она не влияет на скорость передачи данных, независимо от их типа (файлы, голос или видео). Также блокируются внешние и внутренние подозрительные запросы и подключения.

Купить сетевой коммутатор Cisco2911r и получить рекомендации по его эксплуатации вы сможете в нашем интернет-магазине. Здесь же осуществляется продажа модульных компонентов для данного устройства и аксессуаров для его подключения, цена которых – минимальна.

ТЕМА: ruckus wireless
ОБЪЁМ: 3000

ТОЧНЫЕ ВХОЖДЕНИЯ:

ruckus wireless ( 4 )

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО

оборудование ( 3 )

беспроводное ( 2 )

россии ( 1 )

купить ( 1 )

<h1>Магическая оптимизация wi-fi </h1>
Ставшее для многих уже привычным, wi-fi соединение является наиболее эффективным и перспективным для развития систем коммуникации и управления. Калифорнийской компании Ruckus Wireless удалось оптимизировать оборудование для работы в данном радиочастотном сегменте и добиться серьёзных успехов по созданию комплексных решений, позволяющих создавать надежное и масштабируемое беспроводное покрытие.

По отзывам IT инженеров в России, их, готовый к использованию, продукт доказал свою эффективность в различных сферах применения:

· Бытовые сети, использующие компоненты системы "умный дом";

· Локальные сети в местах проведения досуга (клубы, кафе, стадионы, фестивали);

· Производственные и корпоративные коммуникационные системы.

Специализированное оборудование для wi-fi подключения используют многие известные компании по всему миру. Секрет растущих продаж продукции калифорнийцев – в смелом и грамотном воплощении современных инновационных решений, которые обеспечивают:

· высокую скорость обмена данными;

· экономию на кабельной продукции и ее обслуживании;

· уменьшение количества точек доступа, необходимого для масштабирования сетей;

· гарантию информационной безопасности.

В основе инновационных решений компании Ruckus Wireless лежат уникальные технологии, достойные особого внимания:

· <h2>Мощный направленный сигнал</h2>
· Технология BeamFlex, использует возможность направленного усиления сигнала от нескольких антенн. Инженерам удалось создать передающее сигнал устройство, состоящее из нескольких антенн с разной поляризацией. Благодаря системе, включающей беспроводное позиционирование приемного устройства и интеллектуальное управление антеннами, удается повысить мощность передаваемого сигнала в требуемом направлении. 

· <h2>Частотная логистика</h2>
· Оптимизация подключений осуществляется не только за счет качества сигнала, но и путем распределения нагрузки по задействованных каналам. Технология ChannelFly предусматривает программное управление информационными потоками, учитывающее используемые устройствами стандарты передачи данных. Поскольку коммутирующие устройства являются многоканальными и работают в широком диапазоне частот, то за счет такого решения удается избежать перегрузки и повысить скорость передачи данных.

· <h2>Оптимизация сетей любой конфигурации</h2>
· BeamFlex и частотная оптимизация позволяют расширить дальность и сократить количество передаваемых устройств. Объединенные в единую систему, они обеспечивают равномерное высококачественное покрытие локальной беспроводной сети SmartMesh, также использующей интеллектуальные алгоритмы коммутации всех подключаемых устройств. Использование Ruckus Wireless компанией собственного ПО и управляемых им приемо-передающих модулей позволяет эффективно масштабировать сети.

· <h2>Защита информации</h2>
· Обеспечивая максимальное удобство в использовании локальных wi-fi сетей, компания позаботилась о том, чтобы гарантировать информационную безопасность путем создания надежной системы доступа Dynamic Pre-Shared Key (PSK). Она позволяет идентифицировать каждого отдельного пользователя и предоставить ему строго определенные функции системы. Также используется несколько алгоритмов кодирования информационных потоков, что минимизирует возможность несанкционированного доступа в сеть.

Для использования этих технологических решений компания разработала собственное оборудование и атрибуты, которые имеют несколько модификаций. При построении сети используются контроллеры ZoneDirector и точки доступа Ruckus ZoneFlex, предназначенные для наружной или внутренней установки. Пропускная способность различных коммутационных модулей позволяет подключать от нескольких до тысячи пользователей. Купить готовое решение от компании Ruckus Wireless вы сможете в нашем интернет-магазине, предлагающем наиболее выгодные цены.
ТЕМА: оборудование cisco беспроводные сети

ОБЪЁМ: 2500

ТОЧНЫЕ ВХОЖДЕНИЯ:

Cisco Wireless ( 2 )

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, УПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО

сети ( 3 )

оборудование ( 3 )

решения ( 2 )

беспроводное,беспроводные ( 3 )

<h1>Надежная коммутация от Cisco</h1>
Мощным комплексом, поддерживающим создание локальных коммутационных систем, является продукт Cisco Wireless. Созданные на основе его компонентов беспроводные сети отличаются высокой эффективностью и надежностью. Об этом свидетельствуют отзывы компаний, использующих компоненты от Cisco.

<h2>Головной модуль системы</h2>
Контроллер – это базовое беспроводное оборудование. От его компонентов зависит способность обслуживать большее количество филиалов, точек доступа и клиентов. Вы можете приобрести решения с заданной конфигурацией или взять оборудование на перспективу. Для этого в нем имеется достаточный потенциал масштабирования, который реализуется при расширении сетей.
Для обеспечения максимальной стабильности связи по всем используемым каналам в контроллерах предусмотрен автоматический переход на зарезервированную точку. Также в конструкции предусмотрен и резервный блок питания, который дает гарантию стабильной работы устройства.

<h2>Точки доступа</h2>
Все беспроводные сети комплектуются точками доступа, которые должны обеспечивать:

· дальность действия сигнала;

· достаточную пропускную способность при подключении нескольких пользователей;
· безопасность начального уровня.

Компания Cisco предлагает точки доступа для внутреннего и внешнего размещения, а также их модификации с облачным управлением. Практически все модели поддерживают современный стандарт передачи данных 802.11ac.

За качество передаваемого сигнала отвечает технология CleanAir, ликвидирующая шумовые помехи от сторонних источников радиосигналов. Простотой и эффективностью отличается система обработки поступающих от пользователя сигналов ClientLink 3.0, которая использует полученные сведения для оптимизации работы нескольких передатчиков. За счет этого решения удается повысить стабильность транслируемого потока и увеличить его дальность.

Все точки доступа используют систему шифрования, защиту от несанкционированного доступа, а также имеют встроенный идентификатор пользователей с различной степенью допуска. Наружное беспроводное оборудование изготавливается со степенью защиты IP-67.
<h2>Для мониторинга и управления</h2>
Интегрировать эффективное управление в беспроводные сети позволяют дополнительные сервисы от Cisco, которые также доступны для продажи в нашем интернет-магазине:

· Для осуществления администрирования, контролем работы систем и приложений и для установки ПО используется программный компонент MSE. Он также позволяет предоставлять мобильные сервисы на основе позиционирования и блокировать нелегальные точки доступа.

· Выполнять прямое управление сетями позволяет пакет Cisco Prime. Разработанный алгоритм не только мониторит основные показатели работы отдельных модулей, но и выдает рекомендации по оптимизации и устранению обнаруженных сбоев. 

· Отдельным, готовым к использованию продуктом является Cisco Meraki, предоставляющий полный комплекс ресурсов для облачного управления сетями

Все вышеперечисленные компоненты Cisco Wireless вы можете купить на нашем сайте. Доступные цены на беспроводное оборудование позволят с минимальными затратами создать на вашем предприятии современную систему коммуникации.

