КАК ВЫБРАТЬ GPS-НАВИГАТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Среди огромного количества новинок  информационных технологий довольно легко растеряться.

Эта же проблема возникает при выборе  GPS-навигатора для автомобилей: возникает масса вопросов и сомнений. Итак, обо всем  по порядку…

Что представляет собой GPS-навигатор?

GPS навигатор - это устройство, которое посредством приема сигналов со спутников вычисляет координаты Вашего местоположения, запоминает координаты, составляет из них маршруты, из которых формирует путевой журнал.
Необходимо определить наиболее важные параметры GPS-навигаторов для автомобиля.
Важен удобный и приятный в использовании интерфейс, который позволяет сохранять  точки, треки, маршруты, загружать в приёмник карты, точки, маршруты, сохраненные или полученные от других пользователей GPS-приёмников. Новые модели оснащаются USB-интерфейсом, который работает значительно быстрее, чем СОМ-порт более старых моделей.
Для быстрой и эффективной работы навигатора необходим еще один ресурс  - объем памяти. Карты с возможностью  автоматической прокладки маршрута довольно громоздки и занимают несколько десятков мегабайт. Именно поэтому объем картографической памяти должен быть, не менее 64 Мб. В современных моделях используют съемные модули памяти (СF, MMC), которые можно приобрести дополнительно.
При использовании навигатора в автомобиле довольно важным будет его расположение,  от которого зависит как видимость экрана, так и прием сигналов. Поэтому стоит обратить внимание на способ крепления.

Для того чтобы водитель мог легко и быстро сориентироваться, воспринимать полученную информацию обязательно наличие удобного по  размерам экрана.
При необходимости сориентироваться на незнакомой местности на помощь придет функция автоматической прокладки маршрута, нужно лишь задать две точки, между которыми находится  путь. Для работы этой функции загружаются специальные карты, в которых находятся данные о местности.
Расчет маршрута осуществляется с использованием путевых точек(Waypoint), они могут использоваться как конечные точки маршрута. Каждая точка имеет название, состоящее минимум из 6-ти символов, а также иконку, которой она отображается на карте. Количество Waypoint  должно не менее 500 штук.
Point Of Interest или точки интереса.  Все те же путевые точки, хранящиеся во внутренней памяти приемника. Этими точками являются: АЗС, посты ДПС, автомастерские, магазины, рестораны, отели, развлекательные центры и т.п. Находятся они в специальных базах, где содержатся адреса и другие координаты пунктов.
Треки (Tracks) – пройденные водителем  пути, которые сохраняются в памяти устройства. Современные модели позволяют сохранить в треке до  10000 точек. Для соблюдения водителем заданного пути необходимы подсказки. Для удобства они осуществляются посредством голосовых сигналов, на что тоже стоит обратить внимание.
Необходимым для GPS-навигатора является наличие внешней антенны:   установленная на крыше автомобиля, она обеспечивает качественный и надежный прием, определяет позицию даже в густом лесу.

Из-за относительно большого объема потребляемого питания, необходим внешний  для навигатора станет источник внешнего питания - бортовое питание автомобиля. Подключение обычно осуществляется в разъем прикуривателя. В  наличии должен быть комплект соответствующих кабелей.

Если вкратце, то именно эти параметры являются ключевыми при выборе GPS-навигатора для автомобиля. Надеемся, что эти советы помогут Вам определиться с выбором.

