Монтаж кондиционера специалистом: стоимость работ
Почти всем известно, что кондиционер — это климатическая техника. Несмотря на то, что это отдельный прибор, его установка может вызвать некоторые трудности. Правильно и надежно установить кондиционер может только опытный специалист по кондиционерам, которого легко найти на нашем сайте. Качество монтажа напрямую влияет на срок службы устройства. 
Как известно, кондиционер состоит из трех основных частей:
· Внутренняя (испаритель);
· Наружная (конденсатор);
· Медные трубки для течения фреона и соединительные элементы;
· Дренажная система для отвода воды, полученной в результате конденсации.
Этот газ при помощи компрессора и вентилятора конденсируется или превращается в пару, в зависимости от того, что нужно получить: теплый или холодный воздух. В идеале в трубках, по которым течет фреон, не должно быть воздуха и влаги. Для этого при монтаже мастер должен откачать воздух, используя специальный прибор. При этом стоимость монтажа кондиционера может возрасти. Выбирая специалистов на нашем сайте, уточните всю интересующую вас информацию наперед. При выборе можете ориентироваться на самые важные для вас критерии: цена, отзывы, скорость монтажа или стаж работы мастера.
Монтаж кондиционера — стоимость работ
Всех, кто приобрел этот замечательный прибор, интересует вопрос: «Сколько стоит установка кондиционера?». Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как ситуация у каждого разная. Но примерную стоимость все же можно быстро рассчитать. Рядом с именем мастера на этой странице указана средняя стоимость установки. Стоит помнить, что она может немного меняться в зависимости от этажа, сложности постройки и личных пожеланий заказчика.
Установить кондиционер мастер может такими способами: стандартным,
нестандартным и у два этапа. Стандартный способ — это монтаж внешней и внутренней части в обычной квартире или доме и их соединение. Он включает в себя такие виды работ:
· Штробление стены для установки наружного блока;
· Сверление сквозного отверстия через стену для прокладки соединительных элементов и магистрали для фреона;
· Монтаж блоков с использованием кронштейнов;
· Пусконаладочные работы;
Обычно на все это уходит около 2,5 — 4 часа. Ну а если архитектурная форма здания и пожелания клиента не позволяют сделать установку обычным способом, то применяется другая технология. Она более затратна по времени и денежным средствам, но учитывает все особенности здания. При этом внешний блок может располагаться в непривычном для строителей месте. Монтаж в два этапа считается самым выгодным и безопасным для внутренней отделки квартиры или частного дома. Он проводится только тогда, когда идут ремонтные работы. На первом этапе выполняется штробление и встраивается конденсатор, а после завершения ремонта — испаритель.
Важно! Спланируйте место расположения кондиционера таким образом, чтобы
поток воздуха не был направлен непосредственно на людей или преграду, расстояние до которой менее 3 метров.
