## Шумоизоляция Honda Accord 9 - и вашей тишине ничто не помешает!

После того как Honda Accord 9 впервые «вышла в свет» всем сразу стало понятно, что намерения производителей кардинально изменить автомобиль увенчалась успехом. Хонда девятого поколения практически во всем отличается от своих предшественников. Никакой агрессии в дизайне – только плавные и округленные черты. Accord 9 является усовершенствованной машиной, в которой японцы неплохо подтянули те характеристики, которым ранее не уделялось должное внимание. Благодаря повышенной комфортабельности, более мягкому дизайну, плавности хода и хорошей оснащенности авто Хонда смогла выйти за пределы класса D и заняла свое место в более элитном бизнес-классе.

Этот представительский седан обладает довольно внушительными габаритами, что до выхода Аккорд было не характерно для семейства Хонда. Так, длина авто составляет 4860 мм, высота – 1465 мм, а ширина – 1850мм. Наряду с такими размерами японцам удалось создать довольно эстетичный дизайн авто, в котором уже не так остро просматриваются спортивные ноты, благодаря чему машина выглядит весьма солидно и гармонично. Honda Accord 9 может похвастаться двигателем в 2, 4 л и 180 лошадиных сил, а также мотором 3, 5 литра. Для полной гармонии в комплектации авто не хватает только более качественной шумки. **Шумоизоляция Honda Accord 9** немного не дотянула и требует доработок. В целом, это единственное, что может вызвать неудобства.

## Шумоизоляция крыши Honda Accord 9

Современный салон машины с качественной отделкой располагает к комфортному и приятному вождению, но постоянно проникающие внутрь автомобиля шумы от езды по неровной дороге, постукивания подвесок, работы двигателя или при дожде, увы, делают это невозможным. Только после полноценной обработки всех мест в машине, которые являются источниками шума, можно добиться абсолютной тишины в салоне при любых условиях. И первым этапом на пути к этому является потолочная **шумоизоляция Хонды Аккорд 9**.

Крыша любого автомобиля представляет собой зону, через которую посторонним звукам довольно легко проникнуть внутрь салона, поэтому какой бы конструкцией она ни обладала важно провести обработку максимально качественно и тщательно. Особенностью Хонды Аккорд 9 является то, что практически половина крыши в ней занята электролюком. В данном случае звукоизоляция будет проводиться только на ее задней части. Технология выполнения работ предполагает обработку потолка машины с помощью виброизоляционных материалов, толщина которых должна быть не менее 3 мм. При этом эффективность шумоизоляции будет во многом зависеть от качества используемых материалов. В нашем сертифицированном центре мы используем только фирменные материалы европейского качества, что является залогом долговечности и надежности выполненных работ.

## Шумоизоляция пола Honda Accord 9

Шумоизоляция пола – это вид работ, требующий ответственного подхода, ведь днище автомобиля является источником вибрации и шума, который образуется колесными арками в процессе езды.

Чтобы добраться до пола в девятой Хонде Аккорд необходимо разобрать ковровое покрытие в салоне. После обезжиривания для виброизоляции наши мастера используют эффективные пожароустойчивые и влагоустойчивые материалы. Виброизоляционный материал разогревается в специальной печи, что более действенно, чем его нагревание с помощью фена. Это позволяет проводить работы максимально быстро, а также обеспечивает равномерный прогрев компонентов по всей толщине. При шумоизоляции пола важно максимально добраться до моторного щита, расположенного в ногах у пассажиров на переднем сидении. Это связано с тем, что основная часть шума исходит от пола и передних колесных арок.

Технология при изоляции пола, также как и материалы, имеет большое значение. В своей работе наши мастера используют самые современные технологии, благодаря чему мы с уверенностью предоставляем своим клиентам бессрочную гарантирую на выполненную работу.

## Шумоизоляция дверей Honda Accord 9

Комплексная **шумоизоляция Хонда Аккорд 9** обязательно должна включать обработку дверей. Даже, несмотря на то, что японцы приложили все усилия, чтобы сделать девятую хонду автомобилем бизнес-класса, на двери они установили минимальную шумку. Для того чтобы спокойно общаться в салоне во время движения, отчетливо слышать музыку или просто наслаждаться тишиной, такой шумоизоляции будет недостаточно. Кроме того, обработка дверей способна усилить эффект от звукоизоляции пола, колесных арок и крыши. Без этого этапа комплекс будет неполным.

Наши специалисты для шумоизоляции дверей путем прикатывания к металлу прикрепляют к ней предварительно разогретую виброизоляцию. На следующем этапе используется шумотеплоизолятор. Устойчивый к влаге, он одновременно является и теплоизоляцонным материалом, поэтому выполняя обработку дверей, вы также получаете и дополнительное утепление своего автомобиля. По окончании работ обшивка двери возвращается на место, шумы уменьшаются в 2-3 раза, а штатная аудиосистема обретает новое звучание.

## Шумоизоляция багажника Honda Accord 9

Багажник не стоит оставлять без внимания. Многие считают, что он не является источником шума в салоне, однако, это не так. После шумоизоляции багажника в нашем центре внутри автомобиля уровень посторонних звуков снизится в 2-3 раза, а уровень тишины повысится до 70 %. Багажник девятой Хонды, собственно, точно такой же, как у всех предыдущих моделей – такая же форма и месторасположение усилителей.

Обработка багажника выполняется специальными звуко- и виброизоляционными материалами, которые предварительно разогреваются и приклеивается к поверхности. Крышка багажника также обрабатывается виброизоляцией, а обшивка – звукоизоляционным слоем. При этом обращаясь в наш установочный центр, вы можете не беспокоиться о том, что в процессе проведения модернизации акустических параметров багажника вашей Хонды останутся какие-либо следы. Мастера, выполняющие работы, обладают семилетним стажем и знанием особенностей модели вашего автомобиля, что гарантирует эффективность и высокое качество шумоизоляции.

## Шумоизоляция колесных арок Honda Accord 9

Задние арки внутри автомобиля также следует звукоизолировать. Это необходимо для того чтобы снизить уровень шумов, возникающих при движении транспортного средства. Арки обрабатываются шумо- и виброизоляционными композитами. Мы не экономим на материалах и при выполнении такой работы используем высококачественные европейские изоляторы.

Наши мастера выполнят шумоизоляцию задних арок в вашей Honda Accord 9 быстро, качественно, без следов и с гарантией, которая не имеет срока. Только в нашем центре данные работы выполняются специалистами, специализирующимися на Хондах, с большим опытом проведения шумизоляции именно на данной марке авто.

Если вы любите свой автомобиль, но мечтаете о тишине в нем, то все, что вам необходимо – это комплексная **шумоизоляция Хонда Аккорд 9**, которая включает в себя обработку крыши, пола, дверей, багажника и задних арок. Все это вы сможете сделать в нашем центре, который на сегодняшний день является самым большим в СПБ. После работы наших мастеров больше никакие назойливые и надоедливые звуки не будут отвлекать вас от дороги и общения с вашими близкими. Качественно, быстро и эффективно понизим уровень шума в салоне более чем в два раза!