Жесткий диск для сервера (серверный винчестер) – крайне важная составляющая для полноценной работы любого компьютера. Ведь это своеобразное хранилище для всех данных, которые записываются на диск, словно магнитофонная запись. Жесткие диски для серверов должны выполнять множество задач, но основной из них будет – быстрая реакция на поставленные задания и оперативная обработка информации.
Серверные жесткие диски различны между собой за производительными качествами, но главными критериями при выборе являются следующие:
1. Оперативность работы (время, которое тратят серверные винчестеры  на отправление запроса и получения результата);
2. Скорость обработки информации (количество обработанной информации на секунду времени);
3. Сохранность данных (серверный жесткий диск должен быть способным хранить данные на протяжении длительного времени).
Серверные диски в большинстве случаев существенно отличаются от тех, которые установлены в персональных компьютерах и ноутбуках, так как перед ними стоят задачи иного уровня. Серверный hdd – это своеобразная «флешка» для информации, которая записывается на специальные пластины с ферримагнитным покрытием. «Головка» для считывания информации находится на определенном расстоянии от этих пластин, однако, это не мешает ей передавать и считывать нужные данные. Таким образом и работают серверные hdd.
[bookmark: _GoBack]Стоит отметить, что вскрытие гермоблока hdd для сервера приведет к его неисправности, а наличие чрезмерного количества пыли в помещении и процессоре компьютера – сделает со временем винчестер для сервера неработоспособным. Наличие достаточного объема памяти в hdd для серверов – этот тот момент, когда размер имеет значение, ведь при недостатке памяти, система не сможет сохранять и обрабатывать данные.




