Автомагнитолы на «Android»
Не успели мы привыкнуть к магнитолам размером 1 дин, как постепенно рынок наполняется двухдиновыми моделями на Android с весьма заманчивыми возможностями. Такие магнитолы могут иметь экран размером в 10 дюймов, но, как правило, имеют семидюймовый дисплей (17 см.) с разрешением 1024х600, что позволяет воспроизводить видео качества HD.
Изучаем заднюю панель
Множество производителей создали большое количество автомагнитол на Андроиде, но идентичность функционала делает их во многом похожими друг на друга. На задней панели бросаются в глаза выходы на стереозвук. Необходимо заметить, что некоторые экземпляры могут выдавать сигнал на 4 колонки по 60 Вт и отдельно на сабвуфер. Конечно, это не для меломанов, но для главных пользователей таких магнитол: таксистов и путешественников – более чем достаточно.
Далее замечаем два видеовыхода и видеовход. Автомагнитолы на ОС Андроид позволяют выводить видео на большой экран. Железо отдельных систем содержит до 8 ядер по 1,6 ГГц каждое, до 4 ГБ оперативки и 16 ГБ постоянной памяти. Кроме того, предусмотрена поддержка карт внешней памяти объемом до 32 ГБ.
На задней панели разместилось множество разъемов, в том числе порты WI-Fi и GPS, а также:
· порт для расширителя на три USB порта;
· порт для подключения камеры заднего вида;
· порт для подключения сабвуфера;
· порт для подключения CAN модуля;
· порт для подключения блютуза.

В «навороченных» моделях могут присутствовать дополнительно второй слот для микроSD, слот для мини USB и даже DVD.

Передняя панель

По уже установившейся традиции, передняя панель, почти свободная от элементов управления, с экраном, выполненным вровень с корпусом, производит аристократическое впечатление. На ней, как правило, всего несколько сенсорных кнопок: включения питания, регулировки громкости (две кнопки) и кнопка перезагрузки. Здесь же расположен внутренний микрофон и слот микроSD для карточек GPS.

Мелочь, но приятно

Благодаря установленному GPS можно онлайн выбирать маршрут в объезд пробок. А в пробках через WI-FI грузить на магнитолу видео, игры, книги с телефона. MirrorLink и CarPlay позволят дублировать экран телефона на дисплей магнитолы. Можно убить время, просматривая ТВ через обычную приставку, но большинство моделей имеют собственные ТВ и радиотюнеры.
Некоторые производители пошли дальше и создали доступное подключение автомагнитолы к системе оповещения и диагностики автомобиля. В таком режиме вы можете быть своевременно предупреждены о целом ряде неисправностей автомобиля. Следует заметить, что конструкторы не сидят без дела, и список неисправностей, которые может диагностировать автомобиль, расширяется с каждым днем.

Подключение USB камеры регистратора дает возможность подключить такое устройство с любой программой. Еще одно существенное преимущество состоит в том, что на лобовом стекле не будет маячить регистратор, привлекая внимание взломщиков. При использовании двухдиновой  автомагнитолы на Андроиде, торпеда остается абсолютно свободной от присосок с телефонами, телевизорами, навигаторами и т. д. Такая магнитола устанавливается точно на место штатной магнитолы, что было предусмотрено разработчиками этих моделей.

Эта «примочка» особенно пришлась по вкусу автоледи. Она бережет: их нервы, машины соседей по парковке и кошельки их мужей. Это, конечно же, шутка, а на самом деле, даже самые крутые автолюбители не откажутся от «заднего глаза» в очень стесненных условиях современных улиц. Мы имеем в виду, подключаемую к магнитоле, камеру заднего вида. В дождь и снег вам не нужно будет выворачивать шею, и пытаться рассмотреть что-либо через запотевшее стекло.

Магнитола заменит вам планшет, потому что имеет порт подключения модема для доступа в «паутину». А во всемирной сети для ОС Андроид создано неисчислимое количество полезнейших приложений и забав, которые смогут скрасить ваши поездки и побаловать пассажиров. Особенно благодарными пользователями, несомненно, станут ваши дети.

