{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["лс_02-001-001"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"лс_02-001-001","index":0,"n_rows":359,"n_cols":12,"rows_kept":359,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,7,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,11],[6,0,9,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[9,5,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,0,10,11],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,4,15,4],[11,5,11,6],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[11,7,11,9],[12,7,15,7],[12,8,15,8],[12,9,13,9],[14,9,15,9],[11,10,12,11],[13,10,14,11],[11,3,15,3],[17,2,17,11],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[18,3,19,3],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,7,21,7],[20,8,21,8],[20,3,21,3],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[22,3,23,3],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[24,3,25,3],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[26,3,27,3],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,7,29,7],[28,8,29,8],[28,3,29,3],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,7,31,7],[30,8,31,8],[30,3,31,3],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,7,33,7],[32,8,33,8],[32,3,33,3],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,7,35,7],[34,8,35,8],[34,3,35,3],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,7,37,7],[36,8,37,8],[36,3,37,3],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,4],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[40,2,40,11],[41,2,41,11],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,7,43,7],[42,8,43,8],[42,3,43,3],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,7,45,7],[44,8,45,8],[44,3,45,3],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,7,47,7],[46,8,47,8],[46,3,47,3],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,4],[53,7,54,7],[53,8,54,8],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[55,2,56,2],[55,7,56,7],[55,8,56,8],[55,3,56,3],[59,2,59,11],[60,0,60,11],[61,0,62,0],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[61,7,62,7],[61,8,62,8],[61,3,62,3],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,2],[63,7,64,7],[63,8,64,8],[63,3,64,3],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[65,2,66,2],[65,7,66,7],[65,8,66,8],[65,3,66,3],[67,0,68,0],[67,1,68,1],[67,2,68,2],[67,7,68,7],[67,8,68,8],[67,3,68,3],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,2,76,4],[75,7,76,7],[75,8,76,8],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[77,2,78,4],[77,7,78,7],[77,8,78,8],[79,2,79,11],[80,0,80,11],[81,0,82,0],[81,1,82,1],[81,2,82,2],[81,7,82,7],[81,8,82,8],[81,3,82,3],[84,2,84,11],[85,0,86,0],[85,1,86,1],[85,2,86,2],[85,7,86,7],[85,8,86,8],[85,3,86,3],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[89,2,90,4],[89,7,90,7],[89,8,90,8],[91,2,91,11],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[92,2,93,2],[92,7,93,7],[92,8,93,8],[92,3,93,3],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[96,2,97,4],[96,7,97,7],[96,8,97,8],[98,0,99,0],[98,1,99,1],[98,2,99,2],[98,7,99,7],[98,8,99,8],[98,3,99,3],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[100,2,101,2],[100,7,101,7],[100,8,101,8],[100,3,101,3],[102,2,102,11],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,2,104,2],[103,7,104,7],[103,8,104,8],[103,3,104,3],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[108,2,109,4],[108,7,109,7],[108,8,109,8],[110,2,110,11],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[111,2,112,2],[111,7,112,7],[111,8,112,8],[111,3,112,3],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[115,2,116,4],[115,7,116,7],[115,8,116,8],[117,0,117,11],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[118,2,119,2],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[118,3,119,3],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[121,7,122,7],[121,8,122,8],[121,3,122,3],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[123,2,124,4],[123,7,124,7],[123,8,124,8],[125,2,125,11],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[126,2,127,2],[126,7,127,7],[126,8,127,8],[126,3,127,3],[129,0,130,0],[129,1,130,1],[129,2,130,2],[129,7,130,7],[129,8,130,8],[129,3,130,3],[132,2,132,11],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[133,2,134,2],[133,7,134,7],[133,8,134,8],[133,3,134,3],[135,0,136,0],[135,1,136,1],[135,2,136,2],[135,7,136,7],[135,8,136,8],[135,3,136,3],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[150,2,151,4],[150,7,151,7],[150,8,151,8],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[152,2,153,2],[152,7,153,7],[152,8,153,8],[152,3,153,3],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[159,2,160,2],[159,7,160,7],[159,8,160,8],[159,3,160,3],[166,2,166,11],[167,0,168,0],[167,1,168,1],[167,2,168,2],[167,7,168,7],[167,8,168,8],[167,3,168,3],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[170,2,171,4],[170,7,171,7],[170,8,171,8],[172,2,172,11],[173,0,173,11],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[174,2,175,2],[174,7,175,7],[174,8,175,8],[174,3,175,3],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[178,2,179,4],[178,7,179,7],[178,8,179,8],[180,2,180,11],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[181,2,182,2],[181,7,182,7],[181,8,182,8],[181,3,182,3],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[186,2,187,4],[186,7,187,7],[186,8,187,8],[188,2,188,11],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[189,2,190,2],[189,7,190,7],[189,8,190,8],[189,3,190,3],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[195,2,196,4],[195,7,196,7],[195,8,196,8],[197,2,197,11],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[198,2,199,2],[198,7,199,7],[198,8,199,8],[198,3,199,3],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[201,2,202,4],[201,7,202,7],[201,8,202,8],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[203,2,204,2],[203,7,204,7],[203,8,204,8],[203,3,204,3],[205,0,206,0],[205,1,206,1],[205,2,206,2],[205,7,206,7],[205,8,206,8],[205,3,206,3],[207,0,208,0],[207,1,208,1],[207,2,208,2],[207,7,208,7],[207,8,208,8],[207,3,208,3],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[209,2,210,4],[209,7,210,7],[209,8,210,8],[211,2,211,11],[212,0,212,11],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[213,2,214,2],[213,7,214,7],[213,8,214,8],[213,3,214,3],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[219,2,220,2],[219,7,220,7],[219,8,220,8],[219,3,220,3],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[226,2,227,2],[226,7,227,7],[226,8,227,8],[226,3,227,3],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[232,2,233,2],[232,7,233,7],[232,8,233,8],[232,3,233,3],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[239,2,240,2],[239,7,240,7],[239,8,240,8],[239,3,240,3],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[246,2,247,2],[246,7,247,7],[246,8,247,8],[246,3,247,3],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[253,2,254,2],[253,7,254,7],[253,8,254,8],[253,3,254,3],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[260,2,261,4],[260,7,261,7],[260,8,261,8],[262,2,262,11],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[263,2,264,2],[263,7,264,7],[263,8,264,8],[263,3,264,3],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[265,2,266,2],[265,7,266,7],[265,8,266,8],[265,3,266,3],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[268,2,269,2],[268,7,269,7],[268,8,269,8],[268,3,269,3],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[270,2,271,2],[270,7,271,7],[270,8,271,8],[270,3,271,3],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[274,2,275,2],[274,7,275,7],[274,8,275,8],[274,3,275,3],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[277,2,278,4],[277,7,278,7],[277,8,278,8],[279,2,279,11],[280,0,281,0],[280,1,281,1],[280,2,281,2],[280,7,281,7],[280,8,281,8],[280,3,281,3],[289,0,290,0],[289,1,290,1],[289,2,290,4],[289,7,290,7],[289,8,290,8],[291,2,291,11],[292,0,293,0],[292,1,293,1],[292,2,293,2],[292,7,293,7],[292,8,293,8],[292,3,293,3],[295,0,296,0],[295,1,296,1],[295,2,296,2],[295,7,296,7],[295,8,296,8],[295,3,296,3],[297,0,298,0],[297,1,298,1],[297,2,298,2],[297,7,298,7],[297,8,298,8],[297,3,298,3],[302,0,303,0],[302,1,303,1],[302,2,303,2],[302,7,303,7],[302,8,303,8],[302,3,303,3],[308,0,309,0],[308,1,309,1],[308,2,309,2],[308,7,309,7],[308,8,309,8],[308,3,309,3],[311,0,312,0],[311,1,312,1],[311,2,312,4],[311,7,312,7],[311,8,312,8],[313,2,313,11],[314,0,315,0],[314,1,315,1],[314,2,315,2],[314,7,315,7],[314,8,315,8],[314,3,315,3],[316,0,317,0],[316,1,317,1],[316,2,317,2],[316,7,317,7],[316,8,317,8],[316,3,317,3],[319,0,320,0],[319,1,320,1],[319,2,320,2],[319,7,320,7],[319,8,320,8],[319,3,320,3],[321,0,322,0],[321,1,322,1],[321,2,322,2],[321,7,322,7],[321,8,322,8],[321,3,322,3],[323,0,324,0],[323,1,324,1],[323,2,324,2],[323,7,324,7],[323,8,324,8],[323,3,324,3],[325,0,326,0],[325,1,326,1],[325,2,326,2],[325,7,326,7],[325,8,326,8],[325,3,326,3],[327,0,328,0],[327,1,328,1],[327,2,328,2],[327,7,328,7],[327,8,328,8],[327,3,328,3],[329,0,330,0],[329,1,330,1],[329,2,330,2],[329,7,330,7],[329,8,330,8],[329,3,330,3],[331,0,332,0],[331,1,332,1],[331,2,332,2],[331,7,332,7],[331,8,332,8],[331,3,332,3],[333,0,334,0],[333,1,334,1],[333,2,334,2],[333,7,334,7],[333,8,334,8],[333,3,334,3],[335,0,336,0],[335,1,336,1],[335,2,336,4],[335,7,336,7],[335,8,336,8],[337,2,337,11],[338,0,339,0],[338,1,339,1],[338,2,339,2],[338,7,339,7],[338,8,339,8],[338,3,339,3],[340,0,341,0],[340,1,341,1],[340,2,341,2],[340,7,341,7],[340,8,341,8],[340,3,341,3],[342,0,343,0],[342,1,343,1],[342,2,343,4],[342,7,343,7],[342,8,343,8],[344,0,345,0],[344,1,345,1],[344,2,345,4],[344,7,345,7],[344,8,345,8],[346,2,346,4],[347,2,347,4],[348,2,348,4],[349,2,349,4],[350,2,350,4],[351,2,351,4],[352,2,352,4],[353,2,353,4],[354,2,354,4],[355,2,355,4],[356,2,356,4],[357,2,357,4],[358,2,358,4]]}
[{"$nulls":7},"Додаток 1\nдо Настанови (пункт 3.11)\n","Додаток 1\nдо Настанови (пункт 3.11)\n","Додаток 1\nдо Настанови (пункт 3.11)\n","Додаток 1\nдо Настанови (пункт 3.11)\n","Додаток 1\nдо Настанови (пункт 3.11)\n"]
["Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n"]
["(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n","(найменування об'єкта будівництва)\n"]
["Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n","Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001\n"]
["на\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n","Будівельні роботи. Визначення кошторисної вартості будівництва 7-поверхового цегляного житлового будинку  на 28-квартир с.м.т. Пісочин\n"]
["","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n","(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)\n"]
["ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","Кошторисна вартість\n","Кошторисна вартість\n","Кошторисна вартість\n",14655.028,null,"тис. грн.\n","тис. грн.\n"]
["ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","Кошторисна трудомісткість\n","Кошторисна трудомісткість\n","Кошторисна трудомісткість\n",46.72847,null,"тис. люд.-год\n","тис. люд.-год\n"]
["ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","Кошторисна заробітна плата\n","Кошторисна заробітна плата\n","Кошторисна заробітна плата\n",3588.027,null,"тис. грн.\n","тис. грн.\n"]
["ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","ОСНОВА:\nкреслення(специфікації)№ \n","Середній розряд робіт\n","Середній розряд робіт\n","Середній розряд робіт\n",3.8,null,"розряд\n","розряд\n"]
["Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n","Складений  в поточних цінах станом на 23 лютого 2023 р.\n"]
["№\nЧ.ч.\n","Обґрунтування (шифр норми)\n","Найменування\nробіт і витрат\n","Одиниця виміру\n","Кількість\n","Вартість одиниці, грн.\n","Вартість одиниці, грн.\n","Загальна вартість, грн.\n","Загальна вартість, грн.\n","Загальна вартість, грн.\n","Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову-\nванням машин\n","Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову-\nванням машин\n"]
["№\nЧ.ч.\n","Обґрунтування (шифр норми)\n","Найменування\nробіт і витрат\n","Одиниця виміру\n","Кількість\n","\nВсього\n \n","експлуа-\nтації\nмашин\n","Всього\n","заробітної плати\n","експлуа-\nтації\nмашин\n","Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову-\nванням машин\n","Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову-\nванням машин\n"]
["№\nЧ.ч.\n","Обґрунтування (шифр норми)\n","Найменування\nробіт і витрат\n","Одиниця виміру\n","Кількість\n","\nВсього\n \n","експлуа-\nтації\nмашин\n","Всього\n","заробітної плати\n","експлуа-\nтації\nмашин\n","тих, що обслуговують машини\n","тих, що обслуговують машини\n"]
["№\nЧ.ч.\n","Обґрунтування (шифр норми)\n","Найменування\nробіт і витрат\n","Одиниця виміру\n","Кількість\n","заробітної плати\n","в тому числі заробітної плати\n","Всього\n","заробітної плати\n","в тому числі заробітної плати\n","тих, що обслуговують машини\n","тих, що обслуговують машини\n"]
["№\nЧ.ч.\n","Обґрунтування (шифр норми)\n","Найменування\nробіт і витрат\n","Одиниця виміру\n","Кількість\n","заробітної плати\n","в тому числі заробітної плати\n","Всього\n","заробітної плати\n","в тому числі заробітної плати\n","на одиницю\n","всього\n"]
["1\n","2\n","3\n","4\n","5\n","6\n","7\n","8\n","9\n","10\n","11\n","12\n"]
["","","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n","Розділ № 1 Землянi роботи\n"]
["1\n","КБ1-30-2\n","Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід\n","1000м2 спланованої поверхні за 1 прохід бульдозеру\n",4.91,312.96,312.96,1537,"-\n",1537,"-\n","-\n"]
["1\n","КБ1-30-2\n","Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід\n","1000м2 спланованої поверхні за 1 прохід бульдозеру\n","","-\n",49.21,null,"-\n",242,0.5148,2.53]
["2\n","КБ1-24-6\n","Розроблення грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n",0.091,9292.37,9292.37,846,"-\n",846,"-\n","-\n"]
["2\n","КБ1-24-6\n","Розроблення грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n","","-\n",1461.16,null,"-\n",133,15.2856,1.39]
["3\n","КБ1-24-14\n","Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n",0.091,29401.77,29401.77,2676,"-\n",2676,"-\n","-\n"]
["3\n","КБ1-24-14\n","Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n","","-\n",4623.24,null,"-\n",421,48.3648,4.40]
["4\n","КБ1-12-8\n","Розроблення грунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n",0.343,27024.71,26131.85,9269,306,8963,15.1000,5.18]
["4\n","КБ1-12-8\n","Розроблення грунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n","",892.86,4391.62,null,null,1506,49.5431,16.99]
["5\n","КБ1-17-8\n","Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n",0.257,39737.20,38700.91,10212,254,9946,16.7300,4.30]
["5\n","КБ1-17-8\n","Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n","",989.24,6398.76,null,null,1644,70.9322,18.23]
["6\n","КБ1-38-2\n","Зрізування недобору грунту у виїмках, група грунтів 2\n","1000м3 ґрунту недобору\n",0.045,115039.13,63850.31,5177,2282,2873,817.7000,36.80]
["6\n","КБ1-38-2\n","Зрізування недобору грунту у виїмках, група грунтів 2\n","1000м3 ґрунту недобору\n","",50721.93,10583.19,null,null,476,117.6361,5.29]
["7\n","КБ8-2-1\n","Улаштування основи під фундаменти піщаної\n","1 м3 основи\n",19.34,1122.89,103.06,21717,2759,1993,2.3000,44.48]
["7\n","КБ8-2-1\n","Улаштування основи під фундаменти піщаної\n","1 м3 основи\n","",142.67,25.16,null,null,487,0.3399,6.57]
["8\n","КБ1-27-5\n","Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n",0.308,8321.41,8321.41,2563,"-\n",2563,"-\n","-\n"]
["8\n","КБ1-27-5\n","Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n","","-\n",1308.49,null,"-\n",403,13.6884,4.22]
["9\n","КБ1-27-8\n","Додавати на кожні наступні 5 м переміщення грунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n",0.308,36388.01,36388.01,11208,"-\n",11208,"-\n","-\n"]
["9\n","КБ1-27-8\n","Додавати на кожні наступні 5 м переміщення грунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група грунтів 2\n","1000 м3 ґрунту\n","","-\n",6372.67,null,"-\n",1963,78.5997,24.21]
["10\n","КБ1-166-2\n","Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2\n","100м3 грунту\n",0.34,9408.77,"-\n",3199,3199,"-\n",165.2400,56.18]
["10\n","КБ1-166-2\n","Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2\n","100м3 грунту\n","",9408.77,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 1\n"," Разом прямих витрат по розділу № 1\n"," Разом прямих витрат по розділу № 1\n"," \n"," \n",68404,8800,42605,"",146.94]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 1\n"," Разом прямих витрат по розділу № 1\n"," Разом прямих витрат по розділу № 1\n","","",null,null,7275,"",83.83]
["","","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n","Розділ № 2 Основи. Фундаменти\n"]
["","","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-312 Плити стрiчкових фундаментiв з/б, ГОСТ 13580-85 (од. вимiру шт.)\n"]
["11\n","КБ7-1-1\n","Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.11,24749.70,18450.50,2722,693,2029,94.5400,10.40]
["11\n","КБ7-1-1\n","Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",6299.20,5484.14,null,null,603,61.6842,6.79]
["12\n","КБ7-1-2\n","Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.18,33647.84,25578.80,6057,1452,4605,119.6300,21.53]
["12\n","КБ7-1-2\n","Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",8069.04,7538.38,null,null,1357,86.6694,15.60]
["13\n","КБ7-1-3\n","Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 3,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.45,52009.29,39876.92,23404,5460,17944,175.4500,78.95]
["13\n","КБ7-1-3\n","Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 3,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",12132.37,11597.58,null,null,5219,137.8801,62.05]
["14\n","К58-1321-2041\n","Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.24-2 ГОСТ 13580-85  Вiдпускна цiна: (4920*96-0.71*1)*.65+8.91:0*3076*98+1.29:0*3490*95+1.26:0*2942*25\n","шт\n",11.0,3680.15," \n",40482,""," \n","",""]
["15\n","К58-1321-2045\n","Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.12-2 ГОСТ 13580-85  Вiдпускна цiна: (4920*96-0.71*1)*.31+4.46:0*3076*98+0.63:0*3490*95+0.86:0*2942*25\n","шт\n",8.0,1879.96," \n",15040,""," \n","",""]
["16\n","К58-1321-2049\n","Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.8-2 ГОСТ 13580-85  Вiдпускна цiна: (6155*34-0.71*1)*.2+2.97:0*3076*98+0.41:0*3490*95+0.44:0*2942*25\n","шт\n",10.0,1566.72," \n",15667,""," \n","",""]
["17\n","К58-1321-2057\n","Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.24-2 ГОСТ 13580-85  Вiдпускна цiна: (4920*96-0.71*1)*.76+13.83:0*3076*98+1.29:0*3490*95+1.26:0*2942*25\n","шт\n",22.0,4614.96," \n",101529,""," \n","",""]
["18\n","К58-1321-2065\n","Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.8-2 ГОСТ 13580-85  Вiдпускна цiна: (4920*96-0.71*1)*.23+4.37:0*3076*98+0.41:0*3490*95+0.86:0*2942*25\n","шт\n",24.0,1558.86," \n",37413,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-312\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-312\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-312\n"," \n"," \n",242314,7605,24578,"",110.88]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-312\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-312\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-312\n","","",null,null,7179,"",84.44]
["19\n","КБ8-3-3\n","Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари\n","100 м2 поверхні, що ізолюється\n",0.72,25872.37,"-\n",18628,1510,"-\n",30.3200,21.83]
["19\n","КБ8-3-3\n","Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари\n","100 м2 поверхні, що ізолюється\n","",2096.63,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["20\n","С111-1624\n","Грунтовка бітумна\n","т\n",0.0576,68025.81," \n",3918,""," \n","",""]
["21\n","С111-1564\n","Гідроізол\n","м2\n",158.4,40.55," \n",6423,""," \n","",""]
["","","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-12 Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв ГОСТ 13579-78 (од. вимiру шт.)\n"]
["","","","","","","","","","","",""]
["22\n","КБ7-42-1\n","Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.84,24136.78,16199.56,20275,3134,13608,56.0000,47.04]
["22\n","КБ7-42-1\n","Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",3731.28,4747.30,null,null,3988,55.3704,46.51]
["23\n","КБ7-42-2\n","Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.22,34148.46,22838.62,7513,1131,5024,77.1400,16.97]
["23\n","КБ7-42-2\n","Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",5139.84,6680.44,null,null,1470,78.2852,17.22]
["24\n","КБ7-42-3\n","Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.76,53550.62,36545.88,40698,6147,27775,118.4700,90.04]
["24\n","КБ7-42-3\n","Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",8087.95,10635.72,null,null,8083,126.2388,95.94]
["25\n","КБ7-42-4\n","Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.58,79374.32,56354.10,46037,5971,32685,150.8000,87.46]
["25\n","КБ7-42-4\n","Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",10295.12,16183.78,null,null,9387,198.5330,115.15]
["26\n","К58-1121-А002\n","Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78   iз бетону марки 100  Вiдпускна цiна: 2116*4*0.543\n","шт\n",44.0,1715.02," \n",75461,""," \n","",""]
["27\n","К58-1121-А004\n","Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78   iз бетону марки 100  Вiдпускна цiна: 2116*4*0.815\n","шт\n",40.0,2570.21," \n",102808,""," \n","",""]
["28\n","К58-1121-А005\n","Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78   iз бетону марки 100  Вiдпускна цiна: 2717*87*0.265\n","шт\n",22.0,1057.68," \n",23269,""," \n","",""]
["29\n","К58-1121-А007\n","Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78   iз бетону марки 100  Вiдпускна цiна: 1766*11*0.398\n","шт\n",32.0,1586.90," \n",50781,""," \n","",""]
["30\n","К58-1121-А014\n","Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78   iз бетону марки 100  Вiдпускна цiна: 2717*87*0.293\n","шт\n",54.0,1130.62," \n",61053,""," \n","",""]
["31\n","К58-1121-А015\n","Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78   iз бетону марки 100  Вiдпускна цiна: 2717*87*0.161\n","шт\n",48.0,616.42," \n",29588,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-12\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-12\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-12\n"," \n"," \n",457483,16383,79092,"",241.51]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-12\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-12\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-12\n","","",null,null,22928,"",274.82]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 2\n"," Разом прямих витрат по розділу № 2\n"," Разом прямих витрат по розділу № 2\n"," \n"," \n",728766,25498,103670,"",374.22]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 2\n"," Разом прямих витрат по розділу № 2\n"," Разом прямих витрат по розділу № 2\n","","",null,null,30107,"",359.26]
["","","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n","Розділ № 3 Конструкції підземної частини\n"]
["","","","","","","","","","","",""]
["32\n","КБ8-5-1\n","Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м\n","1 м3 мурування\n",25.29,1245.82,114.75,31507,14158,2902,8.2000,207.38]
["32\n","КБ8-5-1\n","Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м\n","1 м3 мурування\n","",559.81,50.30,null,null,1272,0.6120,15.48]
["33\n","С1422-11062\n","Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М250\n","1000шт\n",0.996426,9228.52," \n",9196,""," \n","",""]
["","","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n"]
["34\n","КБ7-47-2\n","Установлення сходових площадок масою більше 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.02,55859.50,28935.05,1117,487,579,343.6500,6.87]
["34\n","КБ7-47-2\n","Установлення сходових площадок масою більше 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",24326.98,10653.02,null,null,213,134.2889,2.69]
["35\n","К58-9121-М016\n","Сходові площадки залізобетонні марки 2ЛП22.15-4П-К серія 1.152.1-8 вип.2  ( iз бетонною пiдлогою, що не потребує додаткового опорядження)  Вiдпускна цiна: (930*69+((14-13)*0.27)*1+0*1)*3.52\n","шт\n",1.0,264.36," \n",264,""," \n","",""]
["36\n","К58-9121-М017\n","Сходові площадки залізобетонні марки 2ЛП22.18-4П-К серія 1.152.1-8 вип.2  ( iз бетонною пiдлогою, що не потребує додаткового опорядження)  Вiдпускна цiна: (930*69+0*1)*4.18\n","шт\n",1.0,302.49," \n",302,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," \n"," \n",1683,487,579,"",6.87]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n","","",null,null,213,"",2.69]
["","","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n"]
["37\n","КБ7-47-4\n","Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.01,49865.91,26220.31,499,221,262,319.0000,3.19]
["37\n","КБ7-47-4\n","Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",22058.85,9997.12,null,null,100,125.3406,1.25]
["38\n","К58-9121-2544\n","Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ27.11.14-4 серія 1.151.1-6 вип.1,2   (iз чистою бетонною поверхнею)  Вiдпускна цiна: (1170*94+0*1)*2.856\n","шт\n",1.0,3631.79," \n",3632,""," \n","",""]
["39\n","С147-39\n","Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури\n","100кг\n",0.0212,1916.34," \n",41,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," \n"," \n",4172,221,262,"",3.19]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n","","",null,null,100,"",1.25]
["40\n","КБ11-2-9\n","Улаштування  підстилаючих бетонних шарів\n","1 м3 підстильного шару\n",29.1,3222.48,5.36,93774,10543,156,5.5800,162.38]
["40\n","КБ11-2-9\n","Улаштування  підстилаючих бетонних шарів\n","1 м3 підстильного шару\n","",362.31,1.02,null,null,30,0.0139,0.40]
["41\n","КБ11-15-1\n","Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм\n","100 м2 покриття\n",0.0292,12268.44,137.00,358,110,4,57.0400,1.67]
["41\n","КБ11-15-1\n","Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм\n","100 м2 покриття\n","",3750.38,117.42,null,null,3,1.5540,0.05]
["","","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n"]
["42\n","КБ7-45-6\n","Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.35,85769.32,29233.50,30019,8425,10232,332.0500,116.22]
["42\n","КБ7-45-6\n","Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]\n","100 шт збірних конструкцій\n","",24070.30,9015.34,null,null,3155,118.2540,41.39]
["43\n","К58-4211-4690\n","Панелі перекриття марки ПК60.15-3А4Т серія 1.141-1 вип.64    Вiдпускна цiна: (738*73+((13-11)*0.32+0.36-0)*1)*8.91\n","шт\n",16.0,5789.49," \n",92632,""," \n","",""]
["44\n","К58-4211-4713\n","Панелі перекриття марки ПК60.12-3А4Т серія 1.141-1 вип.64    Вiдпускна цiна: (737*16+((12-11)*0.32+0.36-0)*1)*7.12\n","шт\n",7.0,4526.90," \n",31688,""," \n","",""]
["45\n","К58-4211-4735\n","Панелі перекриття марки ПК60.10-3А4Т серія 1.141-1 вип.64    Вiдпускна цiна: (737*16+((12-11)*0.32+0.36-0)*1)*5.92\n","шт\n",10.0,4124.69," \n",41247,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," \n"," \n",195586,8425,10232,"",116.22]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n","","",null,null,3155,"",41.39]
["","","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n"]
["46\n","КБ7-45-5\n","Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.03,51640.04,13990.48,1549,508,420,239.2500,7.18]
["46\n","КБ7-45-5\n","Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]\n","100 шт збірних конструкцій\n","",16936.51,4660.02,null,null,140,59.8922,1.80]
["47\n","К58-4211-2019\n","Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.18-3Т серія 1.141-1 вип.60    Вiдпускна цiна: (731*54+((12-11)*0.32-0.14-0)*1)*4.80\n","шт\n",2.0,3423.77," \n",6848,""," \n","",""]
["48\n","К58-4211-2038\n","Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.15-3Т серія 1.141-1 вип.60    Вiдпускна цiна: (731*54+((13-11)*0.32-0.14-0)*1)*3.99\n","шт\n",1.0,3069.60," \n",3070,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," \n"," \n",11467,508,420,"",7.18]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n","","",null,null,140,"",1.80]
["","","","","","","","","","","",""]
["49\n","КБ8-3-7\n","Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону\n","100 м2 поверхні, що ізолюється\n",1.0,13080.06,"-\n",13080,2428,"-\n",33.5000,33.50]
["49\n","КБ8-3-7\n","Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону\n","100 м2 поверхні, що ізолюється\n","",2428.42,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["50\n","С111-1624\n","Грунтовка бітумна\n","т\n",0.08,80219.63," \n",6418,""," \n","",""]
["51\n","КБ15-151-5\n","Фарбування приміщень вапняними розчинами по цеглі і бетону\n","100 м2 поверхні фарбування\n",6.8,642.15,0.98,4367,3292,7,7.0000,47.60]
["51\n","КБ15-151-5\n","Фарбування приміщень вапняними розчинами по цеглі і бетону\n","100 м2 поверхні фарбування\n","",484.05,0.84,null,null,6,0.0111,0.08]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 3\n"," Разом прямих витрат по розділу № 3\n"," Разом прямих витрат по розділу № 3\n"," \n"," \n",371608,40172,14562,"",585.99]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 3\n"," Разом прямих витрат по розділу № 3\n"," Разом прямих витрат по розділу № 3\n","","",null,null,4919,"",63.14]
["","","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n","Розділ № 4 Надземна частина\n"]
["52\n","КБ8-5-3\n","Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх середньої складності при висоті поверху до 4 м\n","1 м3 мурування\n",803.77,1438.57,114.75,1156279,524966,92233,9.0100,7241.97]
["52\n","КБ8-5-3\n","Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх середньої складності при висоті поверху до 4 м\n","1 м3 мурування\n","",653.13,50.30,null,null,40430,0.6120,491.91]
["53\n","С1422-11062\n","Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М250\n","1000шт\n",0.28046,9228.52," \n",2588,""," \n","",""]
["54\n","КБ8-5-7\n","Конструкції з цегли. Мурування стін внутрішніх при висоті поверху до 4 м\n","1 м3 мурування\n",368.44,1366.34,114.75,503414,215213,42278,8.6600,3190.69]
["54\n","КБ8-5-7\n","Конструкції з цегли. Мурування стін внутрішніх при висоті поверху до 4 м\n","1 м3 мурування\n","",584.12,50.30,null,null,18533,0.6120,225.49]
["55\n","С1422-11062\n","Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М250\n","1000шт\n",0.13836,9228.52," \n",1277,""," \n","",""]
["","","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-309 Перемички з/б брусковi для житлових та громадських будiвель, серiя 1.038.1-1 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n"]
["56\n","КБ7-44-10\n","Укладання перемичок масою до 0,3 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",6.72,6893.26,4813.07,46323,9609,32344,21.4600,144.21]
["56\n","КБ7-44-10\n","Укладання перемичок масою до 0,3 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",1429.88,1571.09,null,null,10558,20.4483,137.41]
["57\n","КБ7-11-1\n","Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.36,24360.72,15991.71,8770,2828,5757,117.8900,42.44]
["57\n","КБ7-11-1\n","Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",7855.01,5699.26,null,null,2052,72.5867,26.13]
["58\n","К58-2821-553\n","Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 74*08*1.03\n","шт\n",120.0,87.83," \n",10540,""," \n","",""]
["59\n","К58-2821-554\n","Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 74*08*1.29\n","шт\n",84.0,95.76," \n",8044,""," \n","",""]
["60\n","К58-2821-560\n","Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 138*62*1.55\n","шт\n",99.0,203.05," \n",20102,""," \n","",""]
["61\n","К58-2821-562\n","Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 138*62*1.68\n","шт\n",21.0,230.81," \n",4847,""," \n","",""]
["62\n","К58-2821-582\n","Перемички з/б марки 3ПБ18-8 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 199*7*1.81\n","шт\n",32.0,328.09," \n",10499,""," \n","",""]
["63\n","К58-2821-584\n","Перемички з/б марки 3ПБ21-8 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 199*7*2.07\n","шт\n",11.0,388.20," \n",4270,""," \n","",""]
["64\n","К58-2821-586\n","Перемички з/б марки 3ПБ25-8 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 199*7*2.46\n","шт\n",68.0,459.94," \n",31276,""," \n","",""]
["65\n","К58-2821-588\n","Перемички з/б марки 3ПБ27-8 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 199*7*2.72\n","шт\n",50.0,550.78," \n",27539,""," \n","",""]
["66\n","К58-2821-578\n","Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 215*39*1.55\n","шт\n",72.0,351.30," \n",25294,""," \n","",""]
["67\n","К58-2821-608\n","Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 477*7*2.07\n","шт\n",62.0,793.74," \n",49212,""," \n","",""]
["68\n","К58-2821-612\n","Перемички з/б марки 5ПБ25-27 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 477*7*2.46\n","шт\n",72.0,1007.68," \n",72553,""," \n","",""]
["69\n","К58-2821-616\n","Перемички з/б марки 5ПБ27-27 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 477*7*2.72\n","шт\n",4.0,1102.46," \n",4410,""," \n","",""]
["70\n","К58-2821-624\n","Перемички з/б марки 5ПБ31-27 серія 1.038.1-1 вип.1  Вiдпускна цiна: 477*7*3.11\n","шт\n",36.0,1412.79," \n",50860,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-309\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-309\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-309\n"," \n"," \n",374539,12437,38101,"",186.65]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-309\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-309\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-309\n","","",null,null,12610,"",163.54]
["71\n","КБ8-22-2\n","Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків\n","1 м3 мурування\n",4.23,363.65,51.74,1538,1296,219,4.6000,19.46]
["71\n","КБ8-22-2\n","Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків\n","1 м3 мурування\n","",306.50,21.38,null,null,90,0.2601,1.10]
["72\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",58.12,194.79," \n",11321,""," \n","",""]
["73\n","С1427-11804\n","Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3\n","м3\n",53.77,2935.08," \n",157819,""," \n","",""]
["74\n","С111-2010-1\n","Сумiш для укладання пiнобетонних блокiв Ceresit СT 21\n","кг\n",1358.0,7.24," \n",9832,""," \n","",""]
["75\n","С1425-11695\n","Розчин готовий кладковий важкий цементно-глиняний, марка М100\n","м3\n",0.217,2598.44," \n",564,""," \n","",""]
["76\n","С111-1564\n","Гідроізол\n","м2\n",32.592,51.31," \n",1672,""," \n","",""]
["77\n","КБ8-25-1\n","Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м\n","100м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]\n",15.71,10277.92,469.22,161466,148273,7371,126.8400,1992.66]
["77\n","КБ8-25-1\n","Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м\n","100м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]\n","",9438.16,205.66,null,null,3231,2.5024,39.31]
["78\n","С111-2010-1\n","Сумiш для укладання пiнобетонних блокiв Ceresit СT 21\n","кг\n",2352.96,7.24," \n",17035,""," \n","",""]
["79\n","Ц1-228\n","Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит\n","100шт\n",0.004128,166.58," \n",1,""," \n","",""]
["80\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",1300.32,194.79," \n",253289,""," \n","",""]
["81\n","С1427-11805\n","Блоки із ніздрюватих бетонів В2 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3\n","м3\n",102.168,2884.08," \n",294661,""," \n","",""]
["82\n","С111-1564\n","Гідроізол\n","м2\n",82.56,51.31," \n",4236,""," \n","",""]
["","","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-15 Сходовi площадки з/б, серiя 1.152.1-8 вип.1,2,3,4,5,6,7 (од. вимiру шт.)\n"]
["83\n","КБ7-47-2\n","Установлення сходових площадок масою більше 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.15,55859.50,28935.05,8379,3649,4340,343.6500,51.55]
["83\n","КБ7-47-2\n","Установлення сходових площадок масою більше 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",24326.98,10653.02,null,null,1598,134.2889,20.14]
["84\n","К58-9121-М006\n","Сходові площадки залізобетонні марки 2ЛП22.18В-4-К серія 1.152.1-8 вип.1  ( iз бетонною пiдлогою, що не потребує додаткового опорядження)  Вiдпускна цiна: (930*69+0*1)*4.18\n","шт\n",15.0,4198.34," \n",62975,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," \n"," \n",71354,3649,4340,"",51.55]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-15\n","","",null,null,1598,"",20.14]
["","","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-16 Сходовi марши залiзобетоннi, серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (од. вимiру шт.)\n"]
["","","","","","","","","","","",""]
["85\n","КБ7-47-4\n","Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.14,49865.91,26220.31,6981,3088,3671,319.0000,44.66]
["85\n","КБ7-47-4\n","Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т\n","100 шт збірних конструкцій\n","",22058.85,9997.12,null,null,1400,125.3406,17.55]
["86\n","К58-9121-2544\n","Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ27.11.14-4 серія 1.151.1-6 вип.1,2   (iз чистою бетонною поверхнею)  Вiдпускна цiна: (1170*94+0*1)*2.856\n","шт\n",14.0,3631.79," \n",50845,""," \n","",""]
["87\n","С147-39\n","Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури\n","100кг\n",0.2968,1916.34," \n",569,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," \n"," \n",58395,3088,3671,"",44.66]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-16\n","","",null,null,1400,"",17.55]
["","","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-303 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.63-64 (од. вимiру шт.)\n"]
["88\n","КБ7-45-6\n","Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]\n","100 шт збірних конструкцій\n",2.33,85769.32,29233.50,199843,56084,68114,332.0500,773.68]
["88\n","КБ7-45-6\n","Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]\n","100 шт збірних конструкцій\n","",24070.30,9015.34,null,null,21006,118.2540,275.53]
["89\n","К58-4211-4690\n","Панелі перекриття марки ПК60.15-3А4Т серія 1.141-1 вип.64    Вiдпускна цiна: (738*73+((13-11)*0.32+0.36-0)*1)*8.91\n","шт\n",70.0,5789.49," \n",405264,""," \n","",""]
["90\n","К58-4211-4713\n","Панелі перекриття марки ПК60.12-3А4Т серія 1.141-1 вип.64    Вiдпускна цiна: (737*16+((12-11)*0.32+0.36-0)*1)*7.12\n","шт\n",52.0,4526.90," \n",235399,""," \n","",""]
["91\n","К58-4211-4735\n","Панелі перекриття марки ПК60.10-3А4Т серія 1.141-1 вип.64    Вiдпускна цiна: (737*16+((12-11)*0.32+0.36-0)*1)*5.92\n","шт\n",111.0,4124.69," \n",457841,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," \n"," \n",1298347,56084,68114,"",773.68]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-303\n","","",null,null,21006,"",275.53]
["","","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-340 Панелi перекриття збiрнi з/б багатопустотнi, серiя 1.141-1 вип.60 (од. вимiру шт.)\n"]
["92\n","КБ7-45-5\n","Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.39,51640.04,13990.48,20140,6605,5456,239.2500,93.31]
["92\n","КБ7-45-5\n","Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]\n","100 шт збірних конструкцій\n","",16936.51,4660.02,null,null,1817,59.8922,23.36]
["93\n","К58-4211-2019\n","Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.18-3Т серія 1.141-1 вип.60    Вiдпускна цiна: (731*54+((12-11)*0.32-0.14-0)*1)*4.80\n","шт\n",6.0,3423.77," \n",20543,""," \n","",""]
["94\n","К58-4211-2038\n","Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.15-3Т серія 1.141-1 вип.60    Вiдпускна цiна: (731*54+((13-11)*0.32-0.14-0)*1)*3.99\n","шт\n",12.0,3069.60," \n",36835,""," \n","",""]
["95\n","К58-4211-2044\n","Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-5а серія 1.141-1 вип.60    Вiдпускна цiна: (737*16+((12-11)*0.32+0.2-0)*1)*4.97\n","шт\n",9.0,3875.34," \n",34878,""," \n","",""]
["96\n","К58-4211-2048\n","Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.12 серія 1.141-1 вип.60    Вiдпускна цiна: (737*25+((12-11)*0.32-0.13-0)*1)*2.83\n","шт\n",12.0,2332.53," \n",27990,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," \n"," \n",140386,6605,5456,"",93.31]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-340\n","","",null,null,1817,"",23.36]
["","","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n","Розділ № Ф2-311 Балконнi плити залiзобетоннi, серiя 1.137.1-9 вип.1 (од. вимiру шт.)\n"]
["97\n","КБ7-53-6\n","Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2\n","100 шт збірних конструкцій\n",0.48,105935.20,49797.17,50849,23246,23903,700.3500,336.17]
["97\n","КБ7-53-6\n","Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2\n","100 шт збірних конструкцій\n","",48429.20,19972.08,null,null,9587,246.8955,118.51]
["98\n","К58-9821-7\n","Балконні плити залізобетонні марки ПБК27.12.-5 серія 1.137.1-9 вип.1  Вiдпускна цiна: (1046*06+0.29*1)*3.34\n","шт\n",48.0,247.84," \n",11896,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-311\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-311\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-311\n"," \n"," \n",62745,23246,23903,"",336.17]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-311\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-311\n"," Разом прямих витрат по розділу № Ф2-311\n","","",null,null,9587,"",118.51]
["99\n","КБ7-60-2\n","Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід\n","100м\n",0.4,16199.43,933.17,6480,5698,373,194.3000,77.72]
["99\n","КБ7-60-2\n","Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід\n","100м\n","",14244.13,211.44,null,null,85,2.8848,1.15]
["100\n","КБ12-20-1\n","Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар\n","100 м2 поверхні, що ізолюється\n",1.42,13275.27,149.04,18851,2490,212,24.4900,34.78]
["100\n","КБ12-20-1\n","Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар\n","100 м2 поверхні, що ізолюється\n","",1753.73,41.68,null,null,59,0.4915,0.70]
["101\n","КБ12-22-1\n","Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм\n","100 м2 стяжок\n",1.42,8789.86,1859.92,12482,3199,2641,38.3900,54.51]
["101\n","КБ12-22-1\n","Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм\n","100 м2 стяжок\n","",2253.11,538.13,null,null,764,6.4686,9.19]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 4\n"," Разом прямих витрат по розділу № 4\n"," Разом прямих витрат по розділу № 4\n"," \n"," \n",4620571,1006244,288912,"",14097.81]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 4\n"," Разом прямих витрат по розділу № 4\n"," Разом прямих витрат по розділу № 4\n","","",null,null,111210,"",1387.48]
["","","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n","Розділ № 5 Прорiзи\n"]
["","","","","","","","","","","",""]
["102\n","КБ10-20-2\n","Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель\n","100 м2 прорізів\n",0.252,12171.97,811.18,3067,2847,204,149.5000,37.67]
["102\n","КБ10-20-2\n","Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель\n","100 м2 прорізів\n","",11296.22,504.27,null,null,127,6.4856,1.63]
["103\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",9.45,198.49," \n",1876,""," \n","",""]
["104\n","С126-5\n","Вікна із алюмінієвих сплавів одинарні під подвійне скління [склопакет] такі, що не відчиняються, ОАП 15-12Н\n","шт\n",14.0,5607.41," \n",78504,""," \n","",""]
["105\n","С1545-42\n","Дюбелі\n","100шт\n",127.26,214.37," \n",27281,""," \n","",""]
["106\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",9.45,198.49," \n",1876,""," \n","",""]
["107\n","КБ10-20-3\n","Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель\n","100 м2 прорізів\n",1.699,9285.30,674.98,15776,14551,1147,113.3500,192.58]
["107\n","КБ10-20-3\n","Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель\n","100 м2 прорізів\n","",8564.73,419.60,null,null,713,5.3966,9.17]
["108\n","С126-6\n","Вікна із алюмінієвих сплавів одинарні під подвійне скління [склопакет] такі, що не відчиняються, ОАП 15-15Н\n","шт\n",16.0,6044.03," \n",96704,""," \n","",""]
["109\n","С126-9\n","Вікна із алюмінієвих сплавів одинарні під подвійне скління [склопакет] такі, що не відчиняються, ОАП 18-15Н\n","шт\n",24.0,6491.65," \n",155800,""," \n","",""]
["110\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",50.03555,198.49," \n",9932,""," \n","",""]
["111\n","Ц1-1-1\n","Сеrеsіt Sіlісоn Універсальний силіконовий герметик\n","упак\n",20.01422,122.76," \n",2457,""," \n","",""]
["112\n","С1545-42\n","Дюбелі\n","100шт\n",6.60911,214.37," \n",1417,""," \n","",""]
["113\n","КБ10-20-4\n","Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель\n","100 м2 прорізів\n",2.205,7104.87,528.18,15666,14440,1165,86.6700,191.11]
["113\n","КБ10-20-4\n","Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель\n","100 м2 прорізів\n","",6548.79,328.34,null,null,724,4.2229,9.31]
["114\n","С126-12\n","Вікна із алюмінієвих сплавів одинарні під подвійне скління [склопакет] такі, що не відчиняються, ОАП 21-15Н\n","шт\n",10.0,6925.58," \n",69256,""," \n","",""]
["115\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",0.215,198.49," \n",43,""," \n","",""]
["116\n","Ц1-1-1\n","Сеrеsіt Sіlісоn Універсальний силіконовий герметик\n","упак\n",0.098,122.76," \n",12,""," \n","",""]
["117\n","С1545-42\n","Дюбелі\n","100шт\n",0.0278,214.37," \n",6,""," \n","",""]
["118\n","КБ10-28-4\n","Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7\n","1 блок\n",48.0,367.47,"-\n",17639,16795,"-\n",5.0600,242.88]
["118\n","КБ10-28-4\n","Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7\n","1 блок\n","",349.90,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["119\n","Ц1-1-1\n","Сеrеsіt Sіlісоn Універсальний силіконовий герметик\n","упак\n",0.09,122.76," \n",11,""," \n","",""]
["120\n","2405-1089\n","Дюбелі У656У3\n","1000шт\n",0.08,458.59," \n",37,""," \n","",""]
["121\n","С123-357\n","Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм\n","м\n",10.2,51.38," \n",524,""," \n","",""]
["122\n","К53-6111-103\n","Блоки дверні дерев`яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88  із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі в сантехкабінах при товщ. щита 30мм\n","шт\n",48.0,7751.79," \n",372086,""," \n","",""]
["123\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",0.525,198.49," \n",104,""," \n","",""]
["124\n","КБ10-28-5\n","Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9\n","1 блок\n",36.0,379.01,"-\n",13644,12995,"-\n",5.2200,187.92]
["124\n","КБ10-28-5\n","Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9\n","1 блок\n","",360.96,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["125\n","Ц1-1-1\n","Сеrеsіt Sіlісоn Універсальний силіконовий герметик\n","упак\n",0.09,122.76," \n",11,""," \n","",""]
["126\n","2405-1089\n","Дюбелі У656У3\n","1000шт\n",0.08,458.59," \n",37,""," \n","",""]
["127\n","С123-357\n","Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм\n","м\n",10.6,51.38," \n",545,""," \n","",""]
["128\n","К53-6111-303\n","Блоки дверні дерев`яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88  із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі в сантехкабінах при товщ. щита 30мм\n","шт\n",36.0,9230.48," \n",332297,""," \n","",""]
["129\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",0.546,198.49," \n",108,""," \n","",""]
["130\n","КБ10-28-6\n","Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-9\n","1 блок\n",24.0,459.35,"-\n",11024,10588,"-\n",6.3800,153.12]
["130\n","КБ10-28-6\n","Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-9\n","1 блок\n","",441.18,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["131\n","Ц1-1-1\n","Сеrеsіt Sіlісоn Універсальний силіконовий герметик\n","упак\n",0.09,122.76," \n",11,""," \n","",""]
["132\n","2405-1089\n","Дюбелі У656У3\n","1000шт\n",0.08,458.59," \n",37,""," \n","",""]
["133\n","С123-357\n","Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм\n","м\n",10.6,51.38," \n",545,""," \n","",""]
["134\n","К53-6111-201\n","Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88  із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі\n","шт\n",24.0,7982.86," \n",191589,""," \n","",""]
["135\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",0.546,198.49," \n",108,""," \n","",""]
["136\n","КБ10-28-7\n","Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13\n","1 блок\n",4.0,541.75,"-\n",2167,2072,"-\n",7.4900,29.96]
["136\n","КБ10-28-7\n","Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13\n","1 блок\n","",517.93,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["137\n","Ц1-1-1\n","Сеrеsіt Sіlісоn Універсальний силіконовий герметик\n","упак\n",0.09,122.76," \n",11,""," \n","",""]
["138\n","2405-1089\n","Дюбелі У656У3\n","1000шт\n",0.08,458.59," \n",37,""," \n","",""]
["139\n","С123-357\n","Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм\n","м\n",11.4,51.38," \n",586,""," \n","",""]
["140\n","К53-6111-401\n","Блоки дверні дерев`яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88  із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі\n","шт\n",4.0,9479.55," \n",37918,""," \n","",""]
["141\n","Ц1-3\n","Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе Монтажна піна\n","упак\n",0.59,198.49," \n",117,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 5\n"," Разом прямих витрат по розділу № 5\n"," Разом прямих витрат по розділу № 5\n"," \n"," \n",1460866,74288,2516,"",1035.24]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 5\n"," Разом прямих витрат по розділу № 5\n"," Разом прямих витрат по розділу № 5\n","","",null,null,1564,"",20.11]
["","","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n","Розділ № 6 Улаштування покрівлі\n"]
["142\n","КБ12-20-3\n","Улаштування пароізоляції прокладної в один шар\n","100 м2 поверхні, що ізолюється\n",3.93,4418.03,118.20,17363,2981,465,10.9700,43.11]
["142\n","КБ12-20-3\n","Улаштування пароізоляції прокладної в один шар\n","100 м2 поверхні, що ізолюється\n","",758.58,32.92,null,null,129,0.4017,1.58]
["143\n","КБ12-18-1\n","Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар\n","100 м2 покриття, що утеплюється\n",3.93,11159.01,560.92,43855,7500,2204,29.3900,115.50]
["143\n","КБ12-18-1\n","Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар\n","100 м2 покриття, що утеплюється\n","",1908.29,165.95,null,null,652,1.9888,7.82]
["144\n","С1555-204\n","Плити теплоізоляційні мінераловатні BAUMIT MINERALTHERM (Бауміт МінералТерм), товщина 50 мм\n","м2\n",275.01,"-\n"," \n","-\n",""," \n","",""]
["145\n","КБ12-22-1\n","Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм\n","100 м2 стяжок\n",3.93,43949.30,9299.61,172721,44274,36547,191.9500,754.36]
["145\n","КБ12-22-1\n","Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм\n","100 м2 стяжок\n","",11265.55,2690.67,null,null,10574,32.3430,127.11]
["146\n","КБ12-1-6\n","Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари\n","100 м2 покрівлі\n",3.93,2712.87,339.61,10662,6135,1335,21.8000,85.67]
["146\n","КБ12-1-6\n","Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари\n","100 м2 покрівлі\n","",1561.10,100.91,null,null,397,1.2096,4.75]
["147\n","С111-859\n","Руберойд наплавлюваний Акваізол для верхнього шару\n","м2\n",307.05,30.58," \n",9390,""," \n","",""]
["148\n","С111-859\n","Руберойд наплавлюваний Акваізол для нижнього шару\n","м2\n",301.71,30.58," \n",9226,""," \n","",""]
["149\n","КБ12-7-2\n","Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом\n","100 м примикань\n",0.84,33337.14,487.93,28003,3806,410,66.3600,55.74]
["149\n","КБ12-7-2\n","Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом\n","100 м примикань\n","",4530.40,143.95,null,null,121,1.7249,1.45]
["150\n","С111-859\n","Руберойд наплавлюваний Акваізол\n","м2\n",145.53,30.58," \n",4450,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 6\n"," Разом прямих витрат по розділу № 6\n"," Разом прямих витрат по розділу № 6\n"," \n"," \n",295670,64696,40961,"",1054.38]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 6\n"," Разом прямих витрат по розділу № 6\n"," Разом прямих витрат по розділу № 6\n","","",null,null,11873,"",142.71]
["","","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n","Розділ № 7 Утеплення фасадів\n"]
["151\n","КБ15-78-1\n","Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі\n","100 м2 поверхні опорядження\n",15.76,63469.44,"-\n",1000278,519528,"-\n",417.8600,6585.47]
["151\n","КБ15-78-1\n","Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі\n","100 м2 поверхні опорядження\n","",32964.98,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["152\n","Ц1-228\n","Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит\n","100шт\n",1.029392,166.58," \n",171,""," \n","",""]
["153\n","Ц1-64\n","Сеrеsіt СТ 64 Штукатурка декоративна полімерна\n","кг\n",4255.2,52.29," \n",222504,""," \n","",""]
["154\n","Ц1-190\n","Сеrеsіt СТ 190 Суміш МВ\n","кг\n",18912.0,12.15," \n",229781,""," \n","",""]
["155\n","Ц1-14-1\n","Сеrеsіt СТ 14 Грунтовка універсальна глибокопроникаюча\n","л\n",267.92,493.32," \n",132170,""," \n","",""]
["156\n","Ц1-234\n","Профіль цокольний перфорований\n","м\n",52.008,0.47," \n",24,""," \n","",""]
["157\n","С111-1784\n","Сітка скляна будівельна, марка СС-1\n","м2\n",1812.4,27.05," \n",49025,""," \n","",""]
["158\n","Ц1-44-2\n","Сеrеsіt СТ 44 Акрілова фарба\n","л\n",791.152,159.20," \n",125951,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 7\n"," Разом прямих витрат по розділу № 7\n"," Разом прямих витрат по розділу № 7\n"," \n"," \n",1759904,519528,"  \n","",6585.47]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 7\n"," Разом прямих витрат по розділу № 7\n"," Разом прямих витрат по розділу № 7\n","","",null,null,"  \n","","-\n"]
["","","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n","Розділ № 8 Улаштування підлоги\n"]
["159\n","КБ26-35-5\n","Теплоізоляція покриттів і перектиттів виробами з пінопласту  'насухо'\n","1 м3 ізоляції\n",25.9,1087.27,"-\n",28160,28099,"-\n",15.1500,392.39]
["159\n","КБ26-35-5\n","Теплоізоляція покриттів і перектиттів виробами з пінопласту  'насухо'\n","1 м3 ізоляції\n","",1084.89,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["160\n","С114-9-У\n","Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на бітумному зв`язувальному, марка М150\n","м3\n",26.418,4610.00," \n",121787,""," \n","",""]
["161\n","КБ11-11-1\n","Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм\n","100 м2 стяжки\n",18.13,9819.10,91.01,178020,66216,1650,56.2500,1019.81]
["161\n","КБ11-11-1\n","Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм\n","100 м2 стяжки\n","",3652.31,78.00,null,null,1414,1.0323,18.72]
["162\n","КБ11-11-13\n","Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм\n","100 м2 стяжки\n",18.13,4173.39,19.57,75664,74986,355,63.7000,1154.88]
["162\n","КБ11-11-13\n","Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм\n","100 м2 стяжки\n","",4136.04,16.77,null,null,304,0.2220,4.02]
["163\n","Ц1-69\n","Сеrеsіt СN 69 Самовирівнююча суміш\n","кг\n",16317.0,10.63," \n",173450,""," \n","",""]
["164\n","Ц1-14-1\n","Сеrеsіt СТ 14 Грунтовка універсальна глибокопроникаюча\n","л\n",357.161,493.32," \n",176195,""," \n","",""]
["165\n","С111-2009-3\n","Полiмерцементна шпаклiвка Ceresit СD 24\n","кг\n",136.8815,36.45," \n",4989,""," \n","",""]
["166\n","КБ11-38-2\n","Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм\n","100 м2 покриття\n",2.59,5756.56,56.76,14909,14716,147,76.3600,197.77]
["166\n","КБ11-38-2\n","Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм\n","100 м2 покриття\n","",5681.95,48.64,null,null,126,0.6438,1.67]
["167\n","С111-1722\n","Плінтуси для підлог з пластикату\n","м\n",14.49,21.35," \n",309,""," \n","",""]
["168\n","Ц1-230\n","Пінополістирол ПСБ-С-25\n","м2\n",186.6,182.30," \n",34017,""," \n","",""]
["169\n","С111-649\n","Ламінат\n","1000м2\n",0.018,133157.72," \n",2397,""," \n","",""]
["170\n","Ц1-14-1\n","Сеrеsіt СТ 14 Грунтовка універсальна глибокопроникаюча\n","л\n",29.77,493.32," \n",14686,""," \n","",""]
["171\n","КБ11-39-4\n","Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо  зі  зварюванням полотнища у стиках\n","100 м2 покриття\n",15.54,5800.98,7.83,90147,57248,122,52.0400,808.70]
["171\n","КБ11-39-4\n","Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо  зі  зварюванням полотнища у стиках\n","100 м2 покриття\n","",3683.91,6.71,null,null,104,0.0888,1.38]
["172\n","С111-542\n","Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови, марка МП, товщина 1,5 мм\n","м2\n",1651.0,117.88," \n",194620,""," \n","",""]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 8\n"," Разом прямих витрат по розділу № 8\n"," Разом прямих витрат по розділу № 8\n"," \n"," \n",1109350,241265,2274,"",3573.55]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 8\n"," Разом прямих витрат по розділу № 8\n"," Разом прямих витрат по розділу № 8\n","","",null,null,1948,"",25.79]
["","","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n","Розділ № 9 Опоряджувальні роботи\n"]
["173\n","КБ15-55-4\n","Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит\n","100 м2 поверхні опорядження\n",25.13,4211.38,9.79,105832,90585,246,49.1700,1235.64]
["173\n","КБ15-55-4\n","Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит\n","100 м2 поверхні опорядження\n","",3604.65,8.39,null,null,211,0.1110,2.79]
["174\n","КБ15-47-1\n","Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв при товщині шару штукатурки 20 мм по каменю\n","100 м2 поверхні штукатурення\n",27.59,27303.17,534.90,753294,199318,14758,95.6100,2637.88]
["174\n","КБ15-47-1\n","Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв при товщині шару штукатурки 20 мм по каменю\n","100 м2 поверхні штукатурення\n","",7224.29,85.47,null,null,2358,1.1426,31.52]
["175\n","Ц1-14-1\n","Сеrеsіt СТ 14 Грунтовка універсальна глибокопроникаюча\n","л\n",100.73,493.32," \n",49692,""," \n","",""]
["176\n","КБ15-55-2\n","Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стін і перегородок із блоків і плит\n","100 м2 поверхні опорядження\n",30.9,4729.07,17.61,146128,102334,544,48.5100,1498.96]
["176\n","КБ15-55-2\n","Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стін і перегородок із блоків і плит\n","100 м2 поверхні опорядження\n","",3311.78,15.10,null,null,467,0.1998,6.17]
["177\n","КБ15-179-6\n","Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель\n","100 м2 поверхні фарбування\n",23.04,15452.96,0.98,356036,68349,23,42.9000,988.42]
["177\n","КБ15-179-6\n","Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель\n","100 м2 поверхні фарбування\n","",2966.54,0.84,null,null,19,0.0111,0.26]
["178\n","КБ15-24-1\n","Облицювання плитками керамічними глазурованими поверхонь стін з карнизними, плінтусними та кутовими плитками у житлових будівлях по цеглі та бетону\n","100 м2 поверхні облицювання\n",9.98,59133.40,51.76,590151,214503,517,303.6200,3030.13]
["178\n","КБ15-24-1\n","Облицювання плитками керамічними глазурованими поверхонь стін з карнизними, плінтусними та кутовими плитками у житлових будівлях по цеглі та бетону\n","100 м2 поверхні облицювання\n","",21493.26,30.08,null,null,300,0.3997,3.99]
["179\n","КБ11-28-2\n","Улаштування покриттів із плиток керамічних багатокольорових\n","100 м2 покриття\n",4.09,32610.98,134.89,133379,44247,552,160.3900,656.00]
["179\n","КБ11-28-2\n","Улаштування покриттів із плиток керамічних багатокольорових\n","100 м2 покриття\n","",10818.31,94.18,null,null,385,1.2489,5.11]
["180\n","КБ15-179-2\n","Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель\n","100 м2 поверхні фарбування\n",2.09,12090.43,0.98,25269,3672,2,25.4100,53.11]
["180\n","КБ15-179-2\n","Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель\n","100 м2 поверхні фарбування\n","",1757.10,0.84,null,null,2,0.0111,0.02]
["181\n","КБ15-179-1\n","Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стін\n","100 м2 поверхні фарбування\n",4.53,11001.14,0.98,49835,7133,4,22.7700,103.15]
["181\n","КБ15-179-1\n","Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стін\n","100 м2 поверхні фарбування\n","",1574.55,0.84,null,null,4,0.0111,0.05]
["182\n","КБ15-172-4\n","Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2\n","100 м2 поверхні фарбування\n",0.43,8779.28,0.98,3775,3160,"-\n",106.2600,45.69]
["182\n","КБ15-172-4\n","Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2\n","100 м2 поверхні фарбування\n","",7347.88,0.84,null,null,"-\n",0.0111,"-\n"]
["183\n","КБ15-251-2\n","Обклеювання стін по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях шпалерами тисненими і цупкими \n","100 м2 поверхні обклеювання і оббивання\n",43.99,5837.53,0.98,256793,128050,43,41.1200,1808.87]
["183\n","КБ15-251-2\n","Обклеювання стін по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях шпалерами тисненими і цупкими \n","100 м2 поверхні обклеювання і оббивання\n","",2910.88,0.84,null,null,37,0.0111,0.49]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 9\n"," Разом прямих витрат по розділу № 9\n"," Разом прямих витрат по розділу № 9\n"," \n"," \n",2470184,861351,16689,"",12057.85]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 9\n"," Разом прямих витрат по розділу № 9\n"," Разом прямих витрат по розділу № 9\n","","",null,null,3783,"",50.40]
["","","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n","Розділ № 10 Різні роботи\n"]
["184\n","КБ11-2-9\n","Улаштування  підстилаючих бетонних шарів\n","1 м3 підстильного шару\n",8.42,3222.48,5.36,27133,3051,45,5.5800,46.98]
["184\n","КБ11-2-9\n","Улаштування  підстилаючих бетонних шарів\n","1 м3 підстильного шару\n","",362.31,1.02,null,null,9,0.0139,0.12]
["185\n","КБ11-19-1\n","Улаштування асфальтобетонних литих покриттів товщиною 25 мм\n","100 м2 покриття\n",0.84,30881.74,"-\n",25941,2759,"-\n",48.1100,40.41]
["185\n","КБ11-19-1\n","Улаштування асфальтобетонних литих покриттів товщиною 25 мм\n","100 м2 покриття\n","",3284.47,"-\n",null,null,"-\n","-\n","-\n"]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 10\n"," Разом прямих витрат по розділу № 10\n"," Разом прямих витрат по розділу № 10\n"," \n"," \n",53074,5810,45,"",87.39]
["",""," Разом прямих витрат по розділу № 10\n"," Разом прямих витрат по розділу № 10\n"," Разом прямих витрат по розділу № 10\n","","",null,null,9,"",0.12]
["",""," Разом прямих витрат по кошторису\n"," Разом прямих витрат по кошторису\n"," Разом прямих витрат по кошторису\n"," \n"," \n",12938397,2847652,512234,"",39598.84]
["",""," Разом прямих витрат по кошторису\n"," Разом прямих витрат по кошторису\n"," Разом прямих витрат по кошторису\n","","",null,null,172688,"",2132.84]
["",""," Разом прямі витрати \n"," Разом прямі витрати \n"," Разом прямі витрати \n"," \n","грн.\n",12938397,""," \n","",""]
["",""," в тому числі:\n"," в тому числі:\n"," в тому числі:\n"," \n"," \n","",""," \n","",""]
["","","     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів\n","     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів\n","     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів\n"," \n","грн.\n",9578511,""," \n","",""]
["","","     вартiсть ЕММ\n","     вартiсть ЕММ\n","     вартiсть ЕММ\n"," \n","грн.\n",512234,""," \n","",""]
["","","     в т.ч. заробітна плата в ЕММ\n","     в т.ч. заробітна плата в ЕММ\n","     в т.ч. заробітна плата в ЕММ\n"," \n","грн.\n","",172688," \n","",""]
["","","     заробітна плата робітників\n","     заробітна плата робітників\n","     заробітна плата робітників\n"," \n","грн.\n","",2847652," \n","",""]
["","","     всього заробітна плата\n","     всього заробітна плата\n","     всього заробітна плата\n"," \n","грн.\n","",3020340," \n","",""]
["",""," Загальновиробничі витрати\n"," Загальновиробничі витрати\n"," Загальновиробничі витрати\n"," \n","грн.\n",1716631,""," \n","",""]
["","","      трудомісткість в загальновиробничих витратах\n","      трудомісткість в загальновиробничих витратах\n","      трудомісткість в загальновиробничих витратах\n"," \n","люд-г\n","",""," \n","",4996.79]
["","","      заробітна плата в загальновиробничих витратах\n","      заробітна плата в загальновиробничих витратах\n","      заробітна плата в загальновиробничих витратах\n"," \n","грн.\n","",567687," \n","",""]
["","","Всього по кошторису\n","Всього по кошторису\n","Всього по кошторису\n"," \n","грн.\n",14655028,""," \n","",""]
["","","Кошторисна трудомісткість\n","Кошторисна трудомісткість\n","Кошторисна трудомісткість\n"," \n","люд-г\n","",""," \n","",46728.47]
["","","Кошторисна заробітна плата\n","Кошторисна заробітна плата\n","Кошторисна заробітна плата\n"," \n","грн.\n","",3588027," \n","",""]