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Description: Качественная установка водонагревателей (бойлеров косвенного нагрева) для частных домов в Твери. Установочные услуги компании «ПТК» и гарантированное качество.
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Как подключить бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева – это устройство, которое устанавливается с целью нагрева воды и греется теплоносителем. В свою очередь, теплоноситель добывается от теплосети или местного котла. 
Функциональными ограничениями системы горячего водоснабжения являются:
• отсутствие возможности снабжения одновременно нескольких точек забора        горячей воды;
• установка нагревателя воды не обеспечивает постоянный режим температуры воды.
Для проточного водонагревателя важно выбрать правильное место расположения. Чтобы на него не попадала душевая вода, было удобно пользоваться душем или краном и легко включать «проточник». 
Значительно облегчит процесс установки наличие ровных стен, не имеющих искривлений. Вес прибора небольшой, поэтому держаться будет крепко.
 Установка бойлера косвенного нагрева для проточной воды предусматривает наилучшее расположение прибора для его подключения к водопроводу.
Накопительный водонагреватель и его установка
Бойлер выглядит как габаритная накопительная ёмкость в форме цилиндра, содержащая внутри теплообменник. Теплообменником является змеевик, по которому циркулирует вода и нагревается через контурную стенку отопления. Магниевый анод, установленный в баке, предотвращает появление гальванической коррозии, которая грозит поломкой прибора.
Функциональные особенности накопительного водонагревателя:
	• нет ограничений по количеству потребителей горячей воды;
	• равномерно прогревает воду;
	• его работа зависит от теплового источника дома;
	• объём нагревательного бака зависит от мощности отопительного котла;
	• несколько радиаторов теплопередачи.
Традиционный способ установки накопительного водонагревателя заключается в его подключении к водопроводу и контурам обогревательной системы. Это наиболее известная схема установки бойлера косвенного нагрева. 
Другие схемы предусматривают подключение водонагревателя через трёхходовой клапан. Также возможно воздействие циркулярных насосов или гидравлической стрелки. 
Специалисты «ПТК» сделают за вас эту нелёгкую установочную работу. Качество и отличная работа прибора гарантирована на долгие годы.
Схема подключения газового котла бойлером 
Газовый котёл – это отличное решение для жителей тех домов, в которых присутствует газопровод. Существует схема подключения с помощью циркуляционного насоса с автоматическим включением, по которой присоединяется внешний бойлер к котлу. 
Квартирный и домашний водонагреватель
Установка бойлера – это профессиональная задача для сотрудников «ПТК». 
В доме бойлер устанавливается как можно ближе к котлу. Есть варианты напольного и настенного расположения бойлера в доме, но самый эффективный вариант – установка в котельной.
В квартире процесс установки может быть более проблематичным. Так как существует возможность лишь настенного монтажа в ванной комнате или кухне.
Положительными характеристиками накопительного водонагревателя косвенного нагрева являются:
	• не зависит от электросети дома в холодный сезон;
• высокая производительность прибора зависит от его правильно подобранных параметров;
	• внутренняя поверхность не контактирует с солесодержащей проточной водой;
	• теплоноситель изолирован от сантехнической воды;
	• подача горячей воды осуществляется после открытия крана моментально;
Недостатками накопительного водонагревателя косвенного нагрева считаются:
	• высокая оплата за отопление;
	• первоначальный период прогрева воды около 1 часа или больше;
	• масштабные размеры прибора.
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