Тепловая энергия постоянно дорожает. Высокие затраты энергии на производстве влекут за собой высокую себестоимость конечной продукции. Есть два основных пути снижения затрат на тепловую энергию. Первый путь состоит в снижении потребления энергетических ресурсов. Их эффективное использование помогает промышленным и сельскохозяйственным предприятиям в конкурентной борьбе на рынке производства товаров. Для этого производится теплоизоляция зданий, используются современные энергосберегающие алгоритмы работы систем отопления. Второй путь заключается в использовании для отопления альтернативных источников энергии. Одним из таких источников энергии, точнее, одним из инструментов добычи тепловой энергии нестандартным способов, является тепловой насос. Он позволяет получать тепло без сжигания невосстанавливаемых источников энергии. Есть два основных варианта использования теплового насоса. В первом случае применяемое на предприятии устройство подбирается таким образом, чтобы гарантированно покрывать абсолютно все возможные потребности в тепле. Во втором случае энергия, полученная с помощью теплового насоса или системы тепловых насосов, покрывает от 20 до 60 процентов потребности в зимнее время и от 50 до 95 потребности в остальное время. 
Производственная деятельность на предприятиях, как правило, связана с выработкой большого количества тепла, которое в основном теряется. Градирни, компрессорные установки, чиллеры и прочее могут стать источником энергии, которую утилизирует тепловой насос. При вентиляции помещений нагретый воздух выбрасывается в атмосферу, при этом тепло отработанного воздуха зачастую безвозвратно теряется. Энергии, вырабатываемой в процессе работы промышленного предприятия, хватит на отопление целого микрорайона. Тепло вырабатываемое продуктовым супермаркетом способно полностью обеспечить его потребности в обогреве помещений и горячем водоснабжении. Это все является ресурсом для работы теплового насоса и последующего использования полученного тепла для обеспечения собственных нужд предприятия. Например, если в производственном цикле используется вода или пар, то предварительный нагрев также можно осуществлять с помощью теплового насоса. Или использовать полученное тепло для отопления и обеспечения горячей водой. 
Наиболее часто используемые источники тепла, используемые предприятиями для работы тепловых насосов это:
· Системы вентиляции.
· Тепло от работы холодильников.
· Оборотная вода.
· Тепло технической воды.
· Тепло морской воды.
· Тепло шахтной воды.
· Тепло канализационных стоков.
· Грунт.
Тепловые насосы это достаточно дорогие устройства. Поэтому использование той или иной модели определяется сроком окупаемости. Чем более энергозатратным является предприятие, тем меньше будет срок окупаемости. Вторым определяющим фактором являются задачи, которые будет выполнять установка. Как правило срок окупаемости промышленного теплового насоса составляет 2-3 года.
Представленные в таблице модели охватывают практически весь спектр потребностей утилизации тепла промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятий, а таке офисных и общественных помещений. 
	Модель
	HOTJET Н-50s
	HOTJET Н-100w W10/W50
	LEBERG HBE-3/158
	Ochsner Industrie
	
	
	

	Производитель
	HOTJET,
Чехия
	HOTJET, Чехия
	LEBERG, Швеция
	Ochsner, Австрия
	
	
	

	Мощность
	35,4
	100
	158
	1000 – воздух
1300 – рассол
1900 - вода
	
	
	

	Потребляемая
мощность
	9,3
	Н/д
	22,8
	Н/д
	
	
	

	Тип внешнего контура
	Воздушный, сплит-система
	Геотермальный, рассол-вода
	Воздушный 
Для обогрева бассейнов
	Вода, рассол, воздух
	
	
	

	Цена
	22860
	27715
	64820
	Н/д
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Тепловой насос HOTJET Н-50s представляет собой сплит-систему и используется для обогрева помещений площадью до 350 м2. С его помощью можно утилизировать тепло воздуха, выходящего из вентиляционной системы. Установка HOTJET Н-100w утилизирует тепло грунта и воды. Относится к классу насосов геотермального типа. Его мощность позволяет обогревать средние по величине предприятия и подготавливать воду для системы горячего водоснабжения. Произведенная в Швеции установка LEBERG HBE-3/158 разработана и производится специально для обогрева общественных бассейнов. Она способна утилизировать тепло окружающего воздуха, и выходящего потока вентиляционной системы в устройствах рекуперации. И наконец, самая мощная из представленных моделей – Industrie, установка созданная фирмой Ochsner и предназначенная для реализации задач отопления, охлаждения промышленных помещений, офисных помещений, административных зданий, отелей, домов отдыха и жилых поселков. Отлично подходит для утилизации тепла, образующегося на промышленных предприятиях при разных технологических процессах.
[bookmark: _GoBack]Как правило, мощные промышленные тепловые насосы изготавливаются в пожаробезопасном и взрывобезопасном исполнении. Режимы работы организованы таким образом, что детали установки не могут достичь высоких, опасных температур, которые могут вызвать взрыв или пожар. 
