Бытовые инкубаторы, их разновидности. На что стоит обратить внимание при выборе этого устройства
Уже несколько лет подряд птицеводство является самой ходовой и популярной отраслью домашнего хозяйства. Совсем недавно выращивание птицы происходило естественным, природным путем, но не каждый хозяин мог похвастаться такой удачей. Ведь для успешного развода пернатых домашних питомцев нужно иметь здоровую наседку, теплую среду и определённые условия. И то, при естественном выращивании птенцов, очень трудно достичь их необходимого количества. В наше время новых технологий все стало намного проще, на помощь ответственным фермерам может прийти бытовой инкубатор.

Что же это такое? Бытовой инкубатор – приспособление, которое помогает увеличить количество птенцов искусственным способом. Этот прибор, первым делом, начали использовать на фермах, занимающихся разводом птиц, и результат приятно удивил. Процесс вывода потомства ускорился, стал более практичным и эффективным. Сейчас инкубаторы массово используются в домашнем хозяйстве, так как позволяют разводить кур, гусей, уток и перепелок в любое время года. Птенцы выращиваются в период около двух недель и вывод до 85%.
Бытовые инкубаторы разнятся:

1) системой обогрева;

2) контролем терморежима;

3) автоматическим механизмом;

4) вместимостью яиц.

На что следует обратить внимание при выборе бытового инкубатора

Сначала нужно ознакомиться с техническими особенностями данного приспособления. Температура в инкубаторе должна распределяться равномерно, это необходимо, чтобы увеличить количество новорожденных птенцов. Также очень важна защита от высоких температур, которая предотвращает перегрев яйца и преждевременную гибель зародыша. Лучший вариант – это отдать предпочтение инкубаторам с цифровым регулятором тепла. С его помощью легко контролировать температуру.

Важным моментом при выборе этого устройства является система поворота яиц. Они бывают ручными, механизированными и автоматическими. При первой – каждое яйцо переворачивается человеком отдельно. При механизированном способе – поворот выполняется благодаря особой рукоятке. И автоматическая система не требует человеческого вмешательства.
Также следует обратить внимание на количество яиц, которое вмещает в себя инкубатор. Если данный прибор будет использоваться для получения и продажи яиц или птицы, то лучше отдать предпочтение большим и объемным инкубаторам. Для маленького хозяйства подойдет модель, которая вмещает меньшее количество материала для выведения.

Как можно заметить, важно ориентироваться на собственные цели и предпочтения, только тогда станет понятно какую модель инкубатора стоит выбрать.

Подводя итоги, стоит сказать, что бытовые инкубаторы ничем не уступают промышленным. Они также оснащены разными системами подогрева, особыми приспособлениями, которые помогают выращивать молодняк быстрее и с максимальным количеством вывода. Качество этих приборов доказано годами и подтверждено положительными отзывами миллионов фермеров. Теперь птицеводство – не тяжкий труд, а очень прибыльное хобби. Можно забыть о постоянных заботах с поиском нужной наседки, регулировании света и тепла. Сегодня все намного проще и продуктивнее.

Это устройство не только колоссально облегчит жизнь огромному количеству хозяек, но и позволит постоянно употреблять в пищу свежие яйца и домашнее мясо птицы, в котором уверенны на 100%. Уже можно не ждать теплого времени года, чтобы обзавестись маленькими цыплятами, получить здоровое потомство легко и в морозную стужу.     

Садовые шланги и аксессуары к ним

Сложно представить частный дом или дачу без качественной системы полива, которая состоит из источника водообеспечения, садового шланга и аксессуаров к нему. Не столь важно, что именно растёт на участке: фрукты или овощи, цветочные оранжереи или газонная трава – всё нуждается в постоянном орошении. И чтобы облегчить эту сложную работу, необходимо выбрать практичный и удобный садовый шланг, который прослужит долгое время.  
Поскольку сейчас разгар дачного сезона, тема выбора техники для полива актуальна, как никогда. Сначала нужно определиться какие же виды шлангов существуют.

Типы садовых шлангов

Современный мир не стоит на месте, каждый день происходят новые открытия, а технические возможности расширяются. Теперь, ранее обычный садовый шланг, приобрел несколько разновидностей и классификаций: по материалу изготовления, свойствам и цели применения.

Теперь рассмотрим каждый тип шланга, исходя из вышеприведенной классификации:

По материалу изготовления:

1) Резиновые – этот вид практичен в хранении, устойчив к перепадам температур, но очень токсичен. Прослужит более 10 лет.

2) ПВХ – такой шланг даёт больший напор воды, чем резиновый. Главный минус – чувствителен к изменениям температуры, легко перегибается и теряет прежнюю форму. При правильной эксплуатации, можно использовать от 3 лет.

3) Силиконовые – высокоэластичен, что предотвращает заломы и скручивания.

4) Шланги из термоэластопласта – выдерживает любые температуры, легкий вес, устойчив к различной деформации. Срок службы от 15 лет.

По свойствам и типу изготовления:

1) Однослойный – отсутствие внешних и внутренних покрытий.

2) Многослойный – износостойкий, эластичный и гибкий.

3) Армированный – армирующие нити в таком шланге повышают практичность и сроки эксплуатации.

4) Спиральный – имеет свойство складываться, тем самым делает шланг более компактным и легким в применении.

5) Гофрированный – верхнее гофрированное покрытие даёт возможность избежать загибов.

6) Растягивающийся – система «шланг в шланге», что помогает предотвратить загрязнение и ранний износ.

По цели эксплуатации:

1) Традиционный.

2) Капельный – плоский шланг с промежуточными отверстиями.

3) Пористый – отличается медленным спуском воды.

4) Сочащийся – с мелкими дырочками по всей длине.

5) Дождевой – помогает разбрызгивать воду на большее расстояние и образует вокруг туман.

Аксессуары для садовых шлангов

Именно эти приспособления помогают сделать процедуру полива более легкой и комфортной. Какие же аксессуары для садовых шлангов бывают?
1) Переходники для шланга. Очень часто такое устройство оснащено автостопом, он блокирует поступление воды, когда в переходник ничего не вставлено.
2) Муфты. Своеобразная «палочка-выручалочка» для поврежденного шланга или для удлинения рабочего. Муфта – приспособление, в которое с двух сторон вставляются концы шлангов.

3) Тройники. Позволяет разбить напор воды на несколько составляющих.

4) Регуляторы напора воды. 

5) Поливочные пистолеты. Такое устройство помогает направлять струи в нужное место.

6) Дождеватели. Выполняют функции дождевого садового шланга.
Какой шланг выбрать
В первую очередь, следует тщательно разобраться с целями эксплуатации. При выборе нужно учесть морозостойкость, диаметр трубы и давление воды, эластичность, уровень износа, компактность хранения, легкость в применении и конечно же, назначение шланга. Перед покупкой важно определить ключевые потребности. И тогда выбор этой садовой техники покажется совсем нехитрой задачей и вскоре порадует своего обладателя.  
Отбойные молотки, их виды. Помощь при выборе отбойного молотка
Ни одна стройка или ремонт не обходится без отбойного молотка. Это приспособление просто неотьемлимый инструмент в руках каждого специалиста. Но как же быть непрофессионалам? Как выбрать необходимый отбойный молоток и на что стоит обратить внимание? На эти вопросы поможет ответить нижеприведённая статья.

Сначала следует разобраться что такое отбойный молоток и для каких видов работ он предназначен.

Итак, отбойный молоток – инструмент ударной силы, который используется для удаления различных конструкций, создания проёмов и ниш, разрушения стойкого покрытия из прочных стройматериалов. Они делятся на виды по весовым показателям и типам энергии.
По весу отбойные молотки бывают:

1) Лёгкие. Самый компактный и лёгкий в применении тип данного инструмента. Подойдёт для использования в домашнем хозяйстве и быте. С его помощью можно удалять тротуарную плитку, снимать кафель. Лёгким отбойным молотком несложно выполнять работы на высоте и в узком, сжатом пространстве. Его вес обычно не превышает 5 кг.

2) Средние. Такие молотки используются для демонтажа монолитных конструкций и различных работ на горизонтальной поверхности. Также данные инструменты средней мощности можно применять для удаления асфальтового покрытия. Обычно, этот тип молотка весит 5-10 кг.
3) Тяжёлые. Самые габаритные инструменты принадлежат именно этому виду. Они предназначены для серьёзных, тяжёлых строек и промышленности. Благодаря своим большим пропорциям, такие молотки помогут в демонтаже крупных конструкций, грунтовых и фундаментных работ. Их вес составляет от 10 до 30 кг.

Важно знать, что чем тяжелее молоток, тем он эффективнее и мощнее!

 4 основные категории молотков по типу привода:

1) Пневматические. Отличаются надёжностью и стойкостью в любых условиях. Они разделяются на объемные (работают благодаря расширению сжатого воздуха в поршне) и турбинные (эксплуатация происходит с помощью потока сжатого воздуха, передаваемого через шланг в турбину). Такие молотки легко переносят влагу и не искрят. Минусом данной категории является постоянная необходимость её подключения к компрессору.
2) Бензиновые. Как можно понять, основной источник энергии таких молотков – бензин. Что и делает инструменты этого типа более практичными и мобильными. Для их эксплуатации не нужно постоянное подключение к компрессору или источнику питания. Недостатком бензиновых отбойных молотков является токсичность, так как топливо неэкологично, и высокий уровень шума.

3)  Электрические. Данная категория строительных приборов работает от электродвигателя. Такие молотки рекомендуется применять для работ в помещении. При своей легкости, они очень мощные. Но, покупателя может смутить пожароопасность электрических молотков, нередко их двигатель начинал искрить. Также могут возникнуть сложности с постоянным подключением к источнику электроэнергии.

4) Гидравлический. Принцип работы этого молотка базируется на гидравлической станции. Самый экологичный, компактный, мощный и практичный тип классификации. Также он не искрит, тем самым обеспечивает пожарную безопасность труда.  
На что стоит обратить внимание при выборе отбойного молотка
Основными характеристиками, из которых следует исходить при приобретении этого строительного прибора, являются:

1) частота ударов;

2) мощность;

3) тип питания;

4) энергия удара;

5) вес.
 Важно определить для каких работ будет предназначен молоток, так как множество характеристик зависит именно от цели его эксплуатации.
