Резиновая крошка для использования в промышленности
Достаточно часто после замены старых шин на новые, смены зимней резины на летнюю, продукцию приходится выбрасывать. Однако ее размеры не позволяют просто выбросить шины в урну, особенно если их количество превышает две штуки. Так же можно столкнуться с экологической проблемой, из-за составляющих шин и изготавливаемого материала.
Для того чтобы не сталкиваться с подобного рода неудобствами, шины можно измельчать в резиновую крошку. Резиновая крошка – это мелко измельченные резиновые шины, которые могут иметь различную форму и плотность. Основная положительная характеристика данного процесса – это сохранение прежней структуры резины, ее молекулярного состава и эластичности. Резиновую крошку производят по двум технологиям:  
· Механическая технология обработки шин
Данная технология считается наиболее эффективной из-за сохранения резиной молекулярных частиц, что обеспечивает хорошее качество продукции.
· Криогенная технология обработки шин
Используя эту технологию, шины измельчают при низкой температуре (от -60 до -110 градусов). Для этого чаще всего берут резину, которую ранее подвергли измельчению. Продукция поступает в специальные камеры, в которых включают азот в жидком виде, после чего резина превращается в хрупкое вещество, которое легко измельчить до необходимых размеров.
Готовая резиновая крошка для разработки новых материалов, в зависимости от степени измельчения, служит отличным компонентом в промышленности.
Многие компании желают купить резиновую крошку для дальнейшего использования и изготовления из нее новой продукции. Владельцы компаний по производству шин используют крошку как добавку для создания новых покрышек, которые так же эффективны, как и предыдущие шины. Некоторые приобретают резиновую пыль для того чтобы выпустить мастику, которую можно использовать для возведения кровель в рулонах. 
Использование резиновой крошки в промышленности:
· Создание шпал для железно дорожных путей, а так же переездов
При создании любого компонента для железной дороги очень важно помнить о качестве изготовления, прочности товара, устойчивости к большому весу и, самое главное, безопасности людей. Купить резиновую крошку и использовать ее в производстве шпал – хорошее решение для любой организации.
· Покрытие для пола
Во время игры в теннис или времяпровождении с ребенком на площадке для детей, покупке ковриков для пола самым важным фактором, который способствует покупке, является мягкость и безопасность. Данное покрытие рассчитано на активное движение, не повреждает во время падание и смягчает удар.
· Обувная промышленность
Практически все подошвы в обуви созданы на основе резиновой крошки, что позволяет быть более эластичной и не повреждаться при активных действиях или длительном контакте с дорожной поверхностью.
· Звуковая изоляция
В домах, квартирах или организациях достаточно часто необходимо устанавливать панели, которые ограждали бы от лишнего шума и звуков. В зависимости от толщины крошки и панели, звука в помещении может быть меньше или больше, что обеспечит необходимый комфорт для времяпровождения.
· Газон для игры в футбол
Создавая покрытие для футбольного поля, необходимо увериться в долговечности и прочности материала, который будут использовать. Искусственный газон не должен протираться, скользить, а должен смягчать удар при падении.
· Битумный модификатор для покрытия асфальта
Использования резиновой крошки для покрытия асфальта помогает дороге дольше продержаться без повреждений.





