Широкоформатная печать – цифровая многокрасочная печать. Производится на широкоформатных принтерах и плоттерах. Сфера применения – наружная и интерьерная реклама. С её помощью изготавливают баннеры, афиши, плакаты, вывески, репродукции и многое другое. Главная особенность – высокое разрешение, то есть отличное качество.
Печать баннеров
Баннер – изображение рекламного характера, которое информирует и привлекает клиентов.
Баннерная ткань или полотно – популярный материал в широкоформатной печати. Используют для создания наружной рекламы. Из баннерной ткани изготавливают рекламные щиты, брандмауэтеры, тенты для транспорта, перетяжки на дорогах и световые навесы. Печать осуществляют на матовой поверхности, чтобы избежать бликов солнца или фар автомобиля.
Ткань состоит из полиэстеровой сетки, которая защищена слоем ПВХ (поливинилхлоридом). Баннерное полотно делится на такие виды:
· фронтлит – непрозрачный белый материал. Применяется в настенной и щитовой рекламе;
· бэклит – подходит для световых рекламных продуктов, хорошо передаёт цвет;
· блэкаут – непрозрачный материал, используется в двухсторонней рекламе.
Для наружной печатной продукции используют невысокое разрешение. Например, для вывесок выбирают разрешение от 720 dpi, а для щитов и биллбордов – 360 dpi.
Преимущества:
· лёгкость в изготовлении;
· доступная цена;
· широкая сфера применения;
· долговечность материала: стойко переносит любые погодные условия;
· срок эксплуатации от 1 до 3 лет.
Печать на пленке
В качестве материала используют самоклеящуюся плёнку. Из неё изготовляют наклейки, стикеры, постеры, пиктограммы. Используют в оформлении выставочных стендов и залов, витрин, транспорта, домашнего интерьера, отделки мебели.
Печать на плёнке имеет ряд преимуществ:
· широкая сфера применения;
· безопасность для здоровья;
· доступная цена;
· высокая цветопередача;
· долговечность материалов. Такая плёнка водонепроницаема и не боится высоких температур;
· лёгкость монтажа;
· разнообразие вариантов (под дерево, мрамор, велюр, бархат и т.д.).
Печать на холсте
Это интерьерный вид печати, который подходит для создания фотопортретов, дизайнерской графики, репродукции картин.
В качестве материала используют плотную натуральную, синтетическую или комбинированную тканевую основу с полимерным покрытием.
Из-за небольшого формата изображения на холсте должны быть выполнены качественно и детально. Важно использовать высокое разрешение (от 1440 dpi).
Особое внимание стоит уделить чернилам. Подходят такие варианты:
· пигментные – популярный вид чернил. Отличаются высокой стойкостью и насыщенностью цвета;
· сольвентные – с их помощью создают интерьерные полотна с небольшим количеством деталей. Сольвент (растворитель) заменяет воду в составе, поэтому этот вид чернил считают небезопасным;
· водорастворимые – быстро выцветают под действием солнечных лучей;
· латексные – похожи на пигментные чернила, стойки к агрессивным условиям эксплуатации.
После нанесения изображения на холст важно его обработать. Можно вскрыть лаком или нанести гелевые мазки. Такая процедура продлит срок хранения продукции.
Ультрафиолетовая печать
Широкоформатная ультрафиолетовая печать – это печать насыщенными ультрафиолетовыми чернилами. Изображение не проникает вглубь материала, а полностью остаётся на поверхности и образовывает прочную плёнку под воздействием ультрафиолетовых лучей. Изображения наносят на такие виды поверхностей:
· винил;
· бумага (матовая, глянцевая);
· полимерная плёнка;
· баннерные материалы;
· ткань или холст;
· кожа (кожзаменитель);
· стекло;
· керамика;
· пластик;
· металл;
· дерево;
· камень.
С её помощью создают фотообои, печатают изображения на сувенирах, блокнотах, ручках, визитках и чехлах.
Ультрафиолетовая краска безвредна и защищает изображения от влияния внешних факторов. Эксплуатационный срок от 5 до 10 лет.
При создании наружной или интерьерной продукции не обойтись без широкоформатной печати. Благодаря высокому качеству, широкой сфере применения и доступным ценам, такой вид печати набирает все больше и больше популярности в современном рекламном мире.

