Уличные фонари освещения: виды, характеристики, преимущества и недостатки
	Перед каждым из нас рано или поздно появляется задача выполнить качественное освещение двора своего загородного дома или дачи. Для решения таких поставленных целей нам потребуются фонари наружного освещения, с широким ассортиментом которых можно подробно ознакомиться на сайте компании «Ипар-Юг», на который вы собственно и зашли.
Виды и особенности
	В большинстве случаев такой вид светильников для улицы устанавливается на большой высоте и его задачей является создание рассеянного светового потока. При желании такие системы можно доукомплектовать блоками автоматического управления или резервными источниками питания, что придаст им эффективности и надежности.
	Для изготовления наружных светильников применяют такие материалы:
· пластик;
· сталь;
· стекло;
· ковка.
 	Применение этих материалов позволяет осуществлять изготовление уличных фонарей для различных стилей, начиная от классики и заканчивая хайтеком.
	Различают следующие виды ламп:
1. накаливания;
2. газоразрядные;
3. ртутные;
4. металл галогенные;
5. натриевые;
6. ксеноновые;
7. люминесцентные;
8. индукционные.
	Рассмотрим более подробно наиболее востребованные виды со стороны потребителей.
Лампы накаливания
	Уличные фонари, оснащенные такими лампами, характеризуются большой мощностью и высоким энергопотреблением. Принцип работы заключается в нагревании нити накаливания в инертном газе до высокой температуры.
	Не менее популярными в этой категории являются и галогенные источники света. За счет того, что в них добавляются пары галогена, такие уличные светильники имеют более длительный срок эксплуатации (в 2-4 раза).
Газообразные источники света
	В них процесс создания освещения происходит за счет сжигания газообразного топлива (этилена, пропана, водорода и пр.). Уличные светильники этого вида обладают такими  преимуществами:
· высокая эффективность - светоотдача доходит до 150 лм/вт;
· длительный срок службы, достигающий порядка 20000 часов;
· высокое качество светопередачи.
	К недостаткам этих наружных светильников можно отнести:
· шумная работа и мерцающее свечение;
· при повреждении колбы они могут нанести отравляющий эффект человеческому организму, поэтому при работе с ними нужно быть предельно внимательными.
Ртутные лампы
	Принцип работы таких уличных фонарей заключается в образовании газовых разрядов в ртутных парах. Такой тип осветительных элементов нашел свое назначение во многих сферах человеческой жизни, начиная от промышленности и заканчивая медициной.
	Отличительной особенностью их является высокая температура накаливания, что необходимо учитывать при изготовлении проводки к ним. К недостаткам такого вида ламп можно отнести их страх к перепадам напряжения. Если напряжение в сети низкое, то они могут погаснуть.
[bookmark: Metallgalogennyelampy]Металл галогенные
	Такие фонари освещения обладают специальными добавками из галогенидов металлов находящихся в парах ртути. Это позволяет откорректировать спектральные характеристики ламп.
[bookmark: Natrievyelampy]	Преимущества наружных светильников – высокая светопередача и мощность, позволяют их применять для освещения даже самых больших площадей. Их свет наиболее близок к дневному.    
[bookmark: Raznovidnostiulichnyhsvetil'nikov]Разновидности уличных фонарей
Уличные фонари монтируют на стены зданий, столбы и металлические струны. Исходя из распределения светового потока их можно классифицировать на:
· парковые или классические;
· энергосберегающие;
· сферические.
Итоги
[bookmark: _GoBack]	Светильники наружного освещения территории – это необходимость любого земельного участка современного загородного дома или дачи. Они органично вписываются в любые стили, а при добавлении систем автоматизации можно добиться высокой эффективности в работе освещения. Выберите и приобретите для своего участка светильники для улицы!
