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	XXX offers a complete range of buses, coaches and chassis for public transport operators, coach companies and independent body builders.
XXX buses and coaches are renowned for their outstanding operating economy.
Each component is engineered to heighten the performance of the vehicle and set world-class standards for fuel economy, driveability, road handling, reliability and uptime; and each model is customisable to ensure that owners get the best solution possible – in terms of passenger capacity, number of seats, comfort level, and other key criteria – for the transport task in hand.

When it comes to your business needs you can rely on XXX to provide tailored service packages that suit all your ownership requirements and reduce your administrative overhead.
	Компания ХХХ предлагает широкий ассортимент автобусов, туристических междугородных автобусов и ходовых частей для операторов общественного транспорта, транспортных компаний и частных кузовостроительных компаний. Автобусы фирмы ХХХ известны своей исключительной экономичностью в эксплуатации. Каждая деталь специально разработана для повышения характеристик машины и для достижения мировых стандартов экономии топлива, управляемости, надёжности и  время безотказной работы. Каждую модель мы оборудуем в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика,  чтобы гарантировать нашим клиентам наилучшее из возможных решений для имеющихся транспортных задач, касательно  пассажировместимости автобусов, количества сидений, уровня комфорта и других критериев.
Когда дело касается Ваших бизнес потребностей, Вы можете полагаться на. компанию ХХХ. Мы предоставляем специализированный пакет услуг, отвечающий всем Вашим требованиям и, в то же время, сокращающий Ваши административные накладные расходы.

	English
	Ukrainian

	To avoid short circuit, do not expose the TV, remote control or remote control batteries to rain or water. Do not place vessels of water or other liquids on top of or near the TV. Spilling liquids on the TV can cause electric shock. If liquids are spilt on the TV, do not operate the TV. Immediately disconnect the TV from the mains and have the TV checked by a qualified technician. Do not insert any strange object into the ventilation slot. This might lead to damage of TV. To avoid risk of fire or electric shock, do not place the TV, remote control or remote control batteries near naked flame sources (e.g. lighted candles) and other heat sources including direct sunlight.Do not install the TV in a confined space such as a bookcase. Leave a space of at least 10cm (four inches) around the TV for ventilation. Be sure air flow is not obstructed. If placing the TV on a flat, solid surface be sure to use only the supplied stand. Do not move the TV if the stand is not properly screwed to the TV. Wall mounting of the TV should only be performed by qualified personnel. If the TV is mounted on a swivel base or swivel arm, ensure no strain is placed on the power cord when the TV is swivelled. Strain on the power cord can loosen connections and cause arcing or fire.Disconnect the TV from the mains and antenna before lightning storms. During lightning storms do not touch any part of the TV, mains cord or antenna cable.Be sure that you have full access to the mains cord for easy disconnection of the TV from the mains.
	Для запобігання короткого замикання не піддавайте телевізор, пульт дистанційного управляння або батареї для пульта впливу дощу та вологи. Не ставте ємності з водою або іншими рідинами на телевізор або біля нього.  Рідина, пролита на телевізор, може спричинити  ураження електричним струмом. Не вмикайте телевізор, на який була пролита рідина. Негайно від’єднайте його від джерела живлення та запросіть кваліфікованого майстра для перевірки. Не вставляйте жодних сторонніх предметів до вентиляційних отворів. Це може вивести телевізор з ладу. Для уникнення небезпеки займання або ураження електричним струмом, не розміщуйте телевізор, пульт дистанційного управляння або батареї для пульта поряд з джерелами відкритого вогню (наприклад, запалені свічки) та іншими джерелами тепла (в т. ч. сонячне світло).  Не встановлюйте телевізор в обмеженому просторі,  зокрема на книжковій поличці або у вбудованій шафі. Залиште простір для вентиляції (не менше 10 см)  навколо телевізора. Переконайтесь у відсутності перешкод для притоку повітря. При розміщенні телевізора на плоскій твердій поверхні використовуйте тільки підставку, що йде в комплекті з ним. Не рухайте телевізор, якщо він належним чином не прикріплений до підставки. Встановлення телевізора на стіну повинно виконуватися тільки кваліфікованим технічним персоналом. Якщо телевізор встановлено на поворотне або похило-поворотне кріплення, переконайтесь, що кабель живлення не натягується під час повороту телевізора. 
Натяг  кабелю живлення може призвести до послаблення та втрати з’єднання і викликати появу іскор чи, навіть, спричинити займання. 

Перед грозою від’єднайте телевізор від  електромережі та антени. Переконайтесь, що кабель підключення до електромережі можна легко від’єднати за потреби. 


