
2 Правильне використання холодильників
2.1 Розташування
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	· Перед використанням зніміть усі пакувальні матеріали, включаючи нижні подушки, пінопластові прокладки і стрічки всередині холодильника; зніміть захисну плівку з дверей та з корпусу холодильника.
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	· Тримати подалі від тепла та уникати прямих сонячних променів. Не ставте морозильну камеру у вологі та мокрі місця, щоб запобігти появі іржі або погіршенню ізоляційної здатності.

	[image: ]
	· Холодильник встановлюється у добре провітрюваному приміщенні; підлога має бути рівною та міцною (поверніть ліворуч чи праворуч для врегулювання коліщатка, якщо воно не стійке).
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	· Вільний простір над холодильником повинен бути більше 30 см; щоб забезпечити виділення тепла, холодильник необхідно розташувати на відстані 10 см від стіни.


2.2 Регулювальні ніжки
Запобіжні заходи перед початком роботи:
Перед використанням приладдя переконайтеся, що холодильник відключений від електромережі. Перед установкою регулювальних ніжок необхідно вжити запобіжних заходів, аби уникнути отримання травм.
Схематичне зображення регулювальних ніжок
[image: ]
(Наведене вище зображення призначене лише для ознайомлення. Фактична конфігурація буде залежати від матеріальної продукції або заяви дистриб’ютора)
Інструкція проведення операції:
а) поверніть ніжки за часовою стрілкою, щоб підняти холодильник;
б) поверніть ніжки проти часової стрілки, щоб опустити холодильник;
в) установіть праві та ліві ніжки горизонтально, відповідно до наведених вище інструкцій. 
2.3 Зміна освітлення
Будь-яка заміна або ремонт світлодіодних ламп повинні проводитися виробником, сервісним працівником або кваліфікованим фахівцем.
2.4 Запуск
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	· Перед першим підключенням холодильника до джерела живлення півгодини потримайте його у нерухомому стані. 
· Перед розміщенням свіжих чи заморожених продуктів холодильник повинен працювати протягом 2–3 годин, а влітку при високій кімнатній температурі – більше 4-х годин.
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	· Залиште достатньо місця для зручного відкриття дверей і висувних ящиків.
· Зображення призначене лише для ознайомлення. Фактична конфігурація буде залежати від матеріальної продукції або заяви дистриб’ютора.


2.5 Поради щодо енергозбереження
· Пристрій повинен знаходитися у найпрохолоднішій частині кімнати, далеко від джерел тепла або теплопровідних каналів, а також від прямих сонячних променів.
· Перед тим як помістити гарячі продукти у холодильник, дайте їм охолонути до кімнатної температури. Перевантаження пристрою змушує компресор працювати довше. Продукти, які занадто довго заморожуються, можуть стати неякісними або зіпсуватися.
· Перед тим як помістити продукти в холодильник, переконайтеся, що вони упаковані правильно, а контейнери протерті насухо. Це знижує швидкість утворення льоду всередині пристрою. 
· Коробка для зберігання пристрою не повинна бути вистелена алюмінієвою фольгою, восковим папером або паперовими рушниками. Прокладки перешкоджають циркуляції холодного повітря і знижують ефективність пристрою.
· Упорядковуйте та маркуйте продукти харчування для скорочення кількості відкривань дверей холодильника та тривалого пошуку.
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