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ВСТУП
        Одна з найголовніша  мета  спеціальності 193 «Геодезія і землеустрій», є підготовка  майбутніх фахівців  інженерів землевпрядників ,які в майбутньому будуть професіоналами свої справи .
Обов’язковою вимогою до практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузях їх майбутньої професії, формування в них, компетентностей зі спеціальності для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 
Виробнича практика із геодезії та землеустрою є складовою частиною курсу інженера землевпорядника . Підготовка зосереджена на сучасних технологіях, що включає поглиблене використання новітніх методів вимірювання земної поверхні, а також сучасних геоінформаційних систем та цифрового картографування. Юридична допомога з геодезії, землеустрою та кадастру залежить від дотримання земельного законодавства та застосування відповідних нормативних актів України. Під час навчання студенти отримають ґрунтовні уявлення про економіку, організацію виробництва та управління у сфері землеустрою.
  Завданням виробничої практики є закріплення та поглиблення набутих практичних навичок зі спеціальності, вміти застосовувати знання в практичних ситуаціях та виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою, а також оволодіння сучасними методами та формами організації в галузі їх майбутньої професії; збір матеріалів для виконання курсової роботи.
Виробничу практику студенти можуть проходити у складі груп управління Держгеокадастру у регіонах та їх структурних підрозділах (районних відділах), ДРФ ДП «Центр ДЗК», на приватних підприємствах, які мають кваліфікаційні сертифікати на виконання землевпорядних робіт, геодезичних робіт, кадастрових робіт) , відділах  управління з землеустрою і кадастру при міських, селищних, сільських радах, об’єднаних територіальних громадах.  Для початку виїзду на виробничу практику студент отримує  завдання, програму, про проходження практики,  щоденник, а також повідомлення від академії яке підписують керівник підприємства та академії.        
Практика це дуже відповідальний етап в житті студента тому до цього треба ставитись добросовісно та відповідально ,дотримуватись усіх виног керівника ,слідкувати за всіма виробничими процесами та закріплювати теоретичні знання ,все це знадобиться в майбутній роботі .
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКУ

	1.1. Мета і завдання практики




Основною частиною навчального процесу є виробнича практика, підготовлена ​​для підготовки бакалавра фаху 193 «Геодезія та землеустрій». Підставою для цієї практики є наказ ректора академії про зарахування студентів на вибрані навчальні місця практики 25.04.2022р. 
Під час виробничої практики студенти мають можливість перевірити свої знання з теорії виробництва, вивчити структуру виробничих підрозділів та функції завдань, пов’язаних із землеустрою та кадастровим управлінням, а також зібрати матеріали, необхідні для написання майбутніх курсових.
Поведінка студента у виробничих умовах регулюється Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про охорону праці» та іншими правовими актами.
Метою виробничої практики є закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих при вивченні фахових дисциплін, а також надання можливості реалізації знань студентів на виробництві або при забезпеченні державного управління.
Під час виробничої практики практиканти повинні вивчити:
1)	питання організації і планування землевпорядних і земельно-кадастрових робіт;
2)	питання нормування, організації й оплати праці;
3)	зміст і особливості складання різних видів документації із геодезії, картографії та землеустрою, земельно-кадастрової та землеоцінювальної документації;
4)	методичні підходи до обґрунтування проектних рішень у землеустрої з забезпечення охорони земель;
5)	зміст і методику ведення обліку кількості земель;
6)	текстові і графічні документи, які стосуються  реєстрації та обліку об'єктів нерухомого майна;
7)	методи оцінки земель сільськогосподарського призначення, населених пунктів, несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів);
8)	методичні підходи до експертної грошової оцінки земельних ділянок;
9)	методику оформлення юридичної і технічної документації з надання земельних ділянок у власність і користування юридичним та фізичним особам;
10)	методику встановлення (відновлення) меж землеволодінь і землекористувань у натурі (на місцевості);
11)	методику інвентаризації земель;
12)	методику одержання, обробки, зберігання земельно-кадастрової інформації;
13)	порядок польового землевпорядного обстеження території об'єкта проектування;
14)	порядок складання програм, схем, проектів (в т.ч. робочих) землеустрою;
15)	порядок виконання топографо-геодезичних знімальних робіт;
16)	порядок створення тематичних карт земельно-ресурсної і землевпорядної тематики. 
Виробнича практика покликана сприяти виробленню вмінь та навичок щодо вирішення проблем і завдань виробничо-соціальної діяльності та професійної адаптації майбутнього фахівця, а саме:
	1)спроможності до ефективних міжособистісних комунікацій із землевпорядними організаціями, органам державної влади та місцевого самоврядування, замовникам землевпорядних та земельно-кадастрових робіт;
	2)спроможності реалізувати отримані під час навчання теоретичні знання та професійні навички та вміння, а також компетентно захищати права і свободи людини і громадянина;
3)здатності до аналізу соціально-економічної і виробничо-технічної ситуації та самостійного прийняття виробничих рішень.
Головними завданнями виробничої практики є:
1.	ознайомлення із законодавчо-нормативними актами у сфері земельних відносин, земельного кадастру, землеустрою, управління земельними ресурсам охорони земель;
2.	ознайомлення з організацією роботи базової установи (бази практики) загалом, її структурою і функціями підрозділу, до якої прикріплено практиканта;
3.	ознайомлення з комп'ютерними системами виконання проектних робіт, а також збереження та опрацювання топографо-геодезичної, картографічної і земельно-кадастрової інформації підрозділу;
4.	вивчення порядку та способів виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт у сфері землеустрою, земельно-кадастрових робіт (в т.ч. землеоцінювальних), а також задач, які поставлені перед підрозділом;
5.	оволодіння спеціальними знаннями та уміннями професійної діяльності;
6.	підготовка звіту про проходження практики.
Досягнення поставлених завдань забезпечується за рахунок виконання практикантом індивідуальних виробничих завдань, а також завдань, поставлених керівниками практики.
Виробнича практика передбачає ознайомлення та участь практикантів у виконанні окремих елементів наступних геодезично-картографічних, землевпорядних та земельно-кадастрових робіт:
1)	виконання топографо-геодезичних знімальних робіт;
2)	укладання тематичних карт земельно-ресурсної тематики;
3)	проведення кадастрового зонування;
4)	проведення кадастрових зйомок;
5)	здійснення державної реєстрації земельних ділянок;
6)	ведення обліку кількості та якості земель;
7)	розробка регіональних програм використання та охорони земель;
8)	розробка схем землеустрою районів (районів в містах);
9)	розробка техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель сіл, селищ, міст;
10)	розробка проектів землеустрою щодо встановлення і зміни адміністративно-територіальних утворень;
11)	розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;
12)	розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого призначення;
13)	розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення;
14)	розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій історико-культурного призначення;
15)	розробка проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон уздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм;
16)	розробка проектів землеустрою щодо встановлення захисних, охоронних та інших зон з особливими умовами користування;
17)	розробка проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад (за межами населених пунктів);
18)	розробка проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;
19)	розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
20)	розробка проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
21)	розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
22)	розробка проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
23)	розробка проектів землеустрою щодо консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель;
24)	розробка робочих проектів землеустрою: щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів; щодо рекультивації порушених земель; землювання малопродуктивних угідь; щодо захисту земель від ерозії; щодо захисту земель від підтоплення; щодо захисту земель від заболочення; щодо захисту земель від вторинного засолення; щодо захисту земель від висушення; щодо захисту земель від зсувів; щодо захисту земель від ущільнення; щодо захисту земель від закислення; щодо захисту земель від забруднення промисловими те іншими відходами; щодо захисту земель від забруднення радіоактивними те хімічними речовинами; щодо покращання сільськогосподарських земель; щодо підвищення родючості фунтів; щодо створення лісонасаджень; щодо культуртехнічних робіт;
25)	розробка технічно  документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
26)	розробка технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
27)	розробка спеціальних тематичних карт і атласів стану земель та і використання;
28)	розробка  планів земельно-господарського устрою населених пунктів;
29)	розробка технічної документації з бонітування ґрунтів;
30)	розробка технічної документації з економічної оцінки земель;
31)	розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок: сільськогосподарського призначення; земель населених пунктів; несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів);
32)	проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.








1.2.	Місце проходження практики
        Базами виробничої практики можуть бути:
1) центральний апарат та територіальні органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру і її територіальні органи;
2) державне підприємство «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», а також державні підприємства  регіональні науково-дослідні та проектні інститути землеустрою;
3)  державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»  при Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та його регіональні філії та районні і міські відділи;
4) Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»;	
5) юридичні особи  суб'єкти господарської діяльності, що виконують землевпорядні, землеоцінювальні, топографо-геодезичні та картографічні роботи та мають ліцензії на провадження відповідних видів діяльності;
5) державні топографо-геодезичні підприємства.
У порядку виключення допускається проходження практики на базі виконавчих органів міських рад у складі підрозділів, на які покладено повноваження щодо регулювання земельних відносин.

       Я проходив практику на базі підприємства  фізичної особи – підприємця  Гудзь Людмили Миколаївни .
Після ознайомлення з місцем практики ,потрібно повідомити керівництво підприємства ,та оформити відповідні документи щодо практики . 
З метою надання методичної допомоги студенту та контролю за його практикою призначаються три керівники – від академії , від кафедра та організаційної бази. Керівник практики кафедри призначається наказом академії , а керівник організації призначається наказом керівництва підприємства .
Обов’язки керівника практики від навчального закладу;
Керівник практики призначається завідувачем кафедри на початку навчального року й затверджується на засіданні кафедри.
Перед початком практики керівник практики зобов’язаний вирішити цілу низку організаційних питань, зокрема:
- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на практику;
- доводити до відома студентів перелік питань, які повинні бути відображені в звіті з практики з урахуванням специфіки підприємства;
- проводити консультативну роботу із студентами, виконувати поетапний контроль перебігу виконання програми практики;
- проводити вибірковий контроль над дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку;
- здійснювати захист звітів у встановлені терміни;
- інформувати кафедру про підсумки практики.
Під час проходження практики її керівник має підтримувати зв'язок з керівником практики від підприємства, стежити за неухильним виконанням календарного графіка практики, контролювати виконання студентами–практикантами внутрішнього трудового розпорядку.
Після закінчення практики керівник у складі комісії приймає залік; бере участь у підготовці та проведенні науково–практичної конференції з практики; подає завідувачу кафедри звіт із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення якості проведення практики;
Обов'язки підприємства - бази практики
Підприємства, що є базами практики, надають відповідно до програми студентам місця практики, забезпечують найбільш ефективне її проходження:
- створюють необхідні умови для отримання студентам під час проходження практики знань за фахом із урахуванням спеціалізації;
- дотримуються узгоджених з навчальним закладом календарні графіків проходження практики;
- забезпечують дотримання вимог з охорони праці (включаючи при необхідності інструктаж з техніки безпеки);
- надають студентам-практикам можливість користуватися наявними літературними джерелами, техніко-економічною та іншою документацією і звітністю;
- забезпечують і контролюють дотримання студентам-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для даного підприємства, у тому числі часу початку й закінчення робіт.
Загальне керівництво практикою студентів покладається наказом на одного з керівників або висококваліфікованих фахівців підприємства.
Безпосереднє керівництво виробничою практикою у службі, відділі і т.д. покладається наказом керівника підприємства на фахівців або керівний склад структурних підрозділів.
Керівник практики студентів у службі (відділі), який здійснює безпосереднє керівництво практикою:
- організовує проходження виробничої практики закріплених за ним студентів (не більше 4-5 студентів-практиків) у тісному контакті з керівництвом навчального закладу;
- знайомить студентів з організацією робіт на конкретному робочому місці, організацією виробництва, праці й управління в службі (відділі) основними техніко-економічними показниками і завданнями підвищення ефективності роботи підприємства та його структурних підрозділів;
- здійснює постійний контроль над виробничою роботою студентів, допомагає правильно виконувати всі завдання на робочому місці, консультує з виробничих питань;
- контролює ведення щоденників (за наявності), підготовку звітів студентів-практикантів, складає на кожного студента виробничу характеристику  відгук керівника практики від підприємства.
Відгук керівника практики від підприємства додається до звіту з практики або заноситься до відповідного розділу щоденника виробничої практики. У відгуку має подаватися характеристика на студента як фахівця, що володіє знаннями, уміннями і навичками для вирішення практичних завдань у професійній діяльності на рівні підприємства (об'єднання) його підрозділів; указуватися недоліки та пропуски в підготовці фахівця, здатність його до творчого мислення в організаторській і управлінській діяльності, ініціативність та дисциплінованість. У відгуку треба також навести недоліки в проходженні практики й надати оцінку виконаних студентом робіт ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

         Керівником практики від вищого Державного навчального закладу «Придніпровська академія будівництва і архітектури» було призначено  Скібіда В.О., а від кафедри «Автодоріг, геодезія і землеустрій» - к.е.н., доцента Кульбаку О.М., підприємства -призначено сертифікованого інженера землевпорядника-Гудзь Л.М.


1.3. Займана посада
          Під час проходження практики займаю посаду – студента-практиканта.
Під час проходження практики студент-практикант зобов’язаний дотримуватися законодавства про працю, правил безпеки життєдіяльності та правил внутрішнього розпорядку, прийнятих організацією, в якій вони проходять практику .
До початку виробничої практики студенти повинні чітко знати:
- на якому підприємстві вони проходять практику;
- строки практики;
- прізвище, ім'я та по батькові керівника практики від кафедри, його координати;
- місце та час зустрічі з керівником у перший день практики.
Мати:
- календарний графік проходження практики;
- індивідуальні завдання, знати особливості їхнього виконання.
Студенти мають своєчасно прибути на базу практики. Після прибуття вони повинні отримати перепустки (якщо необхідно) і пройти інструктаж із техніки безпеки (вступний і на робочому місці) з оформленням необхідної документації.
Під час виробничої практики необхідно вивчити: 
- питання та планування землевпорядних і земельно-кадастрових робіт;
- види землевпорядної документації;
- утримання та особливості складання схем і проектів землеустрою;
- текстові і графічні документи з реєстрації та обліку об'єктів нерухомості;
- засоби одержання, обробки, зберігання земельно-кадастрової інформації;
- особливості польового землевпорядного обстеження території об'єкта проектування й розробки проекту (схеми) землеустрою, узгодження і затвердження;
- вивчити вимоги ведення землевпорядної документації.
У разі порушення студентом  регламенту роботи керівник організації має право накласти стягнення  відповідно до чинного Трудового кодексу та повідомити академію про прийняття до студента  відповідних заходів.



















1.4. Строки і тривалість практики
  Практику проходила в період з 18.07.2022р. по 28.08.2022р.
Підприємство знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м.Підгорне , вул.Весіння  48. 
Підприємства, організації та установи, як бази практики, зобов’язані:
- Надати студентам таке місце практики, щоб забезпечити максимальну практичну ефективність із землеустрою та кадастру;
- Створити необхідні умови для набуття студентами практичних навичок з економіки, організації, технології, планування управління виробництвом, науково-організаційних досліджень тощо;
- Дотримуватись  встановлених  академією календарних строків проходження практики; 
- Допомогти у виборі об’єкта та здобуття  необхідної вихідної документації для виконання курсової роботи (проекту);
- Провести  інструктажі з охорони праці на робочому місці;
- Перевіряти і контролювати  студенти від час виконання роботи ,дотримання всіх організаційних питань .
 








2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
2.1. Ознайомлення з організацією робіт у виробничих підрозділах (відділі, секторі, групах)
Прибувши на місце проходження виробничої практики я познайомилась із роботою фізичної особи підприємця- сертифікованого інженера землевпорядника.
Сертифікована особа-приватний підприємець Проценко В.І. підпорядкована Державній службі України з топографо-геодезичних і картографічних робіт . Ця служба є контролюючим і перевіряючим органом і перевіряє ліцензійні умови підприємства. 
Також ФОП згідно свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серія ВОЗ №014548 від 04.06.2020 року є суб’єктом економічної діяльності і платник податку 2-групи.

[bookmark: n21]ФОП відповідно до ліцензійних умов і наявності сертифікованих видів діяльності може виконувати наступні роботи: Документацію із землеустрою розробляються в електронному та паперовому вигляді у вигляді схем, проектів, робочих проектів або технічних документів. Особливим видом такого документа є документ із землеустрою, який одночасно є містобудівним документом – комплексним планом просторового розвитку територіальних громад, генеральним планом населених пунктів, детальним планом території. Затверджена документація із землеустрою є публічною та загальнодоступною.
Статтею 25 Закону України “Про Зелмеустрій”  існуюсть такі види документації із землеустрою:
а) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
б) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
г) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
ґ) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
д) проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
е) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
є) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
ж) проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
з) робочі проекти землеустрою;
і) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
ї) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
й) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
к) технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель;
л) технічна документація із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об’єктів.
Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно цим Законом.
Документи із землеустрою в електронній формі відповідають положенням нормативно-технічних документів, нормам і правилам у сфері землеустрою, засвідчені кваліфікованим електронним підписом сертифікованого землевпорядника, відповідального за якість землеустрою, з використанням кваліфікованого електронні відмітки часу та на паперовій відповідальній землі Підпис та особиста печатка сертифікованого землевпорядника, який керує якістю.
Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі, а також інші юридичні та фізичні особи.
 Стаття 26 ЗК “Про Зелмеустрій” розробниками документації із землеустрою є:
1. юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;
2. фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
Розробником комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території є суб’єкт господарювання, що відповідає критеріям, визначеним частиною другою цієї статті, та відповідно до закону може розробляти містобудівну документацію.
Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.
Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.
 Стаття 27 ЗК “Про Зелмеустрій”  замовники документації із землеустрою мають право:
а) доручати розробникам виконання робіт із землеустрою;
б) встановлювати наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою;
в) визначати строк виконання робіт і порядок розгляду документації із землеустрою;
г) визначати за погодженням із розробником документації із землеустрою вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати;
ґ) виступати власником документації із землеустрою;
д) проводити індексацію вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом;
е) здійснювати контроль за виконанням робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом.
Замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України.
Замовники документації із землеустрою зобов’язані:
а) виконувати всі умови договору, а в разі невиконання або неналежного виконання нести відповідальність, передбачену договором і законом;
б) надавати вихідну документацію, необхідну для виконання робіт із землеустрою;
в) проводити відповідно до закону на конкурсній основі відбір розробників документації із землеустрою, що розробляється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
г) прийняти виконані роботи та оплатити їх.
2.2. Характеристика робіт, у яких студент-практикант не брав участі, але ознайомився з ним и під час практики
 Студент-практикант ФОП Гудзь Л.М. ознайомився з такимми видами робіт:
а) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
б) в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
в)  технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
г) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
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2.3. Висновки і пропозиції
Робота з інженером Гудзь Л.М. була дуже цікавою ,вона мені в усьому допомогала ,відповідала на всі питання ,які я задавав .
 Гудзь Л.М.  застосовує у своїй роботі програмне забеспечення «Геопроект » .Воно має можливості обробки геодезичних вимірювань і камеральної обробки документації,з нею дуже зручно працювати .
Геодезична інформаційна система «Геопроект 5» (ГІС) застосовна у будь-яких областях, які мають хоч якесь відношення до кадастру, геодезії, картографії. Програмний комплекс покликаний об'єднати в єдиній інтуїтивно зрозумілій користувачеві системі багато видів взаємопов'язаних робіт. Система дозволяє обробляти дані геодезичних вимірювань, формувати електронну карту місцевості, проводити адміністрування та моніторинг електронних карт, вести облік просторової та атрибутивної інформації про об'єкти, забезпечує висновок на друк картографічної та різноманітної звітної інформації. Оскільки структура і параметри ГІС здебільшого настроюються – це дозволяє пристосувати її під різні вимоги користувача. Основні галузі застосування ГІС – земельний, лісовий, водний кадастр, архітектура, геодезія, картографія, топографія тощо.

Можливості програми
Система надає користувачеві простий, зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для роботи з електронними картами. ГІС логічно розділена на кілька модулів (підсистем), взаємопов'язаних між собою та інтегрованих у єдину систему управління. Усі елементи управління зручні та зрозумілі. У комплект поставки входить докладний «Посібник користувача». Навчання персоналу основним навичкам роботи з ДВС не складає особливих зусиль. Базові налаштування вже орієнтовані на основні ГОСТ-и та нормативи.

Для створення цифрових векторних планів та карток у розпорядження користувача надано понад 600 стандартних умовних позначень, що відповідають стандартам для топографічних планів масштабів 1:500 – 1:5000. За допомогою вбудованого редактора умовні позначення можна додавати та редагувати. Основні налаштування та шаблони є вже «робочими» заготовками і здебільшого не вимагають кардинальних змін та переробок. У комплект поставки входять зразки проектів, які призначені для навчання.

Геодезичний модуль ГІС дозволяє обробляти дані польових вимірювань та проводити основні геодезичні побудови та розрахунки. Серед них:
А)Розрахунок основних видів теодолітних ходів
Б)Розрахунок лінійно-кутових мереж
В)Побудова засічок (6 видів)
Г)Трансформування координат пунктів та об'єктів
Д)Інтерполування горизонталей
Є)Інтерактивний поділ площ
Е)Геодезичні засоби вимірювань
Крім ручного введення даних геодезичних вимірювань, ГІС дозволяє здійснювати імпорт даних із зовнішніх файлів та електронних тахеометрів.

Потужний генератор звітів FastReport 4 Professional з вбудованою мовою програмування, високоякісною графікою та необхідними сервісними функціями забезпечують користувача можливістю створювати звіти будь-якого рівня складності та конфігурації. Всі звіти формуються на основі гнучких шаблонів, повністю автоматизовані і здебільшого не вимагають кінцевого редагування. На використання тих чи інших документів можна накласти права доступу, що включають право перегляду та редагування. У базовий комплект поставки вже входять основні види документів, наприклад, «Технічна документація», «Кадастровий план», «Державний акт», «Реєстраційна карта», різні Відомості геодезичних розрахунків, схеми тощо.

Потужний генератор звітів FastReport 4 Professional з вбудованою мовою програмування, високоякісною графікою та необхідними сервісними функціями забезпечують користувача можливістю створювати звіти будь-якого рівня складності та конфігурації. Всі звіти формуються на основі гнучких шаблонів, повністю автоматизовані і здебільшого не вимагають кінцевого редагування. На використання тих чи інших документів можна накласти права доступу, що включають право перегляду та редагування. У базовий комплект поставки вже входять основні види документів, наприклад, «Технічна документація», «Кадастровий план», «Державний акт», «Реєстраційна карта», різні Відомості геодезичних розрахунків, схеми тощо.

За допомогою вбудованих у ГІС засобів прямого повномасштабного друку можна легко та швидко створювати тверді копії електронних карток. В інтерактивному режимі можна вказати потрібні параметри роздруківки, розбити зображення картки на сторінки, зробити вибірку та роздрукувати сторінки на принтері або плоттері з наступним зшиванням аркушів. Весь процес підготовки картки до друку користувач може спостерігати візуально на екрані. За допомогою стандартних методів друку Windows спеціальне калібрування принтера не потрібне.
Головною особливістю будь-якої земельно-кадастрової програми є вміння працювати з обмінними файлами кадастрових даних у форматі «IN4». ГІС "Геопроект" дозволяє створити обмінний файл шляхом натискання всього двох кнопок. Зворотний процес імпорту файлу «IN4» у ГІС не складніший за його експорт. Всю рутинну роботу виконують спеціальні Майстри експорту/імпорту. Робота з обмінними файлами проводиться на підставі гнучких шаблонів, які легко настроюються користувачем. Крім файлів формату «IN4», ГІС забезпечує експорт/імпорт даних та багато інших найбільш поширених форматів.

Ви можете створити ГІС самі! Крім вже наявних функцій, ГІС «Геопроект» надає можливість стороннім програмістам розширювати можливості ГІС на свій смак, використовуючи API-функції, що надаються системою. Додаткові модулі (плагіни) можна створювати будь-якою мовою програмування та підключати до ГІС за допомогою файлів динамічних бібліотек DLL.



















3.	ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТА-БАЗИ ПРАКТИКИ
3.1. Виробнича структура підприємства
     
Фізична особа підприємець Гудзь Л.М. діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серія ВОЗ №014548 від 04.06.2020 є суб’єктом економічної діяльності і платник податку 2-групи. Має ліцензію №9 від 23.06.2020 року Серія АВ №010054 на землевпорядні роботи, ліцензія №69 від 01.10.2021 року Серія АВ № 030455 – на геодезичні роботи, кваліфікаційний сертифікат від 03.10.2021 року №098567
Програмнне забеспеччення «Геопроект»,воно має можливості обробки геодезичних вимірювань і камеральної обробки документації,з нею дуже зручно працювати . Програма активно розвивалася і доповнювалася новими можливостями, перетворившись в підсумку в повноцінну землевпорядну ГІС. Ви можете створити ГІС самі! Крім вже наявних функцій, ГІС «Геопроект» надає можливість стороннім програмістам розширювати можливості ГІС на свій смак, використовуючи API-функції, що надаються системою. Додаткові модулі (плагіни) можна створювати будь-якою мовою програмування та підключати до ГІС за допомогою файлів динамічних бібліотек DLL.









3.2.Основні види виробничої діяльності та науково-дослідної роботи
Опираючись на  ЗК «Про оренду землі» оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та нших видів діяльності.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки — це землевпорядна документація, яка розробляється при першому оформленні права власності або користування (оренди) на землю, при зміні цільового призначення землі та ін. Підставою для розробки проекту землеустрою є заява замовника та дозвіл відповідного органу місцевого самоврядування на розробку проекту відведення.
Відповідно до положень ст. 50 Закону України «Про землеустрій» проект відведення земельної ділянки є однією із важливих стадій порядку оформлення права власності на земельну ділянку.
Відповідно до  статтаті  25 Закон України “Про Зелмеустрій”  існуюсть такі види документації із землеустрою:
а) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
б) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
г) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
ґ) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
д) проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
е) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
є) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
ж) проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
з) робочі проекти землеустрою;
і) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
ї) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
й) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
к) технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель;
л) технічна документація із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об’єктів.
Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно цим Законом.
Відповідно до стаття 50 ЗК«Про землеустрій» проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі формування нових земельних ділянок із земель державної, комунальної власності (крім випадків формування земельних ділянок за іншою документацією із землеустрою) та у разі зміни цільового призначення земельних ділянок у випадках, визначених законом. Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки також можуть передбачати поділ, об’єднання земельних ділянок, які перебувають у власності однієї особи.
Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок може передбачати формування або зміну цільового призначення декількох земельних ділянок, за умови що розпорядником земельних ділянок буде один орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених  статтею 122  Земельного кодексу України, або власником земельної ділянки приватної власності є одна особа.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки включає:
а) пояснювальну записку;
б) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
в) розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
г) розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
ґ) перелік обмежень у використанні земельної ділянки;
д) кадастровий план земельної ділянки.
У разі формування земельної ділянки чи зміни цільового призначення земельної ділянки для потреб, пов’язаних із забудовою, до проекту додається витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб. Ці вимоги не поширюються на випадки, якщо відповідно до закону передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб може здійснюватися за відсутності зазначеної містобудівної документації.
 Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за проєктами землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Такий проєкт розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу сільської, селищної, міської ради на його розроблення.
Документацію із землеустрою мають право розробляти (та відповідно договір потрібно укласти) з організацією, у складі якої працює не менше 2 сертифікованих інженерів-землевпорядників, або з ФОПом — сертифікованим інженером-землевпорядником. Для замовлення та розроблення документації із землеустрою не потрібно отримувати жодних дозволів місцевих рад чи місцевих державних адміністрацій.
Документація із землеустрою розробляється у строк, встановлений договором, який зазвичай становить від 1 до 2 місяців. Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати 6 місяців з моменту укладення договору.
Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок може передбачати зміну цільового призначення декількох земельних ділянок, за умови що власником земельної ділянки приватної власності є одна особа.
Кожна земельна ділянка має своє певне цільове призначення, яке дає можливість використання земельної ділянки під певні потреби. Якщо у Вас виникає необхідність використовувати ділянку для потреб, не передбачених існуючим цільовим призначенням, власник земельної ділянки може ініціювати зміну цільового призначення землі (зміна цільового призначення ділянки, зміну цільового призначення земельної ділянки) на бажане.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про землеустрій» цільове призначення земельної ділянки це використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.
За нормами частини 1 статті 90, частини 1 статті 96 Земельного кодексу України, статті 35 Закону України «Про охорону земель» власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов’язані забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням.
Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.
Відповідно до частини 3 статті 20 Земельного кодексу України зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться:
– щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, – сільською, селищною, міською радою;
– щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, – районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, обласною державною адміністрацією.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1  Земельного кодексу України.
Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.
Відповідно до частини 5 статті 20 Земельного кодексу України види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 Земельного кодексу України.
Нормативно-правові засади розроблення проекту землеустрою
Передача земельних ділянок у власність або у користування відповідно до статті 122 Земельного кодексу України.
Подання заяви, зазначеної у статті 118, до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
Безоплатна передача земельних ділянок громадянам, стаття 121.
Передача   земельних ділянок із земель державної або комунальної власності здійснюється  в таких розмірах:
а) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
[bookmark: n1035]в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
[bookmark: n1036]г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
[bookmark: n1037]ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
[bookmark: n1038]д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.






Встановлення  замовникиа і розробника документації із землеустрою , стаття 26:
юридичні особи -  володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням ;
фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
Розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок, стаття 50.
Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок може передбачати формування та/або зміну цільового призначення декількох земельних ділянок, за умови що розпорядником земельних ділянок буде один орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, або власником земельної ділянки приватної власності є одна особа.
Погодження і затвердження документації із землеустрою відповідно до статті 186.
Затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
 Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників таких підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються органами виконавчої влади, що здійснюють розпорядження земельними ділянками державної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується власником (розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 Нормативно правові основи складання технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки
Для виконання землевпорядних робіт та складання технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки затверджується типовий договір згідно постанові № 266. 
[bookmark: n630]Згідно статті 55 ЗК «Про землеустрій» , технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, матеріалів топографо-геодезичних робіт.
[bookmark: n632]Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за рішенням власника земельної ділянки.
[bookmark: n635]У разі передачі у власність та користування земельної ділянки на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за рішенням органу місцевого самоврядування технічна документація розробляється на підставі дозволу, виданого відповідним органом.
[bookmark: n636]Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:
[bookmark: n637]а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
[bookmark: n638]б) пояснювальну записку;
[bookmark: n639]в) матеріали топографо-геодезичних робіт;
[bookmark: n641]г) кадастровий план земельної ділянки;
[bookmark: n891]ґ) перелік обмежень у використанні земельної ділянки;
[bookmark: n892]д) відомості про встановлені межові знаки.
Згідно закону України «про Державний земельний кадастр» статті 34 розроблюється кадастровий план земельної ділянки.
[bookmark: n406]1. На кадастровому плані земельної ділянки відображаються:
[bookmark: n407]- площа земельної ділянки;
[bookmark: n408]- зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності);
[bookmark: n409]- координати поворотних точок земельної ділянки;
[bookmark: n410]- лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки;
[bookmark: n411]- кадастровий номер земельної ділянки;
[bookmark: n412]- кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за наявності);
[bookmark: n413]- межі земельних угідь;
[bookmark: n414]- межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земельних ділянок, права суборенди, сервітуту;
[bookmark: n415]- контури об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці;
[bookmark: n1000]- відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, прибережних захисних смуг і пляжних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності) та меж земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
[bookmark: n1002][bookmark: n1001]- відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки).
[bookmark: n999][bookmark: n416]Таблиці із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної ділянки, переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на земельну ділянку є невід'ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки.
[bookmark: n417]2. Кадастровий план земельної ділянки складається при формуванні земельної ділянки у паперовій та електронній (цифровій) формі.
[bookmark: n418]3. Порядок складання та затвердження вимог до оформлення кадастрових планів земельних ділянок встановлюється Кабінетом Міністрів України.
[bookmark: n419]4. У разі зміни відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, власнику (користувачу) земельної ділянки за його заявою Державний кадастровий реєстратор видає Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, складовою частиною якого є кадастровий план, що містить внесені відомості.
Нормативно-правові основи складання технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки
Основною метою виготовлення технічної документації по встановленню меж, як видно з її назви, є визначення на місцевості меж (іншими словами кордонів) земельної ділянки. Точне визначення меж важливе, серед іншого, для правильного встановлення огорожі земельної ділянки.
На підставі даних кадастрової зйомки, інженер-землевпорядник, під час розробки такої технічної документації, складає кадастровий план земельної ділянки з відповідними координатами поворотних точок, визначенням складу угідь, власників суміжних земельних ділянок, відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки, тощо. До складу технічної документації також входить обмінний файл XML.
Крім безпосередньо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, технічна документація також обов'язково складається у наступних випадках:
· внесення до державного земельного кадастру даних про ділянки, право власності щодо яких виникло до 2004 р. (є Державний акт), але які не мають кадастрових номерів. Саме для присвоєння кадастрового номеру і потрібно розробляти технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі;
· у випадку наявності присвоєного раніше кадастрового номеру, але за відсутності даних щодо земельної ділянки у Державному земельному кадастрі;
· присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці щодо якої не зареєстровано право власності, але на якій є будівлі та інші об'єкти нерухомості, право власності на які зареєстровано у встановленому порядку. В цьому випадку також необхідно мати дозвіл місцевої ради на розробку технічної документації;
· для виправлення недоліків (технічних помилок) щодо невірно визначених меж та інших технічних даних щодо земельної ділянки.
Вказані вище випадки необхідності складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки сформувалися здебільшого після набрання чинності Законом України «Про державний земельний кадастр» та покликані вирішувати питання наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки. Також, як вже зазначалося, розробка технічної документації необхідна для отримання витягу із Державного земельного кадастру (витяг з ДЗК).
Нормативно-правові основи складання технічної документації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок включає:
[bookmark: n670]а) пояснювальну записку;
[bookmark: n671]б) технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;
[bookmark: n672]в) кадастрові плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;
[bookmark: n673]г) матеріали польових геодезичних робіт;
[bookmark: n674]ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;
[bookmark: n675]д) перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути;
[bookmark: n676]е) нотаріально посвідчена згода на поділ чи об’єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування земельної ділянки в заставі, користуванні);
[bookmark: n677]є) згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об’єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній).
























3.3.Організація бухгалтерського обліку та фінансові звітності на підприємстві (первинні та зведені облікові документи, форми фінансової звітності, порядок проведення та оприлюднення фінансової звітності)

ФОП згідно свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серія ВОЗ№014548 від 04.06.2020 року є суб’єктом економічної діяльності і платник податку 3-групи. Звітність по единому податку і ЕСВ подається раз на рік. 
Також існує звітність раз на рік на 14.01- в Держгеокадастр -ІНФОРМАЦІЯ 
(Згідно НАКАЗА МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 11.04.2013  № 255) про обсяги виконаних робіт із землеустрою.

3.4. Зміст ліцензійних умов (за наявністю), що встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для впровадження тих видів господарської діяльності, що підлягають сертифікації.
Фізична особа підприємець Гудзь Л.М. діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серія ВОЗ №014548 від 04.06.2020 є суб’єктом економічної діяльності і платник податку 2-групи. Має ліцензію №9 від 23.06.2020 року Серія АВ №010054 на землевпорядні роботи, ліцензія №69 від 01.10.2021 року Серія АВ № 030455 – на геодезичні роботи, кваліфікаційний сертифікат від 03.10.2021 року №098567





ВИСНОВОК
Отже ,після виконаної роботи з ФОП Гудзь Л.М., я зрозумів ,ща ця професія  землевпорядника дуже важлива в подальшому розвитку нашої держави ,тому я як майбутній фахівець дуже захопився поглибленим вивчинням цієї спеціальності.Підприємство хоч і не велике ,але сконцентроване ,на відміний результат роботи .
[bookmark: _GoBack]Під час практики я здобув професійних вмінь і навичок, необхідних, для успішного виконання у майбутньому, функціональних обов'язків підприємства для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.Мені відповідали на всі поставлені мною питання ,я навчився комунікації з фахіцями одніїє справи ,сподобалось розробляти проекти ,та писати технічну документації,використовуючи всю надану літературу ,освоїв програму «Геопрост» ,про існування якої раніше не знав,підвищів рівень знать з спутникової геодезії та землевпорядному проектувані,працюва з земельним законодавством України  .Підриємсвто оснащенне новітніми технологіями ,що дуже спрощу роботу.
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