Современные технологии как основа для обустройства дома
Прогресс практически постоянно охватывает все новые сферы  жизнедеятельности человека. В качестве одного из основных направлений, существующих в данном случае, выступает  обустройства дома с применением, например, умных розеток.
Особенности умных розеток

Рассматривая особенности, которыми характеризуется, например, умная розетка с дистанционным управлением, необходимо обратить внимание на то, что они не имеют практически никаких различий с  обычными видами розеток. Но, в качестве одной из основных характеристик выступает наличие достаточно внушительного по размерам корпуса. Потребность в подобных габаритах обусловлена  тем, что важными компонентами выступают встроенный  блок с модулем, а также  с применением сим-карты. Кроме того, подобное устройство дополняется на основании использования  таймера, а также специального температурного датчика.

Преимущества розеток нового типа

Каждый человек, постоянно следящий за новинками, используемыми при обустройстве дома, склонен обратить внимание на то, что умная wi-fi розетка характеризуется совокупностью преимуществ,  основными среди которых являются:

-  легкий способ установки, что позволяет всем желающим обеспечить установку соответствующего прибора в течении сравнительно короткого периода времени и без дополнительных  материальных затрат;
- простота в управлении;

- сравнительно невысокая стоимость;

- возможность, на основании использования дистанционных механизмов, проводить определение микроклимата в помещении;

- соблюдение контроля за особенностями работы подключенной техники, а также, при возникновении подобной потребности, изменение режима деятельности.

Главным преимуществом использования подобных розеток, является возможность сэкономить  потребление электроэнергии и, соответственно, необходимых ресурсов. В том случае, если в конкретно взятом помещении в течении длительного периода времени отсутствуют люди, становится возможным формирование оптимального режима, что даст возможность задать максимально экономный режим отопления, а также других систем и сформировать наиболее оптимальный вариант отопления, помогающий сэкономить отопления, а также нагреть помещение в течении определенного периода времени до наиболее оптимального варианта.

Несмотря на существование значительного количества  преимуществ, которыми характеризуются умные розетки, не стоит выпускать из внимания и наличие определенных негативных аспектов функционирования.

Недостатки, свойственные умным розеткам

В качестве одного из основных  недостатков, которыми характеризуется использование умных розеток, выступает то, что приборы, стоимость которых является достаточно привлекательной, рассчитаны, преимущественно, на подключение одного прибора, что создает определенный дискомфорт.
Также, несмотря на кажущуюся легкость проведения работ, связанных с настройкой, в некоторых случаях, необходимо знать некоторые тонкости, что обеспечит не только правильную настройку, но и возможность бесперебойно  использовать прибор в течении длительного периода времени.

 Еще одним недостатком, которым характеризуется умная розетка с дистанционным управлением  выступает потребность в дополнительном блоке питания, на основании использования которого становится возможным выравнивание электрического напряжения. Важно обратить внимание на то, что в противном случае, в результате значительных скачков электрической энергии, могут наблюдаться определенные проблематические моменты, вплоть до выхода прибора из рабочего состояния.

Сферы применения розеток нового поколения

Изначально необходимо обратить внимание на то, что  умные  розетки с дистанционным управлением  на современном этапе своего развития, активно используются в следующих  сферах:

- для обеспечения бесперебойной работы бытовых приборов;

-  для освещения;

- при поливе огорода и сада;

- для обеспечения полноценной деятельности систем отопления, функционирующих на основании электричества;

- для вентиляционного оборудования, а также обеспечения полноценного мониторинга;
- с целью проведения перезагрузки техники, работающей на основании применения различных видов программного обеспечения.

 В данном контексте необходимо обратить внимание на то, что  процесс управления подобными розетками основан на основании применения дистанционных механизмов. При этом, необходимая информация приходит на телефон. Основными сведениями в данном случае  являются: температурные показатели, основных  переменах, происходящих в микроклимате помещения, а также о том, какие приборы  и в течении какого периода времени включены.

Критерии, которые необходимо учитывать при выборе

Часто можно столкнуться как с позитивными, так и исключительно с отрицательными отзывами, характеризующими умные розетки. Причин для этого существует множество, но одной из наиболее распространенных среди них является неправильный выбор. Именно поэтому необходимо обратить внимание на то, что умная розетка с дистанционным управлением  должна характеризоваться следующими критериями:
- определение технических характеристик, которыми должна характеризоваться соответствующая модель;

- определение главных факторов, которые должны быть свойственны выбранной модели на основании личностных предпочтений и потребностей;

-  для обеспечения удобства применения рассматриваемого варианта крайне важно применять модели, основанные на использовании двух сим-карт, что позволит нескольким людям максимально быстро, в случае возникновения данной потребности, реагировать на все происходящие изменения;

- наличие качественного аккумулятора, что позволит  обеспечить процесс питания при условии неожиданного отключения электрической энергии;

-  оптимальная модель должна в обязательном порядке содержать несколько коммуникативных каналов;

-  наличие дополнительных функций, что  повысит эффективность использования розеток.

Таким образом, прежде чем делать выбор в пользу того или иного варианта, изначально необходимо оценить все наиболее значимые особенности  и требования и уже на основании этого принимать окончательное решение.
