[bookmark: _GoBack]Парковочный ассистент упрощает оценку расстояния от автомобиля до ближайшего препятствия по звуковому сигналу зуммера, а также максимально точному визуальному маркеру на экране. Для полноценной эксплуатации оборудования требуется наличие на автомобиле системы ESP. Парковочный ассистент VAG j426 совместим с большинство современных автомобильных марок.
</h2>Особенности парковочного ассистента на 8 датчиков</h2>
Датчик выполнен из алюминиевого корпуса, снабжен электронной схемой, которая способна генерировать ультразвуковые волны и оценивать отражаемые и принимаемые волны. Изображение парковочной разметки будет изменяться при малейшем повороте руля. Кроме того, устройство указывает траекторию, по которой движется транспортное средство 
Преимущества парковочного ассистента:
· Визуально отображает положение препятствий как сзади, так и спереди автомобиля. Работает совестно с камерой заднего вида.
· Адаптация информации о расстоянии и через CAN шину и передача ее блоком управления на головное устройство.
· Использование протокола управления ВАР.
· Опираясь на изображения с дисплея, можно маневрировать транспортным средством.
· Легко отслеживать свое местоположение в пространстве.
</h3>Принцип работы устройства</h3>
В первую очередь, блок управления подготавливает информацию о расстоянии по секторам, после чего передает ее на дисплей. Когда расстояние до препятствия сокращается, то об этом сигнализирует характерный звук. Устройство отключается, если водитель превышает скорость в 15 километров/час.
</h1>Полезные советы</h1>
Выбирать кнопку вкл./вкл. парктроника следует к каждому автомобилю в индивидуальном порядке, так как она не входит в стандартную комплектацию товара.
Датчики могут различать окружающие объекты на определенном расстоянии:
· задний боковой: 60 см
· задний средний: 120 см
· средний передний: 160 см
· передний боковой: 90 см
О том, что парковочный ассистент включен и готов к работе, водителя предупреждает звуковой сигнал. Так как датчиков 8, то и секторов, на которые будет разделена контролируемая зона, тоже будет разбита на восемь частей. По особой красной метке на дисплее можно определить, что расстояние между транспортным средством и препятствием стремительно сокращается.
Демократичная цена устройства и гарантия от производителя делают парковочный ассистент полезным и эффективным оборудованием, которое упрощает водителю оценку расстояния до препятствий во время парковки.


