Твердотопливный котел длительного горения STROPUVA S20– модель изделия известного производителя, предназначенная для обогрева помещения, площадью до 200 кв.м. Котёл изготовлен в форме цилиндра, диаметром 557 мм. Несмотря на свою высоту - 2100 мм, он имеет хороший эстетический вид, не выглядит громоздко и органично вписывается в котельную дома, квартиры или любого другого здания.
Работает на дровах или топливных брикетах.  Одноразовой загрузки топлива хватает на 31 час беспрерывного горения, что очень удобно при длительном отсутствии хозяев.  Очень экономичный. Узел подачи воздуха в топку потребляет всего 20 кВт электроэнергии. При этом коэффициент полезного действия котла составляет 85%. Также устройство может работать без потребления электроэнергии, используя естественную тягу.
Закладка топлива производится через проём, размером 230 х 215 мм. Единоразово в топку можно загрузить 60, 12 кг дров или 262,08 дм³ брикетов. Для рационального использования места в котле, длина дров не должна превышать 45 см.
Котёл вмещает 45 л воды, которая нагревается до температуры 75 ˚С  Если при нагревании давление в котле превышает 2 бар, срабатывает специальный клапан, нормализующий давление до нужного состояния. Максимальный поток нагреваемой воды составляет 0.5 м³/час.
Газы, которые образуются во время горения топлива, выводятся из котла через дымоход, диаметром 180 мм. Поперечное отверстие трубы имеет площадь 250 см². Этого достаточно для того, чтобы создавалась хорошая тяга, и дым вообще не попадал в помещение.
После каждого цикла работы, нужно очистить котёл от пепла. Для этого предусмотрена специальная дверца, расположенная внизу устройства.
Котел STROPUVA S20 очень прост в использовании, безопасен и удобен в эксплуатации. Обращение с ним не требует никаких специальных навыков.  Он может использоваться, как самостоятельно, так и в качестве вспомогательного или резервного вида отопления.
Заказ и доставка котла
Заказать котел STROPUVA S20, можно обратившись в наш головной офис в Санкт-Петербурге, или к ближайшему региональному представителю компании. Доставка товара производится в любую точку России. Сроки поставки зависят от расположения региона. Твердотопливный котел можно купить не только за наличный расчет, но и в рассрочку на очень выгодных условиях.
Монтаж котла
Высококвалифицированные специалисты «Байкал-сервис» оперативно и профессионально выполнят все работы по установке и обслуживанию твердотопливного котла длительного горения STROPUVA S20. Для того, чтобы исключить ошибки при его монтаже и добиться максимально хорошей работы, перед началом эксплуатации обязательно нужно провести пуско - наладку устройства. Настройка котла, с учётом индивидуальных особенностей помещения, сделает его работу более эффективной и существенно продлит срок службы.
Производитель уверен в качестве своего изделия, поэтому обеспечивает его гарантией на длительный срок: корпус - 5 лет, расходные материалы – 1 год.
Твердотопливный котел STROPUVA S20 – обеспечит Вам тепло, комфорт и уют.
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