Алюминиевые радиаторы
Радиатор алюминиевый известен сегодня, как один из самых актуальных отопительных приборов для помещений. Это устройство, которое можно монтировать системах отопления жилых домов и в отопительных системах промышленных объектов. Кроме того, что радиаторы из алюминия считаются в полной мере универсальными, их покупка обуславливается минимальной стоимостью и высокими показателями тепломощности. 
Главные особенности алюминиевых батарей для отопления 
Повышенная популярность на изделия из алюминия обусловлена особенностями материала изготовления. Сплав из алюминия наделяет устройства многочисленными достоинствами, среди которых:
· Высокая тепловая отдача. Большая тепловая проводность характерна именно для конвекторов из алюминия. Некоторые модели имеют межосевое расстояние, равносильное 50 см. Уровень теплоотдачи при этом равносилен 70-ти градусам. На секцию предполагается более 200 Вт.  
· Стильный авторский дизайн. Устройства отличаются современным дизайнерским оформлением, за счет которого они дополнят любое интерьерное решение.  
· Низкая инерционность. В связи с тем, что для секций характерен малый объем, а материал алюминий подразумевает высокий уровень тепловой проводности, приборы дают оперативную реакцию на перемену температуры теплоносителя. 
В ходе сравнения конвекторов из алюминия с радиаторами из чугуна, можно заметить, что в них не накапливается тепловая энергия. Она мгновенно распределяется по всей территории объекта. Радиаторы являются крайне экономичными, особенно в закрытых системах отопления.  
· Малый вес. Поскольку для секций характерен небольшой вес, это разительно упрощает установку и процесс транспортировки такого рода устройств. Как следствие, вами будет потрачено меньше денег на монтаж и на само изделие.   
· Различные габариты. Инновационные алюминиевые радиаторы имеют существенные отличия в плане высоты. Межосевое расстояние миниатюрных будет достигать 20 см, в то время, как показатель высоты габаритных моделей составит 2,5 м.
· Универсальное пользование. В силу специальных ТЭНов есть возможность модернизировать устройство из водяного в электрическое.
Типы алюминиевых радиаторов
Изделия для отопления могут отличаться по форме конструкции. Они могут быть:
· Литые.
· Комбинированные.
· Экструдированные.
Отличие состоит в производственной технологии. 
Литая разновидность конвекторов изготавливается под высоким давлением по современной литий-ионной технологии. Такой способ пользования позволяет получать секции с максимально точными размерами и с необычайно гладкими поверхностями.  Для их соединения зачастую используют ниппели, что способствует формированию любых блоков для отопления. 
Экструдированные элементы производятся согласно технологии экструзии. Мягкий алюминиевый сплав продавливается сквозь высокопрочный стальной профиль, а полученные заготовки подвергаются прессованию и соединяются друг между другом при помощи пайки. 
Стальные заплатки обеспечивают надежную фиксацию блоков, которые как следствие находят свое применение на рынке отопительных приборов. Эти детали не могут похвастаться плавной формой, в края конвекторов часто могут быть слишком острыми. Трата денег на производство таких аппаратов на порядок меньше. Так что, если вы ищете недорогие модели, рекомендуем акцентировать свое внимание на экструдированных алюминиевых батареях.  
Инновационная технология может сочетать в себе два вышеперечисленных способа. В результате разрабатываются радиаторы с экструдированными элементами вертикального типа, которые собраны в литые коллекторы.
Почему стоит обратиться именно к нам?
Купить алюминиевые радиаторы следует в нашей компании по нескольким причинам:
· Оперативная доставка по всей территории Украины.
· Высокий уровень обслуживания.
· Широкомасштабный перечень моделей конвекторов.
· Качество, которое соответствует европейским стандартам и требованиям.
· Возможность оплаты товара наличными средствами и банковской карточкой. 
Обеспечьте себе комфорт в помещении, совершите выгодную покупку по оптимальной цене!
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