Покрасочная камера, анализ ее параметров
Покрасочная камера – специальное помещение, которое предназначается для проведения покрасочно-малярных работ на поверхности разных изделий.
Покрасочный бокс используют не только для окрашивания легковых автомобилей, но и другого транспорта, разных металлических конструкций.
Покрасочные камеры помогут создать привлекательный вид любого изделия, начиная от мебели и заканчивая вагонами поездов, ведь это главное задание сферы производства и ремонта.
Если вы решили сделать такую важную покупку, то Техсервис ВЕКО поможет вам осуществить правильный выбор. Ведь наша специализация – производство покрасочных камер, качественных и рационально использующих энергию. Наши устройства предназначены для полного или выборочного окрашивания техники и других ее составляющих. Качество лакокрасочного покрытия получается всегда на высшем уровне, благодаря тому, что воздух, который попадает в бокс через систему фильтрации и вентиляции, очищается от пыли и нагревается до нужной температуры. Во время работы устройства, система вентиляции помогает создать такую циркуляцию воздуха, когда весь туман от покраски выходит наружу, ранее пройдя через фильтры, которые находятся на полу помещения. Также благодаря клапанам и воздуховодам, которые установлены в боксе, и помогаю контролировать поток воздуха в него, предотвращается попадание пыли из внешней среды.
Еще одним преимуществом такого комплекса оборудования есть то, что оно предназначается не только для окрашивания, но и позволяет высушить нанесенное на поверхность изделия покрытие. Во время сушки кратность обмена воздуха составляет не меньше пятидесяти раз за час, что позволяет осуществить, и обдув покрашенного объекта равномерно со всех сторон, и быстрое высыхание покрасочных материалов. Кроме того, во время работы, влияние химических веществ на оператора окрасочной камеры сводится к минимуму, что соответствует нормам охраны труда Европы.
Большой плюс, которым наделены современные устройства для окраски – это то, что когда микроклимат в помещение достигает нужной отметки, блок нагревания автоматически отключается. Пневматический клапан, который размещено на двери бокса, предотвращает деформацию стен от воздействия избыточного давления. Кроме этого, такие устройства обустроены таким способом, что все вредные химические вещества, после каждого цикла сушки, выводятся наружу. Благодаря этому возможность взрывов и пожаров сводится к нулю.
Покрасочная камера очень экономичная техника, поскольку даже воздух, который образуется во время сушки, очищается и поступает назад в бокс. Плюсы от такого способа использования горячего воздуха:
1. Значительное уменьшение времени высыхания окрасочных материалов.
2. Постоянное поддержание нужного микроклимата в помещение, благодаря чему можно сэкономить электроэнергию.

Составляющие окрасочных боксов и их функции
Покрасочный цех – это самое распространенное и нужное устройство для покраски различных изделий. В комплектацию такой техники входит большое количество разных устройств. Самые распространенные элементы техники для окраски:
1. Кабина или корпус. Помещение техники для покраски отделывают специальными теплоизоляционными материалами, которые не горят. Ее изолированность и герметичность предотвращает попадание на уже окрашенные изделия пыли и других частиц.
2. Герметичные ворота. В окрасочных боксах возможна установка дверей с разной функциональностью. Они могут открываться, как обычная дверь (нараспашку), выдвигаться, или состоять из нескольких секций. Независимо от того, какой воротный блок будет установлен на той или иной камере, все они должны быть выполнены из материалов, которые изолируют тепло и позволяют создать герметичное пространство.
3. Освещение. Световая система включает в себя несколько светильников. Они могут быть светодиодными или люминесцентными. Благодаря особому способу их установки – под углом в сорок пять градусов к потолку, это помогает исключить «слепые зоны». 
4. Система очищения воздуха. Основные ее функции:
· очищение воздуха от разных мелких частиц и пыли, которые могут витать в нем;
· фильтрация горячего воздуха во время рециркуляции;
· во время продува техники для покраски, фильтрует воздух.
Система фильтрации состоит из:
· фильтров;
· воздушной заслонки;
· воздуховода;
· шибера вытяжки;
· вентиляторной системы.

5. Термогенераторная группа. Состоит из таких систем:
· обогрева;
· контроля.
Благодаря установке в технике для окраски нескольких видов вентиляционных шкафов (нагревательных, вытяжных и приточных) нужная температура достигается на протяжении малого количества времени.
6. Пульт управления. С помощью этого составляющего можно управлять и выбирать рабочие режимы, контролировать показатели, а также контролировать безопасность, с помощью аварийного выключения и оповещения.
Рабочие режимы и безопасность
Для того чтобы полностью выполнить цикл окраски и сушки, в таких помещениях предусмотрено несколько режимов работы.
1. Нерабочий. Во время режима ожидания включено только освещение, окраску техники проводить невозможно. Его используют для уборки в помещение, и чтобы визуально осмотреть его.
2. Режим покраски. В это время создается нужный микроклимат при установленной температуре. Сплоченная работа систем вентиляции, фильтрации и обогрева позволяет затянуть воздух из внешней среды, очистить его, нагреть до заданной температуры и подать в бокс. Для того чтобы удалить растворитель, после нанесения последнего слоя окрашивающих материалов, используют режим испарения. Он создается при повышении температуры условий окрашивания.
3. Режим продувки. С помощью него можно очистить воздух в помещение от запаха краски (растворителя). Включают его не больше чем на семь минут.
4. Режим сушки. Во время работы в таком режиме с помощью только одного вентилятора происходит равномерное распределение воздушных масс, для быстрого высыхания краски.
5. Режим охлаждения. Выключается обогрев и включенные вытяжки затягивают воздушные массы извне, что позволяет равномерно охладить объект окрашивания. 
Время окраски и температура во всех режимах зависят от того, какая краска используется, а также от нужной скорости покраски изделия, в каждом конкретном случае.
Если вы все же решили купить покрасочную камеру, то не забывайте и о безопасности. Наше предприятие Техсервис ВЕКО готово предложить вам продукцию, которая является безопасной, в отношении возникновения возгораний, а также для здоровья работников. В процессе производства каркас бокса изготавливают из негорючих материалов. Кроме того, у наших изделий встроена система автоматического тушения пожара. Наше производство нацелено также и на то, чтобы защитить все другое оборудование от взрыва. Этого мы достигаем благодаря хорошей системе вентиляции, ведь во время ее действия происходит отличная циркуляция воздушных масс, которые содержат взрывоопасные испарения химических агрегатов.

Почему, где и за сколько можно купить помещения для окрашивания различных объектов
Техника для окраски обладает рядом преимуществ. Такое устройство поможет вам качественно и быстро осуществить окрас различных изделий. Кроме того, наша окрасочная техника, обустроена таким образом, что сводятся к минимуму возможности возникновения дефектов или потеков на каких-либо поверхностях. Окрасочные работы, выполнены в таких боксах, можно сравнить с теми, которые выполняются при окрашивании изделий на заводах. Также благодаря тому, что такие помещения обустроены специальными фильтрами, которые не пропускают пыль и грязь во время окрашивания, это сводит к минимуму возникновения различных неровностей на поверхности, на которой проводят такие работы. Это исключает возможность шлифовки каркаса и уменьшения защитного слоя краски.
Что касается стоимости таких устройств, то их цена варьируется в зависимости от технических характеристик. Ориентировочная стоимость наших устройств начинается от ста восьмидесяти тысяч гривен.
Кроме того, мы предлагаем вам гарантийное обслуживание на протяжении года, с момента оформления договора о купле-продаже.
Позвоните нам по одному из номеров указанных на сайте нашего предприятия, или напишите на почту, воспользовавшись формой обратной связи, и вы не только сможете узнать цену покрасочной камеры, но также наши специалисты проконсультируют вас о технических характеристиках таких помещений для окраски.
Также в зависимости от ваших потребностей наши специалисты помогут вам обустроить помещение для окрашивания не только малогабаритной автомобильной техники, но также мебели или различных приборов, которые используются в быту, «в домашних условиях». Ведь покрасочная камера в гараже поможет вам сэкономить денежные средства на окрашивании, и ни в коем случае не будет проигрывать аналогично выполненным работам в специалистов.
