Наш «Страж» уже на страже 
Казалось бы, что уже канувшие в Лету успехи советской радиоэлектроники никак не смогут повлиять на отечественное производство, но время от времени случаются и приятные исключения из общепринятого правила. Одним из них стало отечественное производство собственных систем видеонаблюдения «Страж». Для потребителя, привыкшего к импортируемым системам, такая новость стала диковинкой, которая сама по себе привлекает внимание. Именно поэтому мы поставили перед собой цель детально описать необычную новинку. 
В общем можно утверждать, что, несмотря на более чем два десятилетия без СССР система «Страж» все же несет в себе качественные признаки советского производства, хотя и не уступает современным импортным системам по техническим характеристикам. С одной стороны надежность и безотказность систем видеонаблюдения «Страж», а с другой – легкий, но неистребимый налет советской капитальности в дизайне изделия. 
Однозначным и логичным позитивом систем видеонаблюдений «Страж» является их стоимость, ведь товар не пересекает таможенную границу и его путь к потребителю намного меньший, чем у импортных аналогов. 
Еще одним советским «ностальжи» есть упаковка – совершенно не броская, без ярких изображений и рекламных слоганов, просто белого цвета большая коробка. Только сбоку нее располагается наклейка из которой можно понять что внутри. Все компоненты систем «Страж» также упакованы в меньшие коробки. 
Еще одной приятностью для потребителя будет простота установки и монтажа систем «Страж». Принцип «установи сам» реализован в такой комплектации этих систем видеонаблюдения, которые позволяют быстро и самостоятельно их устанавливать, опять же экономя на недешевых и не всегда быстро доступных специалистах.  

Так как описывать весь модельный ряд не имеет смысла, следует остановиться на наиболее типичных, как говорится, базовых его представителях. К ним отнесем модели «Превент 4У+(УЛ-420С-4)», «Контрол 4У+ (УЛ-420С-4)» и, конечно, «Контрол 1Ц+ (ЦЛ-480С-1)». В первую очередь, потребитель должен разобраться в этих достаточно громоздких маркировках. После собственного названия модели цифра означает количество камер, а в скобках – модель камер и, почему-то снова продублировано их количество. То есть к системам «Превент 4У» и «Контрол 4У» комплектуются по 4 камеры, а вот к «Контрол 1Ц» - только одна, хотя есть возможность подключать четыре. Значок «+» в маркировке системы говорит о более качественной камере в комплекте. 
Все системы видеонаблюдения «Страж» имеют широкое применение. Если в маркировке системы нет «1Ц», то ее можно использовать и в помещениях и на улице, причем даже в условиях отсутствия освещения. А вот системы с «1Ц» могут работать только в помещениях и только с достаточным освещением, потому что укомплектованы неморозостойкой камерой, которая не работает ночью, зато они будут очень актуальны там, где есть повышенные требования к надежности работы системы наблюдения.  
Далее следует более детально рассмотреть самый важный элемент системы видеонаблюдения – камеру. Во-первых, надежный, полностью металлический корпус с козырьком, окрашенный в малозаметный темно-серый цвет. Во-вторых, диапазон температур для бесперебойной работы камер от -10 и до +50°С, а также уровне влажности до 95%, что в наших условиях вполне достаточно. И, в-третьих, очень толстое и крепкое стекло, которое защищает линзу, гарантирует ее сохранность. 
Камеры во время эксплуатации немного нагреваются, а снабженные инфракрасной подсветкой - в темноте слегка светятся, но эти особенности никак не являются их недостатками. 

Все камеры имеют сигнальный и силовой провода. Первый, по которому проходит видеоинформация, подключается к декодеру, а второй – к блоку питания. Для удобства крепления камер в комплект систем «Страж» входят ножка, которая вращается и дюбеля. Также камеры имеют отверстие со стандартной резьбой для крепления на штативе. 
Системы видеонаблюдения «Страж» оснащены тремя модификациями камер, требующих каждая отдельной характеристики. 

Камера 420С имеет ⅓” матрицу компании Sony. Ее разрешение 420 телевизионных линий или около 760 х 420 пикселей. Она цветная, имеет фокусное расстояние 3,6 мм и 14 инфракрасных диодов. 

 Камера 480К уже имеет ¼” CMOS-матрицу, с уже заметно большим разрешением в 480 телелиний или около 853 х 480 пикселей и также большим фокусным расстоянием в 6 мм. Количество ИК-диодов уже 24. Обе камеры в режиме ночного видения существенно превышают возможности человеческого глаза, а в сам режим переключаются автоматически при слабом освещении. Действия инфакрасной подсветки хватает метров на 15, чего вполне достаточно для собственного дома или двора.  
А вот камера 480С с матрицей Sony схожа по характеристикам с 480К, но упрощена отсутствием ночного видения и использованием только в помещениях. 

Следующим устройством системы видеонаблюдения есть видео-регистратор, дополнением к которому обязательно имеется пульт ДУ.   На видео-регистратор, как центр системы поступает сигнал с видеокамер. Их в системах «Страж» имеется два вида. 
Первый называется «Превент» и исполнен в небольшом белого цвета корпусе из пластика. USB-мышка в комплект к нему не входит, запись видеоинформации производится на обыкновенную флешкарту объемом до 32 ГБ. На передней панели видео-регистратора имеются три индикатора работы, а задняя содержит 4 выхода для камер, мониторный VGA-выход, а также Ethernet-вход и 2 аудиовхода. 
Второй, по имени «Контрол», наоборот выполнен в металлическом черном корпусе внешним видом и размером напоминающим DVD-приставку. На передней пластиковой панели устройства расположились кнопки и светодиодные индикаторы. На задней панели – гнезда для сигнальных проводов камер, вход питания, VGA-вход и Enternet-вход. Тут еще кроме пульта ДУ в комплект входит мышка-USB. Несмотря на то, что через USB можно подключить флешкарту или другой съемный носитель, основная запись производится на жесткий диск. Он вставляется самостоятельно в корпус видео-регистратора для чего его, правда, нужно раскрутить. Заявленный максимальный объем памяти вмонтируемого HDD составляет не более 2 ТБ, но, как утверждают  практики - 4 ТБ тоже работает. 
Управляется система простой и удобной, а главное, надежной ОС Linux как через пульт ДУ, так и через кнопки и мышку. Программе можно задавать различные действия, в том числе отправку e-mail или включение звуковой сигнализации. Также возможно такое необходимое во многих жизненных ситуациях удаленное наблюдение за объектом через различные мобильные устройства. Также программа способна ограничивать доступ пользователей к определенным функциям системы. Можно составить график работы системы видеонаблюдения с минутной точностью. Есть возможность на мониторе наблюдать одновременно изображение со всех камер. Причем при воспроизведении красным выделяется зона, где произошло движение. 
Как уже было сказано, цены на системы видеонаблюдения «Страж» приятно удивляют потребителей. Минимально за простую систему покупатель заплатит около 930, а за покруче – до 5000 гривен. 

Таким образом, системы видеонаблюдения «Страж», имея достойные характеристики и умеренную стоимость, дают возможность ощутить не только такое приятное чувство безопасности дорогих сердцу объектов, но и чувство национальной гордости за отечественного производителя. 
