W4045
Stół do odsklepiania 500 mm, uniwersalny
Uniwersalny stół do odsklepiania 500mm wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Projekt stołu różni się od standardowych rozwiązań, a swoją uniwersalność zyskuje poprzez konstrukcję sita, które pełni funkcję stojaka na odsklepione ramki.
Parametry stołu:
· płaskie dno
· zawór kulowy
· wymiary 500x400 mm
· sito z podporami na ramki

W4045
Cтіл для розпечатування медових сотів 500мм, універсальний
Універсальний стіл для розпечатування сотів 500мм виготовлений з нержавіючої сталі. Проектування цього столу відрізняється від стандартного, а його універсальність полягає в конструкції сита, котре виконує функції підставки для розпечатаних рамок.
Параметри стола:
- плоске дно;
- кульовий клапан;
- виміри 500х400мм;
- сито з опорами для рамок.
