Сварочный аппарат инвертор DNIPRO-М ММА-250

Сварочный инвертор ДНИПРО-М ММА-250 профи класса – надежный и незаменимый помощник в быту и профессиональной мастерской. Он способен справиться с задачами разной сложности, продемонстрировать долговечный и высококачественный результат. Соединение и резка толстого и тонкого металла выполняется посредством плавления электродов диаметром 1,6-5 миллиметров. Модель DNIPRO-M ММА-250 укомплектована 3 платами, покрытыми еще одним слоем олова, и способна работать с высокой мощностью в 6,4 кВт. Силу тока можно регулировать от 20 до 250 Ампер, варить при напряжении до 160 Вольт, помимо этого функционирование устройства не будет мешать бесперебойной работе других бытовых приборов, подключённых к одной электросети. Мощные IGBT транзисторы значительно увеличили трудоемкость инвертора – она составляет около 100000 циклов при средних нагрузках. Отметим IP21S класс защиты от поражения током, цикл работы 60% при температуре внешней среды до 37 градусов и КПД 85%. Существенно облегчают эксплуатацию дополнительные функции: горячий поджиг электрода, регулировка дуги, сброс тока для предотвращения прилипания электрода к металлу. Они обеспечивают безопасную и высокоэффективную сварку, позволяют получить прочный, аккуратный шов. Охлаждение главных элементов и электрических узлов при интенсивном и длительном использовании обеспечивается встроенным вентилятором. Эргономичный корпус из высокопрочного и термоустойчивого поливинилхлорида защищает внутренние механизмы от внешнего повреждения. Небольшие габариты и вес 4,3 килограмма способствуют удобной транспортировке и хранению аппарата. Модель ДНИПРО-М ММА-250 оснащается силовым кабелем с держателем длиной 3 метра и «зажимом» в 2,5 метра, которые увеличивают манёвренность и позволяют варить на расстоянии. Качественные материалы, комплектующие значительно увеличивают срок эксплуатации. Аппарат ММА-250 ДНИПРО-М имеет множество функций, которые позволяют начинающему пользователю испытывать минимум трудностей, профессионалу – выполнять работу с максимальной точностью и отличным качеством. 
Особенности ММА-250:

· Качественный сетевой фильтр позволяет соединять детали без потери рабочей мощности, получать прочный шов даже при просадке напряжения в электросети до 160 Вольт;

· Arc-Force – усиливает силу тока, обеспечивает бесперебойное горение электродуги при небольшом удалении электрода от обрабатываемого металла;

· Hot-Start – облегчает старт поджига электрода путём добавления тока при начальных касаниях к болванке;

· Energy-Saving – уменьшает потребление энергии на четверть;

· VRD – уменьшает напряжение холостого хода до безопасного значения;

· Anti-Stick – предотвращает прогорание электрода и облегчает его отрывание от стальной заготовки;

· IGBT транзисторы увеличивают рабочий ресурс до 100000 циклов;

· Защищенная от конденсата и пыли плата; 

· Дорожки покрыты дополнительным слоем олова;

· Стабильная электродуга и сила тока;  

· Устойчивая конструкция; 

· Механический способ управления;
· Удлиненные силовые кабели, позволяющие выполнять сваривание в полный рост и на высоте;

· Кейс из прочного ПВХ для удобного хранения и переноса.

Где и как приобрести сварочный инвертор ММА-250
Вам требуется надёжный и выносливый сварочный инвертор с запасом цикла работы и мощности, который будет служить на протяжении многих лет? Предлагаем вам купить ДНИПРО-М ММА-250 по выгодной стоимости и многолетней гарантией от завода-производителя. Оформление заявки на сайте либо по контактному телефону занимает считанные минуты. Заказ доставляется в течение суток посредством транспортных служб «Новая почта» или «Интайм». Оплатить товар предлагаем вам наложенным платежом, переводом на банковскую карточку или наличными деньгами. В Киеве у нас есть собственная торговая площадка, где предлагаем вам познакомиться с широким ассортиментом сварочного оборудования профи и бытового класса, и подобрать вариант под собственные предпочтения и выделенный бюджет. 
Зварювальний апарат інвертор DNIPRO-М ММА-250

Зварювальний інвертор ДНІПРО-М ММА-250 профі класу – надійний і незамінний помічник у побуті та професійній майстерні. Він здатний впоратися з завданнями різної складності і призначення, продемонструвати довговічний та якісний результат. З'єднання і різання товстого або тонкого металу виконується за допомогою плавлення електродів діаметром до 5 міліметрів. Модель DNIPRO-M ММА-250 обладнана 3 платами, покритими додатковим шаром олова, і здатна працювати з потужністю 6,4 кВт. Силу струму можна регулювати в діапазоні 20-250 Ампер, варити можна навіть при напрузі до 160 Вольт, крім цього функціонування пристрою не буде заважати безперебійній роботі інших електроприладів, підключених до однієї мережі. Потужні IGBT транзистори значно збільшили трудомісткість інвертора – вона становить близько 100 000 циклів при середніх навантаженнях. Відзначимо високий клас захисту від ураження струмом IP21S, цикл роботи 60% при температурі зовнішнього середовища до 35 градусів і ККД 85%. Істотно полегшують експлуатацію додаткові функції: гарячий підпал електрода, стабілізація дуги і скидання струму для запобігання залипання електрода. Вони забезпечують ефективне та безпечне зварювання і дозволяють отримати міцний і акуратний шов. Охолодження електровузлів, головних елементів при інтенсивному і тривалому використанні забезпечується вбудованим вентилятором. Корпус із високоміцного та термостійкого матеріалу ПВХ ергономічної форми захищає внутрішні механізми від зовнішнього пошкодження. Компактні розміри і вага 4,3 кілограма сприяють зручному транспортуванню і зберіганню апарату. Модель ДНІПРО-М ММА-250 обладнана силовим кабелем з утримувачем довжиною 3 метри і «затискачем» в 2,5 метра, які збільшують маневреність і дозволяють варити на відстані. Високоякісні матеріали та комплектуючі значно збільшують термін служби. Апарат ММА-250 ТМ ДНІПРО-М має безліч функцій, які дозволяють початківцю відчувати мінімум труднощів, а професіоналу – виконувати роботу з максимальною точністю та високою якістю.

Особливості DNIPRO-М ММА-250:

· Збільшений мережевий фільтр дозволяє з'єднувати деталі без втрати потужності, отримувати міцний і акуратний шов навіть при осіданні напруги в мережі до 160 Вольт;

· Arc-Force – підсилює зварний ток та забезпечує безперебійне горіння електродуги при невеликому віддаленні електрода від металу;

· Hot-Start – полегшує старт підпалу електрода шляхом додавання струму при перших торканнях до болванки;

· Energy-Saving – споживання енергії зменшується на 25%;

· VRD – зменшує напругу холостого ходу до 20 Вольт;

· Anti-Stick – попереджає прогоранння електрода, полегшує його відривання від заготовки;

· IGBT транзистори збільшують робочий ресурс до 100 00 циклів;

· Захищена від вологи і зовнішнього забруднення плата;

· Доріжки посилені сплавом олова;

· Стабільна електродуга та сила струму;

· Стійка конструкція;

· Механічний спосіб управління;

· Подовжені силові кабелі, що дозволяють виконувати зварювання в повний зріст і на висоті;

· Кейс з міцного ПВХ для зручного зберігання і перенесення.

Де і як придбати зварювальний інвертор ММА-250

Вам потрібен надійний та витривалий зварювальний інвертор з запасом циклу роботи і потужності, який буде служити протягом багатьох років? Пропонуємо вам купити ДНІПРО-М ММА-250 за вигідною вартості та багаторічною гарантією від заводу виробника. Оформлення заявки на сайті або по телефону займає лічені хвилини. Замовлення доставляється протягом доби за допомогою транспортних компаній «Нова пошта» або «Інтайм». Оплатити товар пропонуємо вам післяплатою, переказом на банківську карту або готівкою. У Києві у нас є власна торгова площадка, де пропонуємо вам ознайомитися з широким асортиментом зварювального обладнання профі та побутового класу, і підібрати варіант під власні уподобання і виділений бюджет.

Cварочный аппарат инвертор DNIPRO-М N 250 D

Сварочный инвертор ДНИПРО-М N-250D – многофункциональный и надёжный аппарат с многолетним сроком службы, который пригодится сварщику-любителю для выполнения бытовых задач и профессионалу на стройке, производстве. Модель оснащена тремя платами с дополнительным напылением олова, что продлевает срок непрерывного использования. Потребляемая мощность составляет 8,8 кВт, периодичность включения – 60%, напряжение на холостом ходу – 65 Вольт. Сила тока инвертора выставляется от 20 до 250 Ампер, что позволяет варить и резать электродами диаметром 1,6-5 миллиметров. Сетевой фильтр увеличенного объёма позволяет устройству функционировать даже при сильных перепадах напряжения от 160 до 240 Вольт. Для полного контроля над рабочим процессом в эргономичный корпус интегрирован цифровой дисплей, демонстрирующий напряжение, силу тока, др. важные параметры. Инвертор DNIPRO-M N-250D имеет компактные габариты и вес 9,5 килограмм, что облегчает его транспортировку и хранение. IGBT транзисторы увеличили трудоёмкость устройства до 100 тысяч циклов при средних нагрузках. Эффективное остужение главных элементов и электроузлов при длительных нагрузках обеспечивает принудительная вентиляция. Эргономичный корпус из высокопрочного и ударостойкого пластика защищает внутренние механизмы от механического повреждения, а входящие в стандартную комплектацию кабеля электропитания длиной 3 и 2,5 метра позволяют варить на высоте или малодоступных местах. Отметим низкое потребление энергии аппаратом, его бесшумную работу, множество удобных функций, обеспечивающих точное, аккуратное нанесение сварного шва и прочное, долговечное соединение стальных деталей. 
Особенности сварочного аппарата DNIPRO-М N-250D:

· Полностью отлаженный рабочий процесс; 

· Лёгкое зажигание электродуги;

· Механическое управление;
· Высокая мощность, экономное потребление энергии;

· Возможность использования при подключении к сети с низким напряжением;
· Надежная защита от перегрузки и перегрева; 

· Простота в управлении;
· Использование электродов разного диаметра, резка и варение стали толщиной 6 и 12 мм; 
· Увеличенный сетевой фильтр позволяет соединять детали без потери мощности;
· IGBT транзисторы увеличили рабочий ресурс до 100000 циклов;

· Защищенная от влаги и внешнего загрязнения плата; 

· Дорожки усилены дополнительным сплавом олова;

· Удлиненные силовые кабели позволяют выполнять сваривание в полный рост и на высоте;

· Компактные размеры;
· Небольшой вес;
· Многолетний срок службы.
Где и как приобрести сварочный аппарат DNIPRO-М N 250D
Купить сварочный инвертор ДНИПРО-М N-250D по выгодной стоимости и официальной гарантией от производителя вы можете в интернет супермаркете MIRMARK. Мы работаем на украинском рынке электрооборудования более 5 лет, оригинальность, отменное качество и безопасность реализуемых товаров подтверждаем сертификатами международного образца. Доставку в течение 24 часов выполняем в любой город и регион страны, оплату принимаем наличными деньгами, переводом на банковскую карту, наложенным платежом или бонусными гривнами «Копилки». Для ознакомления со всем ассортиментом сварочных аппаратов профи и бытового класса приглашаем вас посетить наш торговый склад в Киеве по адресу: Кольцевая дорога, 22. 
Зварювальний апарат інвертор DNIPRO-М N 250 D

Зварювальний інвертор ДНІПРО-М N 250D – багатофункціональний і надійний апарат з багаторічним терміном служби, який стане в нагоді зварнику-початківцю для виконання побутових завдань і професіоналу на будівництві або виробництві. Модель обладнана трьома платами з додатковим напиленням олова, що подовжує термін безперервного використання. Споживана потужність при цьому становить 8,8 кВт, періодичність включення – 60%, напруга на холостому ході – 65 Вольт. Силу струму інвертора можна виставляти в діапазоні від 20 до 250 Ампер, що дозволяє варити та різати електродами діаметром до 5 мм. Мережевий фільтр збільшеного об'єму дозволяє пристрою функціонувати навіть при сильних перепадах напруги 160-240 В. Для повного контролю над робочим процесом в корпус інтегрований цифровий дисплей, що демонструє напругу, силу струму і інші важливі параметри. Інвертор DNIPRO-M N 250D має компактні габарити і вагу 9,5 кілограм, що полегшує його транспортування та зберігання. IGBT транзистори збільшили трудомісткість пристрою до 100 тисяч циклів при середніх навантаженнях. Ефективне охолоджені головних елементів і електровузлів від перегріву при тривалих навантаженнях забезпечує примусова вентиляція. Ергономічний корпус з високоміцного та ударостійкого пластика захищає внутрішні механізми від механічного пошкодження, а кабелі електроживлення довжиною 3 і 2,5 метра, що входять в стандартну комплектацію, дозволяють варити на висоті або в малодоступних місцях. Відзначимо низьке споживання енергії апаратом, його безшумну роботу і безліч зручних функцій, що забезпечують точне та акуратне нанесення зварного шва і міцне, довговічне з'єднання деталей.

Особливості зварювального апарату DNIPRO-М N 250D: 

· Повністю налагоджений робочий процес; 

· Легке запалювання електродуги; 

· Механічне управління; 

· Висока потужність та економне споживання енергії; 

· Можливість використання при підключенні до мережі з низькою напругою; 

· Надійний захист від перевантаження і перегріву; 

· Простота в управлінні; 

· Використання електродів різного діаметру, різання та з`єднання сталі товщиною 6 і 12 мм; 

· Збільшений мережевий фільтр дозволяє з'єднувати деталі без втрати потужності; 

· IGBT транзистори збільшили робочий ресурс до 100000 циклів; 

· Захищена від вологи і зовнішнього забруднення плата; 

· Доріжки посилені додатковим сплавом олова;

· Подовжені силові кабелі дозволяють виконувати зварювання в повний зріст і на висоті;

· Компактні розміри;

· Невелика вага;

· Багаторічний термін служби.

Де і як придбати зварювальний апарат DNIPRO-М N 250D

Купити зварювальний інвертор ДНІПРО-М N 250D за вигідною вартостю і офіційною гарантією від виробника ви можете в інтернет супермаркеті MIRMARK. Ми працюємо на українському ринку електрообладнання понад 5 років, оригінальність, відмінну якість та безпеку товарів підтверджуємо сертифікатами міжнародного зразка. Доставку протягом 24 годин виконуємо в будь-яке місто і регіон країни, оплату приймаємо готівкою, переказом на банківську карту, післяплатою або бонусними гривнями «Скарбнички». Для ознайомлення з усім асортиментом зварювальних апаратів профі та побутового класу запрошуємо вас відвідати наш торговий склад в Києві за адресою: Кільцева дорога, 22.

Зарядное устройство DNIPRO-M ВС-12

Зарядное устройство ДНИПРО-М ВC-12 используется для зарядки автомобильных Lead Acid аккумуляторов напряжением 24 или 12 Вольт и ёмкостью 20-50 A*ч. Для зарядки батареи один электропровод подключается к стационарной розетке 220 Вт/50 Гц, другой – зажимами к разряженному аккумулятору. Весь процесс длится около 1 минуты. Амперметр на панели управления позволяет визуально отслеживать силу тока. Включение/выключение DNIPRO-M ВC-12, переключение 12-24В, выбор режима «MIN-MAX» выполняется влаго и пылезащищенными кнопками на панели управления. Надежная металлическая конструкция, высококачественная заводская сборка обеспечивает аппарату долгий срок службы. Модель характеризуется высокими технологическими показателями, защита от 2-полюстности предупреждает выход из строя автомобильного аккумулятора или зарядного устройства в случае неправильного подключения. ДНИПРО-М BC-12 – наиболее легкий аппарат в линейке зарядных устройств украинской компании, весит он 4,5 килограмма, что способствует комфортному и безопасному использованию. Транспортировка выполняется посредством широкой эластичной ручки на корпусе.   
Особенности зарядного устройства DNIPRO-M BC-12:

· Встроенный амперметр;
· Надежная защита от замыкания и неправильного подключения; 

· Прочный и эргономичный корпус из металла; 

· Удобная рукоять для переноса;
· Компактные размеры и небольшой вес. 

Где и как купить зарядное устройство DNIPRO-M BC-12 

Приобрести зарядное устройство ДНИПРО-М BC-12 по небольшой стоимости, официальной гарантией от производителя и доставкой по всей территории Украины вы можете на сайте интернет супермаркета MIRMARK. Оплата возможна наложенным платежом, переводом на банковскую карту или наличными деньгами во время посещения нашей торговой площадки в Киеве. Отменное качество, надёжность, безопасность и долгий срок эксплуатации продукции мы подтверждаем сертификатами международного образца. 
Зарядний пристрій DNIPRO-M ВС-12

Зарядний пристрій ДНІПРО-М ВС-12 використовується для зарядки автомобільних Lead Acid акумуляторів напругою 24 або 12 Вольт і ємністю 20-50 A*год. Для зарядки батареї один електропровід підключається до стаціонарної розетки 220 Вт/50 Гц, інший – зажимами до розрядженого акумулятору. Весь процес триває близько 1 хвилини. Амперметр на панелі управління дозволяє візуально відслідковувати силу струму. Включення/вимкнення DNIPRO-M ВС-12, перемикання 12-24 В, вибір режиму «MIN-MAX» виконується волого та пилозахищеними кнопками на панелі управління. Надійна металева конструкція, високоякісна заводська збірка забезпечує апарату довгий термін служби. Модель характеризується високими технологічними показниками, захист від 2-полюстності попереджає вихід з ладу автомобільного акумулятора або зарядного пристрою у разі неправильного підключення. ДНІПРО-М BC-12 це найбільш легкий апарат в лінійці зарядних пристроїв української компанії, важить він 4,5 кілограма, що сприяє комфортному і безпечному використанню. Транспортування виконується за допомогою широкої еластичною ручки на корпусі.

Особливості зарядного пристрою DNIPRO-M BC-12:

· Вбудований амперметр;

· Надійний захист від замикання або неправильного підключення;

· Міцний та ергономічний корпус з металу;

· Зручна рукоять для перенесення;

· Компактні розміри і невелика вага.

Де і як купити зарядний пристрій DNIPRO-M BC-12 

Придбати зарядний пристрій ДНІПРО-М BC-12 по невеликій вартості, офіційною гарантією від виробника та доставкою по всій території України ви можете на сайті інтернет супермаркету MIRMARK. Оплата можлива післяплатою, переказом на банківську карту або готівкою під час відвідування нашої торгівельної площадки в Києві. Відмінну якість, надійність, безпеку та довгий термін експлуатації продукції ми підтверджуємо сертифікатами міжнародного зразка.

Зарядное устройство DNIPRO-M ВС-16

Зарядное устройство ДНИПРО-М ВС-16 – незаменимый и надежный помощник для качественной и быстрой зарядки автомобильного аккумулятора или иных носителей с ёмкостью 45-120 A*ч. Эргономичный корпус выполнен из металла, он защищает внутренние элементы от повреждения вследствие падения или удара. Вес агрегата в 6 килограмм способствует комфортной транспортировке, хранению и эксплуатации в ограниченных по площади местах. Для зарядки батареи один электропровод подключается к розетке 220 Вт/50 Гц, другой – зажимами «прищепками» к разряженному аккумулятору. Весь процесс длится около 60 секунд, переключением ключа «MIN-MAX» можно выбрать «медленный» или «быстрый» заряд – 9 или 12 Ампер. В устройство DNIPRO-M ВС-16 внедрены защитные системы, предупреждающие неправильное подключение к клеймам и возможные перегрузки. Для визуального контроля силы тока на панели управления помещен амперметр. Отметим высокий класс защиты от поражения током – 23IP и H-изоляцию эластичных проводов, которым не страшна повышенная влажность и отрицательная температура окружающей среды. 
Особенности зарядного устройства DNIPRO-M BC-16:

· Возможность быстро и безопасно подзаряжать полностью разряженные Lead Acid аккумуляторы; 

· Пыле и влагозащищенная кнопка на панели управления позволяет выставлять напряжение 24 или 12 Вольт;

· Для контроля силы тока при зарядке предусмотрен амперметр;
· Простое использование и обслуживание;
· Для удобной транспортировки в конструкции предусмотрена широкая и эластичная ручка;
· Эргономичный корпус выполнен со стали;
· Эффективная защита от 2-полярности предотвращает выход из строя аккумулятора и зарядного устройства при неправильном подключении.

Где и как купить зарядное устройство DNIPRO-M BC-16 

Чтобы приобрести качественное и многофункциональное устройство ДНИПРО-М BC-16 в интернет супермаркете MIRMARK необходимо связаться с менеджером по телефону или на сайте онлайн и оформить соответствующую заявку. После чего выбрать удобный способ доставки и оплаты заказа: наложенным платежом, переводом на банковскую карту или бонусными гривнами «Копилки». Приглашаем вас посетить наш торговый склад в Киеве (Кольцевая дорога, 22), познакомиться с широким ассортиментом зарядных устройств от украинского производителя DNIPRO-M, и на месте выбрать вариант под конкретные требования и бюджет. 
Зарядний пристрій DNIPRO-M ВС-16

Зарядний пристрій ДНІПРО-М ВС-16 – незамінний і надійний помічник для якісної і швидкої зарядки автомобільного акумулятора чи інших носіїв з ємністю 45-120 A*год. Ергономічний корпус виконаний з металу, він захищає внутрішні елементи від пошкодження внаслідок падіння або удару. Вага агрегату в 6 кілограм сприяє комфортному транспортуванню, зберіганню і експлуатації в обмежених по площі місцях. Для зарядки батареї один електропровід підключається до розетки 220 Вт/50 Гц, інший – зажимами «прищіпками» до розрядженому акумулятору. Весь процес триває близько 60 секунд, перемиканням ключа «MIN-MAX» можна вибрати «повільний» або «швидкий» заряд – 9 або 12 Ампер. У пристрої DNIPRO-M ВС-16 впроваджені захисні системи, що попереджають неправильне підключення до клейм та можливе перевантаження. Для візуального контролю сили струму на панелі управління поміщений амперметр. Відзначимо високий клас захисту від ураження струмом – 23IP та H-ізоляцію еластичних проводів, яким не страшна підвищена вологість і негативна температура навколишнього середовища.

· Особливості зарядного пристрою DNIPRO-M BC-16: 

· Можливість швидко і безпечно заряджати повністю розряджені Lead Acid акумулятори; 

· Пило та влагозахищена кнопка на панелі управління дозволяє виставляти напругу 24 або 12 Вольт; 

· Для контролю сили струму при зарядці передбачений амперметр; 

· Просте використання і обслуговування; 

· Для зручного транспортування в конструкції передбачена широка еластична ручка; 

· Ергономічний корпус виконаний зі сталі; 

· Ефективний захист від 2-полярності запобігає виходу з ладу акумулятора і зарядного пристрою при неправильному підключенні.

Де і як купити зарядний пристрій DNIPRO-M BC-16

Щоб придбати якісний і багатофункціональний пристрій ДНІПРО-М BC-16 в інтернет супермаркеті MIRMARK необхідно зв'язатися з менеджером по телефону або на сайті онлайн та оформити заявку. Після чого вибрати зручний спосіб доставки та оплати замовлення: післяплатою, переказом на банківську карту або бонусними гривнями «Скарбнички». Запрошуємо вас відвідати наш торговий склад в Києві (Кільцева дорога, 22), познайомитися з широким асортиментом зарядних пристроїв від українського виробника DNIPRO-M, і на місці вибрати варіант під конкретні вимоги і бюджет.

Зарядное устройство DNIPRO-M ВС-18
Используя зарядное устройство ДНИПРО-М BC-18, удаётся быстро и легко зарядить полностью разряженный аккумулятор авто ёмкостью 70-140 A*ч. Аппарат прост в эксплуатации и обслуживании. Для начала работы один шнур нужно подключить к розетке 220В/50Гц, другой – к разряженной батарее. Изготовлена модель DNIPRO-M BC-18 из высококачественных материалов и комплектующих, соответствует международным стандартам качества. Отличается высокой безопасностью в использовании – имеется защита автомобильного аккумулятора и зарядного устройства от неправильной полярности и перегрузки. Эргономичный корпус изготовлен со стали и имеет высокое качество сборки, он надежно защищает внутренние элементы от внешнего повреждения. На панели инструментов имеются защищенные от пыли и влаги кнопки включения и отключения аппарата, медленного и быстрого заряда – 10 и 14А, выбора напряжения 12 или 24 Вольт и амперметр для визуального контроля зарядного процесса. Компактные размеры и вес 7,5 килограмм способствуют удобной транспортировке и хранению зарядного устройства. Для переноса предусмотрена широкая прорезиненная рукоять. Отметим высокий класс защиты от поражения током – 23IP и H-изоляцию проводов, которым не страшна высокая влажность и низкие температуры внешней среды. 
Особенности зарядного устройства DNIPRO-M BC-18:

· Полностью автоматизированный процесс;

· Защита от 2-полярности и замыкания;

· Интегрированный амперметр;

· Зарядка 24/12 Вольт;
· Два зажима для клейм;

· Высокопрочный корпус из высококачественного пластика с удобной ручкой для переноса; 

· Все элементы управления находятся на панели управления и позволяют выполнять визуальный контроль зарядного процесса.

Где и как купить зарядное устройство DNIPRO-M BC-18 

Чтобы приобрести зарядное устройство ДНИПРО-М BC-18 по выгодной цене и официальной гарантией от производителя в нашем интернет супермаркете звоните по контактному телефону или связывайтесь онлайн на сайте с менеджером. Он ответит на все вопросы и поможет подобрать вариант под конкретные задачи и выделенный бюджет. Доставка заказа посредством курьерских служб «Интайм» или «Новая почта» выполняется в течение 24 часов в любой город и регион страны. Оплату мы принимаем наличными деньгами, переводом на банковскую карту, наложенным платежом или бонусными гривнами программы «Копилка». Своим покупателям гарантируем отменное качество продукции, ее надежность, безопасность и многолетний срок эксплуатации. 

Зарядний пристрій DNIPRO-M ВС-18

Використовуючи зарядний пристрій ДНІПРО-М BC-18, вдається швидко і легко зарядити повністю розряджений акумулятор авто ємністю 70-140 A*год. Апарат простий в експлуатації і обслуговуванні. Для початку роботи один шнур потрібно підключити до розетки 220В/50Гц, інший – до розрядженою батареї. Виготовлена ​​модель DNIPRO-M BC-18 із високоякісних матеріалів і комплектуючих, відповідає міжнародним стандартам якості. Відрізняється високою безпекою у використанні – є захист автомобільного акумулятора і зарядного пристрою від неправильної полярності та перевантаження. Ергономічний корпус виготовлений зі сталі та має високу якість збірки, він надійно захищає внутрішні елементи від зовнішнього пошкодження. На панелі інструментів є захищені від пилу і вологи кнопки включення і відключення апарату, повільного і швидкого заряду – 10 і 14А, вибору напруги 12 або 24 Вольт та амперметр для візуального контролю зарядного процесу. Компактні розміри і вага 7,5 кілограм сприяють зручному транспортуванню і зберіганню зарядного пристрою. Для перенесення передбачена широка рукоять. Відзначимо високий клас захисту від ураження струмом – 23IP та H-ізоляцію проводів, яким не страшна висока вологість і низькі температури зовнішнього середовища.

Особливості зарядного пристрою DNIPRO-M BC-18:

· Повністю автоматизований процес;

· Захист від 2-полярності та замикання;

· Інтегрований амперметр;

· Зарядка 24/12 Вольт;

· Два затиска для клейм;

· Високоміцний корпус із високоякісного пластика зі зручною ручкою для перенесення;

· Всі елементи управління знаходяться на панелі управління і дозволяють виконувати візуальний контроль робочого процесу.

Де і як купити зарядний пристрій DNIPRO-M BC-18 

Щоб придбати зарядний пристрій ДНІПРО-М BC-18 за вигідною ціною і з офіційною гарантією від виробника в нашому інтернет супермаркеті телефонуйте за контактним телефоном або зв'язуйтеся онлайн на сайті з менеджером. Він відповість на всі питання та допоможе підібрати варіант під конкретні завдання і виділений бюджет. Доставка замовлення за допомогою кур'єрських служб «Інтайм» або «Нова пошта» виконується протягом 24 годин в будь-яке місто і регіон країни. Оплату ми приймаємо готівкою, переказом на банківську карту, післяплатою або бонусними гривнями програми «Скарбничка». Своїм покупцям гарантуємо відмінну якість продукції, її надійність, безпеку і багаторічний термін експлуатації.

Зарядное устройство DNIPRO-M ВС-20
Профессиональная модель ДНИПРО-М BC-20 это надежное и долговечное зарядное устройство от известного украинского производителя для 24 и 12-вольтных аккумуляторных батарей. Полная зарядка занимает около одной минуты: один провод аппарата подключается к розетке 220В/50Гц, другой – «прищепками» зажимами к разряженной батарее. Для визуального контроля над процессом предусмотрен интегрированный амперметр. На панели управления кроме него расположены влаго и пылезащищенные кнопки включения и выключения DNIPRO-M ВC-20, переключения режимов зарядки 12 и 24 Вольт и силы тока «MIN-MAX» 12 и 16 Ампер. Многолетний срок эксплуатации агрегату обеспечивает защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильного подключения. Эргономический корпус из металла защищает внутренние детали от внешнего повреждения. Модель характеризуется отменными технологическими показателями и весит 8 килограмм, что способствует ее безопасному и комфортному использованию в ограниченных по площади местах. Она легко поместится на гаражной полке и в багажнике машины. Для транспортировки на корпусе имеется прорезиненная широкая рукоять. 
Особенности зарядного устройства DNIPRO BC-20:

· Высокая мощность;
· Надёжная защита от замыкания, перегревания и 2-полярности; 

· Полностью автоматизированный рабочий процесс;
· Амперметр и регулировка силы тока;
· Быстрая и безопасная зарядка Lead Acid батарей; 
· Компактность и портативность;
· Удобная транспортировка и хранение;
· Корпус из прочного и термостойкого материала ПВХ;

· Долгий срок службы.  
Где и как купить зарядное устройство DNIPRO BC-20 

Приобрести зарядное устройство ДНИПРО-М BC-20 в интернет супермаркете MIRMARK – возможность обзавестись надёжным и универсальным помощником, способным вернуть работоспособность полностью разряженному автомобильному аккумулятору за считанные минуты. Оформление заявки выполняется на сайте онлайн или по контактному телефону. Вы можете посетить нашу торговую площадку в Киеве и среди широкого ассортимента подобрать оптимальный вариант под конкретные задачи и выделенный бюджет. Доставка занимает одни сутки, выполняется посредством транспортных компаний «Новая почта» и «Интайм». Оплатить заказ вы можете наличными деньгами, наложенным платежом, банковским переводом или гривнами бонусной программы «Копилка».     


Зарядний пристрій DNIPRO-M ВС-20 

Професійна модель ДНІПРО-М BC-20 це надійний і довговічний зарядний пристрій від відомого українського виробника для 24 і 12-вольтних акумуляторних батарей. Повна зарядка займає близько однієї хвилини: один провід апарату підключається до розетки 220В/50Гц, інший – «прищіпками» зажимами до розрядженою батареї. Для візуального контролю над процесом передбачено інтегрований амперметр. На панелі управління крім нього розташовані волого і пилозахищені кнопки включення і виключення DNIPRO-M ВС-20, перемикання режимів зарядки 12 і 24 Вольт і сили струму «MIN-MAX» 12 і 16 Ампер. Багаторічний термін експлуатації агрегату забезпечує захист від перевантаження, короткого замикання та неправильного підключення. Ергономічний корпус з металу захищає внутрішні деталі від зовнішнього пошкодження. Модель характеризується відмінними технологічними показниками і важить 8 кілограм, що сприяє її безпечному та комфортному використанню в обмежених по площі місцях. Вона легко поміститься на гаражній полиці або в багажнику машини. Для транспортування на корпусі є прогумована широка рукоять.

Особливості зарядного пристрою DNIPRO BC-20:

· Висока потужність;

· Надійний захист від замикання, перегрівання і 2-полярності;

· Повністю автоматизований робочий процес;

· Амперметр і регулювання сили струму;

· Швидка і безпечна зарядка Lead Acid батарей;

· Компактність та портативність;

· Зручне транспортування і зберігання;

· Корпус із міцного і термостійкого матеріалу ПВХ;

· Довгий термін служби.

Де і як купити зарядний пристрій DNIPRO BC-20 

Придбати зарядний пристрій ДНІПРО-М BC-20 в інтернет супермаркеті MIRMARK це можливість обзавестися надійним і універсальним помічником, здатним повернути працездатність повністю розрядженому автомобільному акумулятору за лічені хвилини. Оформлення заявки виконується на сайті онлайн або за контактним телефоном. Також ви можете відвідати нашу торгову площадку в Києві і серед широкого асортименту підібрати оптимальний варіант зарядного пристрою для вирішення конкретних завдань і під виділений бюджет. Доставка займає одну добу, виконується за допомогою транспортних компаній «Нова пошта» та «Інтайм». Оплатити замовлення ви можете готівкою, післяплатою, банківським переказом або гривнями бонусної програми «Скарбничка».

Зарядное устройство DNIPRO-M ВС-30
Модель ДНИПРО-М BC-30 – многофункциональное и высококачественное устройство для зарядки 24 и 12-вольтных аккумуляторов авто ёмкостью 80-200 A*ч. Благодаря небольшим размерам и весу 9 килограмм оно найдет свое использование в домашней мастерской и на станции техобслуживания. Его можно удобно переносить при помощи складной прорезиненной рукояти. Зарядное устройство DNIPRO-M укомплектовано амперметром, позволяющим выполнять полный контроль над рабочим процессом. Имеется защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильного подключения. Для переключения между «ускоренным» 20А и «обычным» режимом 16А на панели управления расположена пыле и влагозащищенная кнопка. Для работы один кабель подключается к стационарной розетке 220В/50Гц, другой – «прищепками» к разряженной батарее, «вкл/выкл» выполняется удобным ключом. Изготовлено зарядное устройство DNIPRO-M BC-18 из высококачественных материалов и комплектующих, соответствует международным стандартам качества. Корпус выполнен со стали, он защищает внутренние элементы от внешнего повреждения. Отметим высокий класс защиты от поражения током – 23IP и H-изоляцию эластичных силовых кабелей, которым не страшна влага и низкая температура окружающей среды.  
Особенности зарядного устройства DNIPRO-M BC-30:
· Полностью автоматизированный рабочий процесс;
· Надежная защита от перегревания, перегрузок и короткого замыкания;
· Интегрированный в корпус амперметр;
· Зарядка 12/24 Вольт;
· Два зажима для клейм;

· Компактные габариты; 
· Небольшой вес;
· Простое использование и обслуживание.
Где и как купить зарядное устройство DNIPRO-M BC-30 

Приобрести зарядное устройство ДНИПРО-М BC-30 по небольшой цене и гарантией от производителя вы сможете на сайте нашего интернет супермаркета. Оформляйте заказ любым удобным способом: по интернету, телефону или самостоятельно посетив наш торговый склад в Киеве. Оплату мы принимаем наличными деньгами, банковским переводом и наложенным платежом. Постоянные клиенты могут частично или полностью оплатить зарядное устройство DNIPRO-M BC-30 бонусными гривнами «Копилки». Доставку заказа мы выполняем по всей Украине, пользуемся услугами курьерских служб «Интайм» и «Новая почта».          
Зарядний пристрій DNIPRO-M ВС-30

Модель ДНІПРО-М BC-30 – багатофункціональний і високоякісний пристрій для зарядки 24 і 12-вольтних акумуляторів авто ємністю 80-200 A*год. Завдяки невеликим розмірам і вазі 9 кілограм воно знайде своє використання в домашній майстерні і на станції техобслуговування. Його можна зручно переносити за допомогою складної рукояті. Зарядний пристрій DNIPRO-M обладнаний амперметром, що дозволяє виконувати повний контроль над робочим процесом. Є захист від перевантаження, короткого замикання і неправильного підключення. Для перемикання між «прискореним» 20А і «звичайним» режимом 16А на панелі управління розташована пило і влагозащина кнопка. Для роботи один кабель підключається до стаціонарної розетки 220В/50Гц, інший – «прищіпками» до розрядженого батареї, «вкл/викл» виконується зручним ключем. Виготовлений зарядний пристрій DNIPRO-M BC-18 із високоякісних матеріалів і комплектуючих, він відповідає міжнародним стандартам якості. Корпус виконаний зі сталі, він захищає внутрішні елементи від зовнішнього пошкодження. Відзначимо високий клас захисту від ураження струмом – 23IP та H-ізоляцію еластичних силових кабелів, яким не страшна волога і низька температура навколишнього середовища.

Особливості зарядного пристрою DNIPRO-M BC-30:

· Повністю автоматизований робочий процес;

· Надійний захист від перегрівання, перевантажень та короткого замикання;

· Інтегрований в корпус амперметр;

· Зарядка 12/24 Вольт;

· Два затиска для клейм;

· Компактні габарити;

· Невелика вага;

· Просте використання і обслуговування.

Де і як купити зарядний пристрій DNIPRO-M BC-30

Придбати зарядний пристрій ДНІПРО-М BC-30 за невеликою ціною і гарантією від виробника ви можете на сайті нашого інтернет супермаркету. Оформляйте замовлення будь-яким зручним способом: за допомогою інтернету, телефону або самостійно відвідайте наш торговий склад в Києві. Оплату ми приймаємо готівкою, банківським переказом і післяплатою. Постійні клієнти можуть частково або повністю оплатити зарядний пристрій DNIPRO-M BC-30 бонусними гривнями «Скарбнички». Доставку замовлення ми виконуємо по всій Україні, користуємося послугами кур'єрських служб «Інтайм» та «Нова пошта».

Пуско-зарядное устройство DNIPRO-M JS-40

Пуско-зарядное устройство JS-40 от ТМ ДНИПРО-М предназначено для использования в коммунальных хозяйствах или на станциях техобслуживания. Используя его можно быстро и просто заряжать Lead Acid аккумуляторы машин, причём агрегат не пригоден для обслуживания крупного транспорта и легкой техники. Модель DNIPRO-M JS-40 с мощностью в режиме зарядки 1400 Вт позволяет вернуть работоспособность полностью разряженным 12 и 24-вольным батареям ёмкостью 40-700 A*ч за считанные минуты. При изготовлении пуско-зарядного устройства украинский производитель особое внимание уделил системам безопасности, ведь они обеспечивают качественную работу и способствуют безопасному использованию. Независимо от интенсивности и длительности работы аппарат не перегревается, так как бесперебойное отведение внутреннего тепла обеспечивается эффективной системой воздушного охлаждения. При перегрузке автоматически включается термическая защита, она предупреждает поломку аппарата и продлевает его эксплуатационный срок. Есть защита от короткого замыкания, неправильного подключения. Влаго и пылезащищенные кнопки расположены на ПУ, они промаркированы, интегрированный амперметр позволяет осуществлять визуальный контроль над процессом зарядки. Несмотря на вес 29.7 килограмм и крупные размеры пуско-зарядное устройство ДНИПРО-М JS-40 удобно транспортировать при помощи увеличенных колес и рукояти с прорезиненной накладкой. При необходимости батарее можно быстро вернуть работоспособность в режиме фиксированной подзарядки. Использовать ее постоянно не рекомендуется, так как это приводит к сильному нагреванию батареи и преждевременному износу. Для нормальной эксплуатации следует переключиться в номинальный режим – 250 Ампер. Отметим высокий класс защиты от поражения током – 20 IP, H-изоляцию электропроводов, которым не страшна высокая влажность, отрицательная температура внешней среды, и эргономичный корпус из металла, защищающий внутренние механизмы от внешнего повреждения.  
Особенности пуско-зарядного устройства DNIPRO-M JS-40:

· Функция зарядки и пуска;

· Высокая производительность и надежность;

· Большая ёмкость заряжаемых аккумуляторов; 
· Защита от перезаряда, короткого замыкания и переполюсовки;

· Интегрированный амперметр;

· Высокопрочный стальной корпус;
· Прорезиненные колеса и ручка для удобной транспортировки;
· Зарядка 12/24 Вольт;
· Два зажима для клейм;

· Быстрый и медленный заряд;
· Простое использование и обслуживание.
Где и как купить пуско-зарядное устройство DNIPRO-M JS-40 

Приобрести оригинальное устройство ДНИПРО-М JS-40 для зарядки Lead Acid аккумуляторных батарей легковых автомобилей вы можете на сайте нашего интернет супермаркета. Мы работаем напрямую с украинским производителем DNIPRO-M, гарантируем своим покупателям самые выгодные цены, отменное качество, долгий срок службы реализуемой продукции. Доставку выполняем по всей территории Украины, оплату принимаем наличными деньгами, банковским переводом или гривнами бонусной программы «Копилка». Также оформляем кредит. У нас есть собственная торговая площадка в Киеве (Кольцевая дорога, 22), где можно познакомиться со всем ассортиментом продукции и выбрать модель пуско-зарядного устройства ДНИПРО-М JS под индивидуальные запросы и выделенный бюджет.
Пуско-зарядний пристрій DNIPRO-M JS-40

Пуско-зарядний пристрій JS-40 від ТМ ДНІПРО-М призначений для використання в комунальних господарствах або на станціях техобслуговування. Використовуючи його можна швидко і просто заряджати Lead Acid акумулятори машин, причому агрегат не придатний для обслуговування великого транспорту та легкої техніки. Модель DNIPRO-M JS-40 з потужністю в режимі зарядки 1400 Вт дозволяє повернути працездатність повністю розрядженим 12 і 24-вільним батареям ємністю 40-700 A*год за лічені хвилини. При виготовленні пуско-зарядного пристрою український виробник особливу увагу приділив системам безпеки, адже вони забезпечують якісну роботу і сприяють безпечному використанню. Незалежно від інтенсивності та тривалості роботи апарат не перегрівається, так як безперебійне відведення внутрішнього тепла забезпечується ефективною системою повітряного охолодження. При перевантаженні автоматично включається термічний захист, він попереджає поломку апарату і подовжує його експлуатаційний термін. Є захист від короткого замикання, неправильного підключення. Волого і пилозахищені кнопки розташовані на панелі управління, вони промарковані, інтегрований амперметр дозволяє здійснювати візуальний контроль над процесом зарядки. Незважаючи на вагу 29.7 кілограм і великі розміри пуско-зарядний пристрій ДНІПРО-М JS-40 зручно транспортувати за допомогою збільшених коліс і рукояті з гумовою накладкою. При необхідності батареї можна швидко повернути працездатність в режимі фіксованої підзарядки. Використовувати її постійно не рекомендується, так як це призводить до сильного нагрівання батареї і передчасного зносу. Для нормальної експлуатації слід переключитися в номінальний режим – 250 Ампер. Відзначимо високий клас захисту від ураження струмом – 20 IP, H-ізоляцію електропроводів, яким не страшна висока вологість, низька температура зовнішнього середовища, і ергономічний корпус з металу, що захищає внутрішні механізми від зовнішнього пошкодження.

Особливості пуско-зарядного пристрою DNIPRO-M JS-40: 

· Функція зарядки і пуску; 

· Висока продуктивність і надійність; 

· Велика ємність акумуляторів, що заряджаються; 

· Захист від перезаряду, короткого замикання та переполюсовки; 

· Інтегрований амперметр; 

· Високоміцний сталевий корпус; 

· Прогумовані колеса і ручка для зручного транспортування; 

· Зарядка 12/24 Вольт; 

· Два затиска для клейм; 

· Швидкий і повільний заряд;

· Просте використання та обслуговування.

Де і як купити пуско-зарядний пристрій DNIPRO-M JS-40 
Придбати оригінальний пристрій ДНІПРО-М JS-40 для зарядки Lead Acid акумуляторних батарей легкових автомобілів ви можете на сайті нашого інтернет супермаркету. Ми працюємо безпосередньо з українським виробником DNIPRO-M, гарантуємо своїм покупцям найвигідніші ціни, відмінну якість, довгий термін служби реалізованої продукції. Доставку виконуємо по всій території України, оплату приймаємо готівкою, банківським переказом або гривнями бонусної програми «Скарбничка». Також оформлюємо кредит. У нас є власна торгова площадка в Києві (Кільцева дорога, 22), де можна познайомитися з усім асортиментом продукції та вибрати модель пуско-зарядного пристрою ДНІПРО-М JS під індивідуальні запити і виділений бюджет.

