Слайд 1
Новий Cayenne

Слайд 2
Ніщо не заводить так, як спільна мета.
Ніщо так не поєднує, як спільна перемога.
І ніщо так не надає сили, як спільна мрія. Це те, в що ми віримо у Porsche.
Це саме те, що стосується мрії про кроссовер, яка стає навіть більш хвилюючою, коли ділишся нею з іншими.

Слайд 3
Новий Cayenne

Кроссовери мрії – тут, тож ми можемо здійснити її разом!
Новий Cayenne – п’ятимісний кроссовер.
Ми знаємо,  що у перегонах лише один може першим перетнути фінішну лінію. Однак лише ціла команда здатна забезпечити перемогу. Що важливо на автодромі, те також важливо на дорозі життя: усі за одного і один за всіх. Віра, яку новий Cayenne приводить у дію, приносячи командний дух у світ кроссоверів, і в той же час, спортивність у повсякденне життя. З п’ятьма дверима, які відкриті для будь-яких пригод. З новим динамічним дизайном і новими ефективними турбо-елементами. З винятковою цифровою системою, яка переносить увесь світ в салон. З різносторонністю, якістю та новою передовою допоміжною системою, яка пропонує водієві і пасажирам винятковий комфорт.
Таким чином новий Cayenne робить досвід Porsche навіть більш захоплюючим та різноманітним. І в той же час він залишається тим, чим завжди був: справжнім кроссовером. Для справжнів фанів кроссоверів, які живуть своєю мрією і діляться нею. 
Інформацію про витрату пального, викиди СО2 та клас ефективності ви знайдете на наступних сторінках.

Слайд 4
Cayenne Turbo

Слайд 5
Cayenne S та Cayenne

Слайд 6
Мова, яку розуміють фани кроссоверів по всьому світу, – це мова динамічного дизайну.

Дизайн екстер’єру
Нас усіх єднає ентузіазм щодо досвіду кроссоверів. Він прокидається відразу, з першого погляду на динамічні пропорції моделей Cayenne. Новий Cayenne Turbo особливо втілює концентроване захоплення спортом. Його передня секція має незалежний, надзвичайно сильний дизайн зі збільшеними повіртозабірниками. Особливість – адаптивний спойлер на даху, який, залежно від ситуації водіння, змінює п’ять позицій. Ексклюзивні колеса турбо дизайну, що мають діамент 21 дюйм, є навіть більшими. Як результат: підсилена перевага та більш чисті Porsche-емоції.
Усі моделі Cayenne виражають безпомилкову Porsche-ДНК, що виявляється в сильно наголошених передніх крилах, в довгому пологому капоті з випуклостями “power domes” та в характерних трьохсегментних повітрозабірниках, які стали ще більшими та домінантними. Головні світлодіодні фари мають нову функцію матричного променю. Їх дизайн неможливо спутати і він гарантує те, що моделі Cayenne відразу впізнаються.
Збоку загострені лінії даху переходять, вирівнюючись, в задню частину і досягають спойлера на даху. Дизайн задньої частини був повністю змінений. Увагу привертають прямо до яскравої полоси світла, яка простягається над усім хвостом і елегантно наголошує на присутність нового Cayenne. Габаритні ліхтарі відповідають сучасним точним світлодіодним технологіям. Їх окремі світло-елементи розпізнаються як тривимірні об’єкти.

Слайд 7
Звідки з’являються кроссовери мрії? Зсередини нас.

Дизайн інтер’єру
Існує багато позашляховиків, але лише в одному ви зможете поринути в атмосферу справжніх автоперегонів. Він є втіленням високої якості, спортивності, продуманості завдяки контрольній консолі з широким плоским екраном та підйомній центральній консолі для швидкого доступу від багатофункціонального спортивного керма до коробки передач.
Тут також присутня Porsche-ДНК, тому що наше походження лежить в моторних видах спорту. Звідти ми винесли те, як важливо якомога сильніше зблизити автомобіль та водія. Інтер’єр практично будується навколо вас і цілком та повністю на вас фокусується.
Чи то будуть адаптивні передні спортивні сидіння з пам’яттю (18-позиційне регулювання) чи система задніх сидінь з новим дизайном: кожне сидіння запускає емоції мотоперегонів, не шукаючи компромісів з комфортом.
Новими також є цифровий інструментальний кластер, інноваційний концепт операційної системи та дисплею передньої панелі Porsche Advanced Cockpit. Щодо відтворення звуку, то про це турбується акустична система об’ємного звучання Burmester® 3D High-End Surround Sound-System.
Також сильними сторонами Cayenne є щедра наявність простору і гнучкі рішення щодо інтер’єру. Коротко кажучи, це інтер’єр, в якому буде шкода подорожувати самому.

Слайд 8
Командний дух – це все.
Але хтось один повинен вказувати напрям.

Концепт контролю
Кожна команда прагне йти вперед великими кроками: новий інструментальний кластер вказує напрям. По центру і прямо перед очима водія розміщений тахометр, виконаний у класичному стилі. Зліва і справа від нього розташовані дисплеї з високою роздільною здатністю. Залежно від вашої потреби, на них можна вивести різну інформацію, наприклад навігатор чи помічника з функції нічного бачення.
Операційний концепт також новий: Porsche Advanced Cockpit. Центральна консоль з системою Direct Touch Control, яка представляє інтерфейс у дзеркальному вигляді з сенсорними кнопками для прямого доступу до найважливіших функцій, серед яких компактний селекторний перемикач. 12-дюймовий full-HD сенсорний екран інтегрований у панель приладів.
[bookmark: _GoBack]І оскільки мрія про кроссовер не має меж, система Porsche Connect розширює захоплення Porsche за допомогою передових сервісів та додатків. Водій ще більше пов’язаний з автомобілем – та зі світом. Таким чином сидіння автомобіля стає перемикаючим центром життя. 

Слайд 9
У п’ять разів більше ендорфіну, ніж у звичайних кроссоверах

Продуктивність
Оскільки кожна команда повинна мати те, що її заводить, нове покоління двигунів Cayenne зараз стало ще потужнішим, з вищим крутним моментом та оптимізованою ефективністю. Усі одиниці турбовані. Особливо потужним є новий 4-літровий 8-циліндровий бітурбований двигун у Cayenne Turbo з потужністю 404кВт (550 к.с.). Максимальний крутний момент – 770 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,1 секунди.
Дизайн 8-ступінчастої коробки передач Tiptronic S було повністю змінено: завдяки широкому розгортанню передач, вона знижує витрати пального та підвищує зручність і спортивність.
Стандартом продуктивності та дизайну є нова система гальм Porsche Surface Coated Brake (PSCB)1), які вперше поєднують гальмівний диск з сірого чавуну з керамічним покриттям (карбід вольфраму). Як результат: миттєва відповідь та висока стабільність разом з ексклюзивним та привабливим виглядом.
Вага моделей була суттєво зменшена, а аеродинаміка оптимізована: розсікачі повітря, активні клапани повітрозабірників та повітряна завіса, що інтегрована у повіртозабірники, репрезентує технічну витонченість, особливий вигляд та чисту динаміку, яка обов’язково підвищить рівень ендорфінів. І спільнота водіїв стане справжньою командою.

Слайд 10
Разом ми досягнемо будь-якого пункту призначення. Навіть такого, до якого не веде жодна дорога.

Ходова частина і повний привід
Іноді є кілька шляхів до досягнення вашого пункту призначення. Тик краще, що Cayenne подолає кожен із них. Це стало можливим завдяки таким інноваціям як адаптивна пневмопідвіска з трьохкамерною технологією та система керування задніми колесами. Новинкою також є система зменшення кренів кузова Porsche 4D-Chassis Control. Вона точно аналізує ситуацію водіння у всіх трьох просторових вимірах. Ця система розраховує найкращі умови для водіння та синхронізує усі системи ходової в режимі реального часу, який є четверним виміром. І все це заради оптимізації продуктивності і оптимальної комбінації спортивності та комфорту.
Стандартний повний привід Cayenne гарантує зчеплення з дорогою – і, якщо необхідно, з гоночним треком.
Cayenne також укомплектований для багатьох інших викликів, наприклад для снігових та водних перешкод глибиною до 500 мм. Навіть у місцевості, що кидає вам виклик, Cayenne не зупиняється, тому що адаптивна пневмопідвіска збільшує до максимуму чистоту поверхні там, де це необхідно.

Слайд 11
Життя – це командний спорт: ви повинні могти покластися один на одного.

Допоміжні системи
Чим краще усе налаштоване одне до одного, тим безпечніше, зручніше, ефективніше та динамічніше ви досягнете пункту призначення. Саме тому новий Cayenne має велику кількість допоміжних систем, які використовуються у різноманітних ситуаціях водіння: у місті, заходячи і виходячи з автомобіля, під час коротких та тривалих поїздок. Допоміжні системи не тільки виручають та підтримують вас різноманітними способами, а також розпізнають ризики та вчасно про них попереджають.
Саме тому з Cayenne ви завжди почувається зручно і безпечно. І можете зосередитися на тому, що робить захоплення Porsche таким унікальним, а саме на справжнього водійському досвіді.

Слайд 12
Чудово, коли ми поєднані не лише мрією.

Porsche Connect
Ми повинні отримувати якомога більше від кожного дня. Чи то критична ділова зустріч, чи поїздка з родиною на вихідні стоїть у ваших планах – важливо витиснути максимум із ваших можливостей. Система Porsche Connect підтримає у цьому. Вона поставить вас в ідеальну стартову позицію для будь-якої дорожньої подорожі, а також для інших ваших цілей.
Нові корисні сервіси та додатки для смартфонів роблять життя простішим з багатьох аспектів. Наприклад, новий додаток для смартфонів Porsche Connect, який забезпечує віддалений контроль над вашим Porsche чи навігацію до або від вашого автомобіля до кінцевого пункту призначення.
Також діє система Navigation Plus – новий онлайн навігатор, який допоможе вам дістатися до пункту призначення ще швидше завдяки розрахунку маршруту та даним з найновіших карт, що включають оновлювану інформацію про трафік у режимі реального часу навіть для найменших вулиць.
Слайд 13
Ділитися мрією означає збільшити відчуття щастя.

Висновки
Велика мрія про кроссовер може залишатися молодо, якщо загадувати її знову і знову. Дозвольте їй стати новою реальністю, передавайте її далі, діліться з іншими. Надайте нових ідей, динамізму, різноманіття та простору для нових мрій для фанів кроссоверів по всьому світові.

Слайд 14

Технічні дані
	Двигун
	Cayenne
	Cayenne S
	Cayenne Turbo


	Розміщення/кількість циліндрів 
Клапани/циліндри
	V6 турбо-двигун

4
	V6 бітурбований двигун
4
	V8 бітурбований двигун
4

	Робочий об’єм двигуна

Максимальна потужність 

Максимальний крутний момент (Нм)

Тип палива 
	2,995 см3 

250 кВт (340 к.с.) 5,300-6,400 1/хв

450 Нм 1,340-5,300 1/хв

Супер (ДОЧ 95)
	2,894 см3 

324 кВт(440 к.с.) 5,700-6,600 1/хв

550 Нм 1,800-5,500 1/хв

Супер Плюс (ДОЧ 98)
	3,996 см3 

404 кВт(550 к.с.) 5,750-6,000 1/хв

770 Нм 1,960-4,500 1/хв

Супер Плюс (ДОЧ 98)

	Трансмісія 

Ланцюг передач












Коробка передач


Механізм блокування




Ходова частина

Диски



Покришки

	
Porsche Traction Management (PTM): активна повнопривідна система з електронно змінним контрольованим мульти-платовим зчепленням, автоматичним гальмівним диференціалом та протиковзною регуляцією.

8-ступінчаста коробка передач Tiptronic S

Регульоване мульти-платове зчеплення, внутрішньо вісьовий диференційний замок



Передні: 8.5 J × 19 ET 47
задні: 9.5 J × 19 ET 54


Передні: 255/55 ZR 19
задні: 275/50 ZR 19
	
Porsche Traction Management (PTM): активна повнопривідна система з електронно змінним контрольованим мульти-платовим зчепленням, автоматичним гальмівним диференціалом та протиковзною регуляцією.

8-ступінчаста коробка передач Tiptronic S

Регульоване мульти-платове зчеплення, внутрішньо вісьовий диференційний замок



Передні: 8.5 J × 19 ET 47, задні: 9.5 J × 19 ET 54

Передні: 255/55 ZR 19, задні: 275/50 ZR 19
	
Porsche Traction Management (PTM): активна повнопривідна система з електронно змінним контрольованим мульти-платовим зчепленням, автоматичним гальмівним диференціалом та протиковзною регуляцією.

8-ступінчаста коробка передач Tiptronic S

Регульоване мульти-платове зчеплення, внутрішньо вісьовий диференційний замок



Передні: 9.5 J × 21 ET 46, задні: 11.0 J × 21 ET 58

Передні: 285/40 ZR 21, задні: 315/35 ZR 21

	Вага

	

	

	


	Маса без навантаження (DIN)
	1,985 кг

	2,020 кг

	2,175 кг


	Маса без навантаження (директива ЄC)1
	2,060 кг

	2,095 кг
	2,250 кг


	Максимальна допустима маса з навантаженням
	2,830 кг

	2,840 кг
	2,935 кг

	Максимальна загрузка

	845 кг

	820 кг
	760 кг

	Максимальне тягове зусилля
	3,500 кг
	3,500 кг
	3,500 кг

	Експлуатаційні показники
	Cayenne
	Cayenne S
	Cayenne Turbo


	Максимальна швидкість
	245 км/год
	265 км/год
	286 км/год

	Розгін 0–100 км/год
	6,2 с
	5,2 с
	4,1 с

	Розгін 0–100 км/год з системою Launch Control2
	5,9 с
	4,9 с
	3,9 с

	Розгін 0–160 км/год
	14,1 с
	11,6 с
	9,4 с

	Розгін 0–160 км/год з системою Launch Control2
	13,8 с
	11,3 с
	9,2 с

	Еластичність (80–120 км/год)
	4,1 с
	3,5 с
	2,7 с

	Витрата пального /Викиди3/ Клас ефективності


	Міський цикл, л/100 км
	11,3-11,1
	11,8-11,3
	16,4-16,2

	Заміський цикл, л/100 км
	8,0-7,9
	8,4-8,0
	9,5-9,3

	Комбінований цикл, л/100 км
	9,2-9,0
	8,4-8,0
	9,5-9,3

	Викиди CO2, г/км (викиди СО2 від згорання пального, г/км Швейцарія4)
	209-205 (48-47)
	213-209 (50-48)
	272-267 (63-62)

	Стандарт викидів
	EU6
	EU6
	EU6

	Клас ефективності Німеччина
	D
	D
	F

	Клас ефективності Швейцарія4
	G
	G
	G

	Об’єми


	Багажне відділення до заднього сидіння
	770 л
	770 л
	745 л

	Багажне відділення зі складеним заднім сидінням
	1,710 л
	1,710 л
	1,680 л

	Паливний бак
	75 л
	75 л
	90 л



1) Маса без навантаження для автомобілів стандартної специфікації, згідно зі стандартами ЄС. Додаткове спорядження може збільшити цей показник. Показник уже включає 75 кг ваги водія.
2) Разом з пакетом Chrono Package набір.
3) Показники визначені згідно з методом вимірювання, що вимагається законом (Регуляція ЄС 715/2007 із правками). Показники не відносяться до окремого автомобіля і не становлять частину пропозиції. Вони слугують засобом порівняння різних типів автомобілів. Витрата пального розраховується лише для автомобілів стандартної специфікації. Реальна витрата та продуктивність може варіюватися залежно від оснащення та факультативного комплектації. Витрата пального та викиди СО2 залежать не тільки від ефективного використання пального, але також від стилю водіння та інших не-технічних факторів. Останні моделі Porsche з бензиновими двигунами розроблені для роботи з паливом, вміст етанолу якого становить не менше, ніж 10%. Подальшу інформацію про індивідуальну комплектацію автомобілів можна отримати від вашого центру Porsche.
4) Середні викиди СО2 з усіх нових автомобілів проданих у Швейцарії становить 133 г/км.
5) Заднє сидіння у вантажній позиції.

Слайд 15
	Габарити
	Cayenne
	Cayenne S
	Cayenne Turbo


	Довжина
	4,918 мм
	4,918 мм
	4,926 мм

	Ширина разом із зовнішніми дзеркалами (без зовнішніх дзеркал)
	2,194 мм (1,983 мм)
	2,194 мм (1,983 мм)
	2,194 мм (1,983 мм)

	Висота (разом з повздовжнім брусом даху)
	1,696 мм (1,709 мм)
	1,696 мм (1,709 мм)
	1,673 мм (1,686 мм)

	Колісна база
	2,895 мм
	2,895 мм
	2,895 мм



	Тип покришок
	Розмір
	Клас ефективності палива / опір котінню
	Клас зчеплення шин з мокрою поверхнею дороги
	Шум під час котіння1 

клас
	Шум під час котіння 

дБ

	Літні покришки
	255/55 ZR 19
	С–В
	В–А
	
	73–71

	
	275/50 ZR 19
	С–В
	В–А
	
	73–72

	
	275/45 ZR 20
	С–В
	В–А
	–
	73–69

	
	305/40 ZR 20
	С–В
	В–А
	–
	75–70

	
	285/40 ZR 21
	С–В
	А
	–
	74–70

	
	315/35 ZR 21
	С–В
	А
	–
	74–70



У зв’язку з логістичними та технічними причинами, які пов’язані з процесом виробництва, ми не можемо приймати замовлення на виготовлення окремих типів покришок.
1) тихий шум під час котіння		помірний шум під час котіння		гучний шум під час котіння

Конфігурація автомобілів Porsche
Смак, особистість, стиль. Вам вирішувати, який Cayenne вам підходить. З конфігурацією автомобілів Porsche ви миттєво можете отримати ідею на власний комп’ютер. Достатньо чотирьох простих кроків, щоб зібрати свій Porsche.
Ви можете легко вибрати та відмінити бажані опції. Ціна розраховується відразу ж. Вигляд? Він дуже привабливий завдяки візуалізації усього спорядження у 3D, що дозволяє вам оглянути, зберегти і роздрукувати власну конфігурацію з будь-якого кута.
Відвідайте сайт www.porsche.com для отримання детальнішої інформації про конфігурацію та навіть чарівність автомобілів Porsche.


У центрі життя. І завжди навіть ближче. У дорозі як в мережі Інтернет: завдяки легкому доступу до соціальних мереж ви – свій всюди!
