Компания Dariano, работает в деревообрабатывающей отрасли порядка 20 лет. Она доказала, что качество выпускаемых ею дверей отличается высоким классом. За свою историю предприятие наладило полностью автоматизированное производство высококачественных дверных конструкций. 

Сегодня салоны по продаже дверей из коллекции модерн дариано порте открыты по всей России, а также в Беларуси и Казахстане. В обширной сети салонов насчитывается около 30 городов. 

Ассортимент продукции и особенности компании Dariano.

В компании выпускаются такие коллекции дверей:
· коллекция modern дариано порте;
· коллекция serial дариано порте;
· коллекция status дариано порте.

В каждой коллекции представлен широкий модельный ряд. Среди разнообразия моделей можно найти двери в стиле Hi-Tech, классическом стиле, изысканные и лаконичные, богато декорированные и выполненные в стиле минимализма. Квалифицированные специалисты компании всегда помогут сделать правильный выбор, и выбрать тот вид дверей, который максимально подойдет покупателю. Можно подобрать глухие двери, остекленные, а также из цельного стеклянного полотна.

Одной из особенностей компании Dariano является то, что обработка стекла производится прямо на фабрике. При этом используются самые современные технологии, такие как:

· пленочные витражи;

· пескоструйная обработка;

· гравировка по стеклу;

· фьюзинг,

· триплекс;

· фрески.

Этапы производства дверей в компании Дариано.

На всех этапах производства проводится контроль качества. Этапы производства включают:

1. Подготовительный этап. Предприятие сотрудничает только с поставщиками сырья отличного качества, давно работающими на этом рынке. Массив сосны, используемый при производстве дверей, отбирается очень тщательно по нескольким параметрам. Далее производится распил бревен и сушка полученных досок в специальной сушильной камере.
2. Первичная обработка. Высушенные доски поддаются предварительному строганию, при этом доска обрабатывается со всех сторон. Далее доски сращиваются путем склеивания на автоматизированной линии, где они выдерживаются в течение 4 часов. После производится зачистка сращенной заготовки, т.е. удаляются все неровности.

3. Сборка. Все элементы: наличник, полотно, добор, коробка и т.д. перед сборкой поддаются шпонированию. Далее снова производится калибровка, убираются неровности и лишние края. Для придания древесине более выраженного оттенка, чтобы подчеркнуть натуральный рисунок дерева, его подвергают окрашиванию. В коллекции modern дариано порте, в модельном ряде Рондо, кроме шпонированных дверей, есть двери облицованные эмалью и кортексом. Такая облицовка производится вручную, с использованием высококачественных полиуретановых и акриловых лаков итальянского производства. После проводится очередная оценка качества и двери отправляют на остекление. У предприятия также существует множество современных решений по декорированию дверей.
4. Упаковка. Перед тем, как двери упаковать и отправить либо на склад, либо покупателю, в случае изготовления на заказ, готовая продукция вновь подвергается тщательному контролю качества. Оценка проводится по нескольким параметрам. Ее цель - полностью исключить возможное несоответствие стандартам качества. В случае прохождения тест «на отлично», двери упаковывают в слои полиэтилена и картона, запаивают в термоусадочную пленку.
Коллекция modern dariano porte.

Коллекция состоит из  таких моделей:

· Рондо 1

· Рондо 2

· Рондо 3 

· Галактика

· Домино

В производстве дверей коллекции модерн dariano porte используется шпон только из натуральной древесины ценных пород. Благодаря этому двери этой коллекции имеют такие оттенки:
· Беленый дуб;
· Венге;
· Зебрано;
· Эбеновое дерево черное;
· Ясень бланко.
Предприятие гарантирует не только внешнюю красоту своей продукции, но и отличное качество, долговечность и соответствие европейским стандартам. 
