[bookmark: _GoBack]Фасадное остекление промышленных зданий и сооружений – не просто современное решение в области архитектуры и строительства. Это визитная карточка любого знания, привлекающая внимание посетителей, вызывающая доверие бизнес-партнеров.  
Фасадное остекление от компании «СТЕНДИНГ»: инновационное решение для сокращения ваших затрат!
Фасадное остекление промышленных и производственных зданий – довольно дорогой вид отделки, требующий немалых вложений. Новые энергоэффективные окна от ООО «СТЕНДИНГ» – уникальная разработка, которая позволит сократить затраты на эксплуатацию помещений до 40%! 
Скомбинировав профильную систему алюминиевых фасадов и металлопластиковых окон, мы заменили обычное стекло прозрачным сотовым поликарбонатом. Запатентованная технология фасадного остекления позволяет нам снизить стоимость конструкций, а вам – существенно сократить расходы на их установку и обслуживание. 
Окна «СТЕНДИНГ» – революция в сфере фасадного остекления! 
Уникальная технология конструкций для остекления фасадов от компании «СТЕНДИНГ» не имеет аналогов. 
Наши преимущества
· Вы экономите на покупке каждого окна. Оконная конструкция с сотовым поликарбонатом дешевле стеклопакета в ДВА раза. 
· Вы экономите на сборке, доставке и монтаже. Применение сотового поликарбоната позволило уменьшить вес оконных конструкций в 6 раз, что уменьшило стоимость самих работ в ДВА раза. 
· Вы экономите на дальнейшем обслуживании фасада здания. Фрагменты остекления просты в эксплуатации, а конструкция позволяет легко производить их замену. Снижение расходов на обслуживание в ДВА раза.
Среди прочих преимуществ наших окон также следует отметить отличное энергосбережение. Энергоэффективность продукции ООО «СТЕНДИНГ» не уступает стеклопакетным технологиям. А в некоторых случаях даже возможно увеличение энергоэффективности в 1.7 раз.
Продукция ООО «СТЕНДИНГ» получила разрешение на применение на объектах повышенной опасности!
Наша разработка успешно прошла экспертизу в МакНИИ на взрыво- и ударопрочность, согласована в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Экспертно-техническом центре Гоструда. 
Компания «СТЕНДИНГ» имеет разрешение на остекление котельных, электростанций, промышленных цехов и фабрик с производством повышенной опасности, военных заводов и т.д. Продукция соответствует требованиям ТУ У 25.12-39403797-001:2015. (имеется серийный сертификат соответствия УкрСЕПРО), ДСТУ Б В.2.6-15-2011. 
Наша разработка прошла испытания на следующие показатели:
· 5.2.20 – сопротивление воздушной нагрузке;
· 5.2.23 – сопротивление теплопередачи;
· 5.2.24 – сопротивление воздухопроницаемости;
· 5.2.25 – индекс изоляции воздушного шума,
· 5.2.29 – водопроницаемость. 
