Насосное оборудование. Особенности выбора
Качественное насосное оборудование для водоснабжения – залог непрерывного водоснабжения вашего дома. Оно состоит из самого насоса и системы трубопроводов, по надобности в нее входят всевозможные клапаны и регуляторы. Согласить, ведь все мы хотим комфортного проживания и совершенно неважно, где это будет - дача, коттедж или загородный дом. Но, к сожалению, не везде есть возможность подключения к централизованному водоснабжению или это будет стоить больших денег. В таком случае выход только один – создание скважины или колодца.
Но и для этих объектов нужно качественное оборудование, одним из главных является насос для скважины (колодца). Какой лучше всего приобрести и на что обратить внимание, мы рассмотрим в этой статье.
Виды насосов для скважин и колодцев
Для этих мероприятий подходят два типа оборудования:
· глубинное, называют его еще погружным;
· поверхностное.
В зависимости от конкретной ситуации выбирается тот или иной тип. Давайте попробуем разобраться, как выбрать насос для скважины и для колодца.
Поверхностные насосы
Как можно понять из названия они находятся на поверхности земли, их не нужно опускать в скважину. Обладают двумя патрубками: входящим и выходящим. К входящему патрубку присоединяется трубопровод из источника воды, по которому жидкость будет поступать в насос, а затем к потребителю по нагнетающему (выходящему) трубопроводу.
На конце трубопровода находящемся в источнике устанавливается обратный клапан, который не позволяет ему завоздушиваться. Такие насосы подымают воду с глубины не более 10 метров и в большинстве случаев используются только для колодцев.
Преимущества:
· простое и удобное обслуживание и монтаж;
· насос не подвергается воздействиям влаги на внешние элементы;
· датчик уровня воды или давления, обеспечит постоянное водоснабжение;
· погружной насос имеет цену выше, чем у поверхностного насоса. За счет этого он более конкурентоспособный.
Недостатки:
· периодически выходит из строя обратный клапан. Из-за этого в улитку насоса попадает воздух, и он перестает качать. Поэтому приходится делать ревизию клапану и стравливать воздух из улитки и всасывающего трубопровода;
· ограниченная глубина подъема воды.
Глубинные или погружные насосы для скважин
[bookmark: _GoBack]В большинстве случаев такие насосы задействуются для скважин, их отличием от предыдущего варианта является его полное погружение в водоносный слой. Происходит это благодаря тому, что их корпус выполнен из коррозионностойких материалов и является полностью герметичным. 
Погружные насосы рассчитаны на работу с любой глубины, потому что это позволяет высокий напор оборудования. В зависимости от характеристик можно приобрести такое оборудование, рассчитанное для работы от 10 и до 100 метров.
Преимущества при использовании:
· бесшумный процесс работы;
· простой монтаж;
· большая глубина использования;
· продолжительность работы;
· полная автономность;
· самоохлаждение. Перекачиваемая жидкость, проходя через насос, выполняет работу охладителя, она понижает температуру механизмов оборудования.
Недостатки:
· нельзя приближать ко дну меньше чем на один метр. В противном случае со дна будут захватываться частицы песка и глины. Это приведет не только к ухудшению качества воды, но и более быстрому выходу из строя насоса;
· обслуживание. Для того чтобы выполнить ремонт или профилактику нужно его для начала достать. К тому же разборку и сборку герметического насоса самостоятельно выполнять не рекомендуется, лучше доверить эту работу специалистам.
В целом выбрать насос для скважины (колодца) не так уж и тяжело, если знать вышеописанное и как подобрать оборудование по напору. Для этого нужно просто воспользоваться формулой:

Из формулы следует, что напор равен сумме высоты водоразбора от источника к самой высокой точке потребления и произведению длинны трубопровода на усредненный коэффициент гидравлического сопротивления трубопроводов 0,2, к которым добавлен запас по напору равный 15 метров.
