[bookmark: _3cwmj6kaeuxg]Лазерная резка
Лазерная резка металла — это современный метод обработки материалов, который используется во многих отраслях промышленности. Эта технология позволяет с высокой точностью разрезать металлические и неметаллические материалы с помощью лазерного луча. Рассмотрим основные аспекты лазерной резки, её преимущества, области применения и типы оборудования.
[bookmark: _o8im25yxtl8p]Основные принципы лазерной резки
Лазерная резка основана на использовании лазерного луча высокой мощности, который концентрируется в одной точке. Этот луч нагревает материал до такой степени, что он плавится, сгорает и испаряется, образуя разрез. Процесс контролируется компьютерными системами, что обеспечивает высокую точность и повторяемость операций. Лазерные станки также оснащены системами охлаждения, которые предотвращают перегрев и деформацию обрабатываемого материала.
[bookmark: _axv4mhhsyjp5]Преимущества лазерной резки
1. Высокая точность: Лазерный луч имеет очень малый диаметр, что позволяет выполнять разрезы с минимальной шириной и высокой детализацией.
2. Быстрота процесса: Лазерная резка быстрее, чем многие традиционные методы обработки, такие как механическая резка или плазменная резка.
3. Гибкость: Лазерные станки могут обрабатывать широкий спектр материалов, включая металл, дерево, пластик, стекло и ткань.
4. Минимальные отходы: Лазерная резка обеспечивает минимальное количество отходов благодаря высокой точности разрезов и возможности оптимального расположения деталей на заготовке.
5. Автоматизация: Современные лазерные станки легко интегрируются в автоматизированные производственные линии, что повышает общую эффективность производства.
6. Качество кромок: Лазерная резка обеспечивает гладкие и чистые кромки, что минимизирует необходимость в дополнительной обработке.
[bookmark: _5txiox1fuq14]Характеристики
Характеристики станков позволяют выполнять лазерную резку толстого металла с сохранением сложных и деликатных разрезов. Длина заготовки не должна превышать 6000 мм. Толщина реза зависит от марки металла. К примеру:

	лазерная резка нержавейки (0,5-6 мм на профилерезе и 0,5-8 мм на листорезе);  

	резка алюминия (1-10 мм);

	резка латуни (1-6 мм);  

	резка меди (1-5 мм).  

Резка лазером позволяет обрабатывать различные виды плоского и профильного проката:
· круглые и профильные металлические трубы;
· уголки;
· швеллеры;
· двутавры;
· листы стали и др.
[bookmark: _lx8z9l8jwv7l]Заключение
Лазерная резка — это инновационная технология, которая продолжает развиваться и находить новые применения в различных отраслях. Ее преимущества включают высокую точность, скорость и гибкость, что делает её незаменимой в современном производстве. С ростом автоматизации и технологического прогресса, всё более важную роль будет играть в будущем промышленности лазерная резка металла. Киев, заказать резку листового металла, Вы можете в металлоцентре САВВАТС.
