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Coral Foodstuff Machine Company Limited 
Адрес: Промышленный район Сианьдон, Дачжоу, 8-е шоссе Данчжоу, Чжаоцин, провинция  Гуандун, КНР
Телефон: +86-0758-2873296    +86-758-2871966    Факс:  0758-2879096   
Почтовый индекс:  526020        

        Веб-сайт:http://www.zqcoral.com   

E-mail: sunny@zqcoral.com                       Телефон: 13717218759 Санни Сонг
Детальный прайс-лист на шоколадно-глазировочную машину для шоколада (единица измерения: доллар США)
	Номер заказа
	Описание
	Габариты
(Д×Ш×В):мм
	Мощность
	Кол-во
	Цена

	1
	Шоколадно-глазировочная машина
	2350×1200×1.86
	34.56кВт
	1
	61400.00

	2
	Емкость для хранения шоколада
	1130×896×1600
	5.5 кВт
	1
	8650.00

	3
	Стопкоукладчик
	2500×1420×820
	0.18кВ
	1
	5500.00

	4
	Общая стоимость   (в долларах США $)
	
	
	75550.00
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Краткая информация о шоколадно-глазировочной машине
Coral Foodstuff Machine Co., Ltd.
1. Шоколадно-глазировочная машина
▶ Вся линия моет быть разделена на две части: глазировочная и охлаждающий тоннель. Глазировочная машина использует автоматический температурный контроль при нагреве, нагреве циркулируемой воды, подачи раствора из емкости, тоннеля охлаждения, в котором используется специальная круговая циркуляция. Она более применима в технологическом процессе при производстве шоколада, но может быть настроена. Эта машина характеризуется большой охлаждающей способностью,  высокой мощностью, которая может быть применена для любых типов инновационных продуктов.

▶Машина отличается особым и компактным структурным дизайном, улучшенной совершенной конфигурацией системы, стабильной работой, легкостью в эксплуатации, безопасностью и надежностью, легкостью в ремонте и обслуживании.
Габариты (Д×Ш×В): 24633×1513×2255:мм
Мощность: 34.56кВт
2. Емкость для хранения шоколада
▶ Эта емкость используется для хранения шоколада
Габариты: 1130×896×1600 (Д×Ш×В):мм
Мощность: 5.5 кВт
3. Стопкоукладчик
Вес: 350 кг
Функции: Конвейер транспортирует вафельные плитки к следующим частям оборудования.

Материалы: нержавеющая сталь 304 

Инвертер: VLT Danfoss

Кнопки: Schneider Brand

Мощность двигателя: 0.18 кВт
Габариты: 2500×1420×820 мм
Вес :350 кг
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