Как правильно утеплить балкон
Как правило, мы все ощущаем нехватку площади в наших квартирах. Поэтому многие используют рационально каждый угол. Это же касается и балконов и лоджий.
 Балкон
Расширить свою жилплощадь можно за счёт переоборудования балкона. Места для отдыха, зимние сады, мини спортзалы или рабочие кабинеты – вот неполный перечень вариантов оборудования балкона. Дополнительная возможность отдыхать, работать и развлекаться. Всё зависит от ваших предпочтений.
Распространённые ошибки при утеплении балкона.
При утеплении балкона многие допускают стандартную ошибку. В первую очередь устанавливают стеклопакеты, затем на скорую руку заделывают всевозможные щели и ставят отопительный радиатор или устанавливают полы с подогревом. У такого способа переоборудования есть большие недостатки. Тепло беспрепятственно уходит на улицу, и поддержать нормальную температуру будет достаточно сложно. 
При профессиональном подходе предполагается качественное утепление балкона.
Качественные работы по утеплению намного понизят потери тепла. Для начала необходимо установить металлопластиковые окна. Обратите внимание на  заделку стыков пеной. На втором этапе следует утеплить стены, пол, потолок и фасад парапета современными материалами. Если всё же будет достаточно прохладно, можно установить обогреватель.  
Современные материалы для утепления.
Сегодня в розничной продаже огромное количество утеплителей для балконов и лоджий. Выбрать качественный материал не просто. Выбор экструдированного пенополистирола URSAXPS – современное и практичное решение. Самые лучшие теплоизоляционные свойства, отличное препятствие для потерь тепла, удобен при установке. Его можно применить как для укладки на пол, так и на стены. Для утепления стандартного балкона требуется две упаковки. Лёгкий, удобный в транспортировке, не ломок и легко обрабатывается ножом. Жёсткость пенополистирола предполагает использование под стяжку. 
При толщине 5 сантиметров, он в 1,5 раза меньше прочих материалов,  и при этом сохраняет свои теплотехнические характеристики. И как результат – экономия площади маленького балкона.
Утепляем балкон своими руками.
Выполнить работу по утеплению балкона можно и самостоятельно. Вся работа состоит из нескольких этапов.
1. Проводим застекление балкона, затем демонтируем балконную дверь и окно
2. Далее утепляем пол. Все лишние отверстия заливаем пеной и после в комнату.
 гидроизоляционный материал. Для этого подходит Ceresit CR65.
3. Чтобы выровнять пол используем цементно-песчаную самовыравнивающуюся смесь. Если нужно приподнять плоскость пола, укладываем керамзит слоем 5 сантиметров.
4. Для основания используем плиты URSA XPS . Для проклейки стыков между стеной и утеплителем используем пароизоляционный скотч. Он предохраняет от мокрых пятен на стенах, препятствует образованию грибка.
5. Сверху укладываем полимербетон 4-х сантиметровой толщины и проволочную армированную сетку.
Утепление потолка и стен
На поверхность стен наклеиваем плитыURSA XPS. Сверху – облицовку. Можно использовать влагостойкий гипсокартон. Для максимального сохранения площади балкона, для наклейки плит используем холодную битумную мастику. Покрываем минимум 25% стены. 
Потолок утепляем по этой же технологии. Для отделки используем подвесные потолки и прячем под ними электропроводку освещения.
И последнее. Завершаем отделку балкона на свой вкус и устанавливаем радиаторы утепления.
Довольно часто работы по утеплению балкона и материальные вложения выглядят пугающе. И многих это настораживает, заставляя отказаться от перспективы иметь ещё один удобный уголок в квартире для отдыха или для других целей. Но постарайтесь взвесить все «за» и все «против». Не всё так страшно. Работы по утеплению балкона продлятся в течение недели, а цена не так уж велика.
В результате вы превратите холодный, неуютный балкон в полноценный жилой уголок комнаты, где можно отдохнуть, провести время за чашечкой кофе или поработать, не обращая внимания на погоду за окном.
