Укладка брусчатки Старый город — прайсы, цена работы в Запорожье
Брусчатка «Старый город» — это один из самых популярных видов тротуарной плитки. Внешне она не сильно отличается от другой брусчатки, но имеет привлекательный внешний вид и хорошие эксплуатационные качества. При правильной укладке по ней даже можно ездить легковому транспорту. Еще одним преимуществом брусчатки «Старый город» является разнообразие и выраженность цветов, что позволяет создать практически любой уникальный узор.
В зависимости от назначения дорожки, брусчатка укладывается по-разному.
Есть несколько вариантов оснований, но наиболее практичный — гарцовка. Но и ее изготавливают по-разному, так что не стоит спешить с выбором, лучше сначала посоветоваться со специалистом.
Как проводится укладка брусчатки «Старый город»
Для укладки плитки проводится подготовка основания. На него насыпают гарцовку, а сверху укладывается плитка. Гарцовка — это сухая смесь песка и цемента, смешанных в нужной пропорции (в зависимости от назначения будущей дорожки).
Имейте в виду, что для выдерживания больших нагрузок брусчатке требуется
очень прочное и надежное основание. Поэтому, если по дорожке будут ездить автомобили, рекомендуется заменить песок в составе гарцовки щебнем. Чтобы не тратить силы и время, можно купить готовую смесь в строительном магазине, предварительно посоветовавшись с мастером, который будет сразу рассчитывать цену работы по укладке брусчатки.
Технологий мощения тротуарной плитки есть множество. Все их можно применять и для брусчатки «Старый город». В целом, работы по мощению «Старого города» выполняются в такой последовательности:
1. Подготовка основания. Включает в себя выравнивание и трамбование грунта, насыпку слоя гравия (при необходимости);
2. Насыпание слоя гарцовки высотой 5-7 см;
3. Выравнивание и утрамбовывание гарцовки, смочивание водой (не обязательно);
4. Мощение брусчатки на гарцовку, начиная от бордюров;
5. Засыпание швов между плиткой песком или смесью песка и цемента.
Важно! В любом случае, уложенная плитка должна быть выше бордюров на
один-полтора сантиметра, ведь потом произойдет усадка.
Все вышеперечисленные работы считаются не очень сложными, но требуют точных расчетов, таких как марка цемента, соотношение компонентов гарцовки и так далее. Чтобы дорожка из тротуарной плитки прослужила долго, нужен профессиональный подход.
Укладка брусчатки в Запорожье — цена работы
Прайс на укладку брусчатки вы можете посмотреть на этой странице и в профиле каждого мастера или бригады. Ведь стоимость отличается у каждого специалиста. Кроме этого, она зависит от следующих факторов:
· Объем работ;
· Нагрузки, которые будет выдерживать плитка;
· Назначение дорожки (пешеходная, декоративная, для транспорта, сложность узора).
На нашем сайте представлены предложения плиточников, выполняющих данный вид работ в Запорожье и области. Также вы можете воспользоваться вкладкой «Калькулятор», чтобы рассчитать примерную стоимость работ для вашего участка.
