Водоэмульсионная краска в интерьерных работах
На сегодняшний день предлагается большое количество материалов для выполнения внутренних работ. Традиционно велик спрос на те, которые предназначены для покраски стен. Ведь именно благодаря этому способу оформления можно менять цветовые гаммы в интерьере так часто, как этого хочется. Такой материал, как водоэмульсионная краска широко применяют в отделочно-ремонтных работах внутри помещений. А все благодаря присущим ей положительным свойствам, доступной стоимости, экологичности.
Использование акриловой водоэмульсионной краски давно является наиболее простым и не столь уж затратным способом обновить помещение. Производят ее из специальных веществ – акрилатов, разведенных в водной эмульсии. Вот почему она является безопасной. Опасаться нечего: ни в процессе нанесения, ни потом она не выделяет вредных веществ. Подходит для окрашивания, как жилых строений, так и офисов (в случае, если поверхности – гипсокартонные и минеральные). Рекомендована к использованию в сухих и умеренно влажных помещениях.
Водоэмульсионная краска Optima: преимущества использования 
Фирма «Карст» предлагает купить водоэмульсионную краску Optima по приемлемым ценам. Она хорошо себя зарекомендовала на рынке стройматериалов в Караганде, и наделена рядом несомненных достоинств. Среди которых:

· Прочность и эластичность, которые обеспечиваются акриловыми смолами, входящими в состав продукта.
· Быстрое высыхание.
· Отсутствие запаха.
· Влагостойкость.
· Устойчивость против стирания.
· Экологически чистый красящий состав.
· Нанесение данного материала не требует наличия профессиональных навыков. 

Матовые краски зрительно увеличивают высоту комнаты и даже способны замаскировать дефекты потолка. Они колеруются большим количеством пигментов. Использование водно-дисперсного состава дает возможность стене или потолку продолжать «дышать», ведь микроспоры остаются открытыми. В отремонтированных строениях по-настоящему легко дышится. После окрашивания поверхности обретают устойчивость к действию прямых солнечных лучей.
Водоэмульсионная краска, кроме того, что обладает замечательными свойствами, также отлично смотрится на любой поверхности. 
К тому же, такое покрытие не представляет проблем в уходе: его можно протирать губкой (слегка влажной). Применение мягкого моющего состава, но без абразивных средств поможет сохранить гладкость и яркость.
Недостатков у данного продукта практически нет.  Из минусов можно упомянуть разве что тот факт, что для окрашивания требуется температура не ниже +5°С. 
Секреты работы с водоэмульсионной краской
Совет от профессиональных мастеров: водоэмульсионную краску наносить следует с помощью валика и кистей, которые выполнены из натуральных материалов.
Предпочтение натуральному волокну стоит отдать потому, что от поролоновых валиков на окрашиваемой поверхности остаются следы. И после высыхания закрасить их будет трудно. 
· Вся основная работа выполняется при помощи валика, который равномерно распределяет краску на поверхности. Кисти используют для окрашивания таких мест, которые валиком сложно достать (например, вверху стен или в углах). 
· Валик смачивают красящим составом и тщательно выжимают, чтобы затем на поверхности не осталось никаких потеков. И, плавными и аккуратными движениями прокатывают им по поверхности.
· Чтобы обеспечить равномерное окрашивание, не нужно по одному месту проходить валиком несколько раз.
Перед покупкой краски следует узнать ее технические характеристики: ознакомиться с составом, расходом, условиями хранения, сроком годности и др.


