
· OPIS TECHNICZNY

· PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych związanych z rozbudową i przebudowa zakładu Electrolux zlokalizowanego w Żarowie przy ulicy Fabrycznej 4 w zakresie:
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin,
- instalacja ogrzewania grzejnikowego.

Zakład Electrolux zlokalizowany w Żarowie przy ulicy Fabrycznej 4 składa się  z budynków:
- budynek produkcyjno-magazynowy (przebudowa i rozbudowa)
- budynek socjalno-biurowy (przebudowa)
- budynek portierni głównej (przebudowa i rozbudowa)
- obiekt wiaty odpadów (budowa - przeniesienie)
- budynek magazynu gazów i sprzętu (budowa)
- obiekt wiaty dla palących (budowa)
Electrolux Poland Sp. z o.o. Zakład w Żarowie jest producentem sprzętu gospodarstwa domowego - zmywarek do naczyń.

· PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt budowlany i ofertowy w zakresie wewnętrznej instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
- projekt budowlany i ofertowy w zakresie architektury i konstrukcji
- standardy dotyczące rozwiązań technologicznych i materiałowych określone przez Inwestora
- obowiązujące nomy i przepisy
- uzgodnienia międzybranżowe

· OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ DEMONTAŻ INSTALACJI

W istniejącym budynku występuje instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania. 

ZAKRES DEMONTAŻU INSTALACJI:
· wszystkie istniejące urządzenia i instalacje zlokalizowane na istniejącej zewnętrznej ścianie hali produkcyjnej podlegającej demontażowi.
· instalacja wentylacji w obrębie przebudowywanych pomieszczeń sanitariatów, szatni i umywalni (lokalnie, zgodnie z częścią rysunkową opracowania)
· istniejące centrale wentylacyjne typu AHU-04 i AHU-08 obsługujące pomieszczenia szatni w budynku biurowo-socjalnym. Demontaż układu nagrzewnic dla w/w central.
· grzejniki wraz z podejściami w obszarze przebudowywanych umywalni i sanitariatów. Pozostawione króćce/odejścia zaślepić.
· instalacja wentylacji w obrębie pomieszczeń laboratorium testów przy hali (lokalnie, zgodnie z częścią rysunkową opracowania)
· instalacja wentylacji i ogrzewania w obszarze projektowanych magazynów na piętrze budynku biurowo- socjalnego - lokalnie
· instalacje sanitarne w budynku istniejącej portierni

Po stronie wykonawcy jest zinwentaryzowanie istniejących urządzeń i elementów planowanych do ponownego użycia i sprawdzenie ich stanu technicznego w kontekście projektowanego ponownego użycia. W wypadku wątpliwości dotyczących jakości i możliwości ponownego użycia urządzenia lub elementu należy każdorazowo skonsultować się z inwestorem. Po konsultacjach to inwestor podejmuje decyzję o ponownym użyciu elementu lub jego wymianie na nowe. W przypadku kolizji nowoprojektowanych instalacji z wyposażeniem budynku – instalacje nowoprojektowane dostosować do stanu zastanego, a w przypadku braku takiej możliwości przekalkulować opłacalność dostosowania stanu istniejącego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.


ПЕРЕКЛАД НА УКРАЇНСЬКУ

ТЕМАТИКА ТА ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕННЯ
Предметом дослідження є виконавчий проект санітарних установок, пов'язаних з розширенням і реконструкцією заводу Electrolux, розташованого в Місті Жарув на вулиці Фабрична 4, до здійснення:
- система штучної вентиляції,
- система кондиціонування з відведенням конденсату,
- установка радіаторного опалення.

Завод Electrolux, розташований у місті Жарув на вулиці Фабрична, 4, складається з будівель:
- виробничо-складське приміщення (реконструкція та розширення)
- соціальна та офісна будівля (реконструкція)
- будівля головної рецепції (реконструкція та прибудова)
- сховище для сміття (будівництво - передача)
- будівля для зберігання газу та обладнання (будівництво)
- місце для паління (будівництво)
ТОВ «Електролюкс Польща» Завод в Żarów є виробником побутової техніки - посудомийних машин.
ОСНОВА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
- проект будівництва та пропозиції в сфері внутрішньої вентиляції, кондиціонування та опалення
- проект будівництва та пропозиції в галузі архітектури та будівництва
- стандарти технологічних і матеріальних рішень, встановлені Інвестором
- застосовні норми і правила
- міжгалузеві домовленості

ОПИС СТАНУ ІСНУЮЧОЇ ВНУТРІШНЬОЇ САНТЕХНІКИ І ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКИ

В існуючій будівлі є установка механічної вентиляції, кондиціонування повітря та опалення.

ДІАПАЗОН ДЕМОНТАЖУ УСТАНОВКИ:
Всі існуючі пристрої та установки, розташовані на існуючій зовнішній стіні цеху, підлягають демонтажу.
Установка вентиляції в реконструйованих санітарних приміщеннях, роздягальнях і туалетах (локально, відповідно до креслярської частини розробки)
існуючі вентиляційні центри типу AHU - 04 і AHU-08, обслуговуючі роздягальні в офісно-соціальній будівлі. Демонтаж системи обігрівачів для в / в central.
Обігрівачі разом з підходами в районі реконструюються умивальники та санвузли залишені штуцер / виходи заробити.
установка вентиляції в приміщеннях випробувальної лабораторії при цеху (локально, відповідно до креслярської частини розробки)
установка вентиляції та опалення в зоні проектованих складів на поверсі офісно-соціальної будівлі-локально
сантехніка в будівлі існуючої реєстраці.

З боку підрядника необхідно впровадити існуючі пристрої та компоненти, заплановані для повторного використання, і перевірити їх технічний стан в контексті проектованого повторного використання. Якщо ви сумніваєтеся в якості і можливості повторного використання пристрою або елемента, проконсультуйтеся з інвестором. Після консультацій саме інвестор приймає рішення про повторне використання елемента або його заміну на новий. У разі зіткнення новопроектованих установок з обладнанням будівлі-новопроектовані установки адаптуються до існуючого стану, а при відсутності такої можливості перекваліфікують рентабельність адаптації існуючого стану. У разі сумнівів зверніться до проектанта.
