Чердачные лестницы от украинского бренда "Virastar"
Обустройство входа на чердак не обходится без чердачной лестницы. Она является неотъемлемой составляющей в каждом доме, где есть мансарда или другое помещение под крышей. Главное преимущество чердачных лестниц состоит в том, что они достаточно компактны и удобны в эксплуатации. Учитывая технологичность конструкции современных моделей, которые предлагает украинский бренд «Virastar», чердачные лестницы будут служить долго и надёжно в течение многих лет.
Виды лестниц на чердак
Потребители уже давно не интересуются стандартными стационарно устанавливающимися лестницами. Они занимают много места, что не позволяет полностью использовать площадь помещения, из которого можно попасть на чердак. Складные лестницы наоборот ценятся за мобильность, совмещенность с люком и возможность спрятать их, не нарушая интерьер помещения.
В компании «Virastar» покупателям доступны три вида конструкций:
· алюминиевая складная трёхсекционная;
· деревянная складная трёхсекционная;
· ножничная складная.
Складные высотные конструкции не приставляются к чердачному проёму, а прикрепляются непосредственно к люку и потолочной области. При открытии люка, ведущего на чердак, секции лестницы раздвигаются и она опирается на пол. При необходимости спрятать лестницу она также легко складывается и прячется за дверцей входа на чердак. Угол наклона в разложенном состоянии составляет 60-70 градусов.
Преимущества чердачных лестниц
Современные лестничные конструкции от компании «Virastar» имеют следующие преимущества:
· безопасность эксплуатации;
· доступная цена;
· аккуратный вид;
· удобство в применении;
· люк плотно прилегает потолку благодаря уплотнителю, что позволяет избежать образования сквозняков;
· изоляция люка обеспечивает поддержание комфортного микроклимата в помещении внутри дома, не пропуская холод из пространства под крышей;
· не занимает полезной площади помещения.
Если лестница устанавливается в доме, где проживают пожилые люди или дети, клиенты компании могут заказать модель с поручнями, которые обеспечат дополнительную опору при подъёме и спуске.
Опускание лестницы выполняется очень просто. Для этого достаточно лишь открыть люк и потянуть за нижнюю часть лестничной конструкции. Столь же просто она складывается обратно.
Срок эксплуатации чердачных лестниц составляет, как правило, не менее 15 лет. При покупке производитель или продавец предоставляет гарантию. Покупатель может заказать лестницу с люком необходимой площади, что позволит максимально лаконично вписать конструкцию в общий интерьер и учесть особенности помещения.
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