aroTHERM VWL 55/2 A - VWL 155/2 A
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/aroTHERM-VWL-55-2A-VWL-155-2-A?limit=25
Тепловой насос Vaillant разработанный специально для отопления, а также снабжения горячей и холодной водой частных домов и административных зданий. Модель aroTHERM является одним из наименее энергозатратных, так как работа теплового насоса совершается с помощью использования внешнего воздуха, как основного источника.
Немецкая продукция, зарекомендовавшая себя на протяжении многих лет именно благодаря эргономичной технике. Создав тепловой насос, цена, которого является наиболее лояльной, Вайлант ориентировалась именно на наиболее частые пожелания покупателей. Особенностью данной модели есть именно встроенная станция подогрева воды VPM/2W и нагреватель VIN RW 300, благодаря чему обеспечивается отопление и нагрев воды. Кроме того в оборудовании присутствует функция охлаждения помещения, что дает возможность купить тепловой насос и использовать его в любое время года для создания комфортных условий внутри помещения.
Данный аппарат – модель моноблочного типа, экономящая пространство, а это означает, что установка теплового насоса типа «воздух - вода» для дома займет немного времени. Производители рекомендуют устанавливать целостный корпус снаружи, Целостный корпус оборудования рекомендуется устанавливать снаружи возле зданий, поскольку отопления проходит по наружному блоку насоса, а не по фреоновых трубах, как это делали ранее. Детальная инструкция к насосу предоставляется при покупке, и говорит о длительном сроке эксплуатации и повышенной надежности подобной конструкции. 
Также хочется отметить некоторые преимущества над другими моделями:
· насос теплового действия aroTherm имеет 3 функции (отопление, нагрев и охлаждение воды), в то время, как стандартные модели только оттапливают и нагревают ГВС;
· интеграция с другими системами нагрева;
· возможность дистанционного управления;
· предельная температура нагрева до 63°С;
· максимально низкий уровень шума техники при работе.
Кроме огромного количества преимуществ, следует сказать, что купив тепловой насос Vaillant для отопления, Вы сэкономите деньги, а и время, которое тратится на изучения сложных инструкций и, непосредственно, установку. Также в нашем магазине при заказе возможно оформить заказ для проведения монтажных работ и настройки насоса.   
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 118/4
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/flexoCOMPACT-exclusive-VWF-58-4%E2%80%93118-4
Тепловые насосы типа «вода - вода» – наиболее мудрое решение нашего времени для снабжения жилых помещений бесперебойной подачей горячей воды, и гарантии сохранения тепла в любое время года. Работа данного оборудования совершается с помощью использования тепла грунтовых вод и воздуха вне здания в качестве источника. В целом, FlexoCompact – качественные тепловые насосы, купить, которые может позволить себе абсолютно каждый: европейское качество, низкие расходы электроэнергии, и качественная моноблочная конструкция делают оборудование данной модели более востребованными, нежели другие модели.
Основные характеристики насоса FlexoCompact:
· Работа теплового насоса выполняется благодаря такому источнику, как грунтовая вода;
· При установке компактного аппарата не требуется много времени для монтажа. Сам же моноблок не занимает много места, и не влияет на интерьер помещения.
· Как и многая продукция Vaillant, насос теплового действия данной серии работает в нескольких режимах, а именно: для отопления жилья, и для непрерывной подачи горячей воды.
· Маркировка Green IQ – это знак подтверждения того, что тепловые насосы изготовлены из природного материала, отвечающего мировым требованиям и подходящим для абсолютной вторичной переработки.
· Совместимость с газовыми котлами и работа от солнечных батарей.
· Максимально тихая работа при помощи системы Safe Sound System.
Кроме всего, максимальный нагрев температуры - 650С, а мельчайшие изменения в работе мониторятся, позволяя хозяевам подбирать наиболее комфортные условия для отопления тепловым насосом типа «вода - вода».
Безусловно, данную модель можно назвать одной из наиболее экономичных в потреблении электрики. Во-первых, она предполагает собой возможность ограничивать пусковой ток, и подключать оборудования к одно- или трехфазной сети. Во-вторых, купить тепловой насос FlexoCompact – означает обеспечить себе комфорт вне зависимости от источника получения тепла, так как он работает и от грунтовых вод, и с помощью уличного ветра. 
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 197/4
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/flexoTHERM-exclusive-VWF-57-4%E2%80%93197-4
При выборе теплового насоса для отопления дома многие ищут именно тот вариант, который будет удовлетворительным по таким критериям, как: практичность, низкий расход электроэнергии, долговечность, удобство использования, и гарантии от самого производителя. 
Абсолютно всем этим условиям соответствует немецкая компания Vaillant – мировой производитель тепловых насосов, цена и качество, которых находятся на соответствующем уровне. Данные устройства имеют одни из наивысших показателей по эргономичности приборов, так как в качестве источника питания используется тепло земли, грунтовых вод и ветра. Также тепловые насосы серии flexoTherm имеют не только функции отопления и водоснабжения, но и кондиционирования воздуха, что позволяет создать максимально комфортные условия для проживания.
Отличительные особенности насосов Вайлант:
· Green IQ – знак, удостоверяющий то, что работа теплового насоса не наносит вреда ни хозяевам, ни окружающей среде, а также подтверждает то, что насосное оборудование может быть полностью переработанным при окончании эксплуатации;
· Экономичность – одна из главных черт техники. Для сохранения приемлемого режима температуры используется природное тепло из вышеперечисленных экологических источников, а функция мониторинга израсходованной энергии поможет контролировать бюджет. 
· Моноблочная система позволяет сделать монтаж теплового насоса своими руками.
· Длительный срок службы серии VWF 57/4 – 197/4. При покупке даются гарантии от официального производителя на компрессор, сроком в 10 лет.
· Совместимость техники с солнечными панелями и коллекторами, а также с газовыми котлами.
Преимущества flexoTHERM exclusive:
· принцип действия теплового насоса включает возможность использования разных источников тепла;
· максимальная температура нагрева увеличена до 650С, а также усовершенствована автоматика;
· система звукоизоляции «Piharmonic» обеспечивает низкий уровень шума;
· интуитивно понятная панель управления, возможность регулировать тепло с помощью дистанционного пульта через блок VR900.
Учитывая вышеперечисленные факторы, стоит отменить то, что купить тепловой насос данной серии - выбор, который понесет за собой удобство и комфорт в доме, и значительно снизит расходы на электрику. 
geoTHERM VWS 220/2 - VWS 460/2
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/geoTHERM-VWS-220-2-VWS-460-2
В наше время при обустройстве больших домов, в качестве лучшего оборудования для отопления больших домов по праву можно считать тепловой насос. Модель geoTHERM имеет предельную температуру подачи воды - 62°С, что также устраняет проблему горячего водоснабжения в жилом помещении. Вдобавок, в это модели имеется возможность создания каскадной системы отопления двумя насосами.
Отопление тепловым насосом типа «вода - вода», компании Vaillant имеет некоторые особенности, а именно:
· Монтажные работы можно начинать уже при постройке или реконструкции здания, так как установка зондов происходит вне здания. Перед монтажом теплового насоса Вы можете своими руками надежно закрепить зонды в грунте на глубине, которая ниже точки промерзания, и закрепить их с помощью специального раствора. Хочется отметить, что это - наиболее трудоемкая часть установки. При правильной сборке конструкция прослужит до 100 лет, а на работу теплового насоса дается гарантия до 30 лет.
· Серия geoTHERM имеет вмонтированный регулятор отопления и ГВС, который контролирует температуру в помещении в зависимости от погоды.
· Многослойная шумоизоляция, обеспечивающая бесшумную работу. Если прочитать некоторые отзывы о тепловых насосах, то можно заметить положительные отклики именно о бесшумности.
· Возможность дистанционного управления и диагностики с системой vrnetDialog.

Особенности моделей geoTHERM VWS 220/2 - VWS 460/2:
· Удобные штекерные соединения с системой Pro E.
· Датчики температуры наружного воздуха для лучшего контроля климата в доме.
· Ограничитель пускового тока, которым оснащен насос теплового действия.
· В комплекте прилагается расширительная емкость и предохранитель для контура, а значит, что в не придется дополнительно тратить деньги на комплектующие теплового насоса, купить и найти, которые порой бывает сложно. 
geoTHERM VWS 61/2 - VWS 171/2
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/geoTHERM-VWS-61-2-VWS-171-2
Обычные тепловые насосы «вода - вода», как правило, способны уменьшить счета за отопление аж до 70%, но за последние года компания Vaillant разработала новые высокоэффективные аппараты, способные снизить расходы до 80%. Основной принцип теплового насоса модели geoTHERM VWS 61/2 - VWS 171/2 заключается в отбирании тепла с разных природных источников, таких как низкопотенциальное тепло с грунтовых вод и земли. Тепловая производительность при этом составляет от 6 до 17 кВт. 
Тепловые насосы – лучшее решение для отопления дома, а так же для косвенного нагрева горячей воды. Такой комплекс функций обеспечивает все условия для проживания, горячего водоснабжения, и, что самое главное, выгодного экономически нагревания частного дома.
Характерные особенности серии geoTherm:
· максимальная температура подачи тепла - 62°С;
· внутри насоса встроен регулятор для контроля температуры воды и отопления тепловым насосом «вода - вода» в зависимости от температуры на улице;
· Safe Sound System – система, обеспечивающая бесшумную работу оборудования;
· совместимость с другими водонагревателями, а так же возможность подключения второго насоса, и создания каскадной системы при большой жилой площади;
· подключение трубопроводов насоса теплового действия на задней или на верхней части корпуса; 
· vrnetDialog – система удаленного управления, имеющая интуитивно понятный интерфейс и статистическую информацию относительно всех показателей аппарата;
 Оборудование geoTHERM VWS 61/2 - VWS 171/2:
· погодозависимый регулятор и датчики наружного воздуха для стабилизации отопления и подачи горячей воды с подсчетом суммарной части тепла, полученного от внешней среды;
· внутри теплового насоса встроены циркуляционные помпы в контурах источника тепла и нагрева дома;
· бойлер нагревается посредством трехходового приоритетного клапана;
· система Pro E;
· вспомогательный электронагреватель теплового насоса, цена которого по отдельности стоит в разы дороже.
Vitocal 200-G
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/Vitocal-200-G
Тепловой насос Vitocal для отопления дома эксплуатирует температуру грунтовых вод и, непосредственно, грунта для обеспечения частных домов и административных зданий на протяжении всего года. Тип теплового насоса «вода-вода» имеет диапазон мощностей от 5,8 до 17,2 кВт, благодаря чему ему можно найти применение даже для радиаторных систем отопления.
Важно сказать, что цена теплового компрессора полностью соответствует его качеству, так как помимо двух стандартных источников энергии, в качестве источника могут послужить фотоэлектрические установки или электроэнергия собственного производства, а это, в свою очередь, приводит к минимальным затратам при обогревании. 
Оборудование оснащено спиральным компрессором Compliant Scroll, и такой принцип работы теплового компрессора обеспечивает плавный нагрев теплоносителя до 60°С. Непосредственно в корпусе аппарата при максимальных нагрузках можно использовать электрический обогреватель, мощностью до 9 кВт для дополнительного согревания при сильных нагрузках общей системы. Также его можно задействовать как резервный источник питания.
Говоря о регулировании тепла в доме, стоит отметить понятный интерфейс управления и клапаны для переключения отопления, подачи горячей воды и моновалентный режим, гарантирующий надежность и безопасность. Но этим все не ограничивается, ведь в оборудования имеется встроенный цифровой регулятор работы теплового насоса с объединенным принципом действия «natural cooling», оснащенный датчиками для определения погоды.
Следующий регулятор - Vitotronic 200 WO1B обладает понятной для обычного пользователя логикой администрирования, позволяющей с легкостью применять настройки для водоснабжения, пассивного охлаждения и отопления тепловым насосом типа «вода-вода». 
Сам же производитель гарантирует отменную безопасность и надежность всего механизма, а наш магазин обещает Вам быструю доставку, без каких-либо осложнений при транспортировке, так как корпус и модуль находятся раздельно. Дополнительной функцией устройства является допустимость временной установки проточного водонагревателя к теплоносителю. Вне всякого сомнения, заказать и купить тепловой насос Vitocal 200-G для отопления помещений – оптимальное решение для тех людей, которые хотят не только сэкономить, но и приобрести качественную конструкцию, которая прослужит свыше 40 лет.
Vitocal 200-S
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/Vitocal-200-S
В наше время люди часто ищут альтернативные источники энергии, ведь с каждым годом оплата за отопление жилья обходится все дороже. Одним из вариантов такого источника является тепловой насос Vitocal, модели 200-S. Устройство использует энергию ветра, которая является бесплатной и безграничной для использования. Тепловой насос, который удобно купить в Украине, славится своей компактностью и может быть смонтирован в любом месте, на котором Вы заходите: начиная от плоской крыши, и заканчивая укромным местом возле дома или коттеджа.
Помимо стандартных функций теплового насоса типа «воздух - вода», в летний период времени модуль устройства Vitocal 200-S типа AWB AC используют для охлаждения помещений, а дополнительная функция обогрева пола используется в качестве «прохладного» пола.
 Эффективность и надежность – две основных составляющих компании Vitocal. Насос теплового действия 200-S работает максимально результативно даже при частичной нагрузке, с помощью DC – инвертор. Данная деталь регулирует производительность компрессора в зависимости от требований системы и удерживает температуру на должном уровне. 
Наибольшей эффективности воздушный тепловой насос приобретает при автоматическом управлении и полной модернизации всех средств отопления. При этом основной котел, использующийся ранее не потребует апгрейда, ведь он используется лишь при критических нагрузках по сигналу регулятора температуры. 
Модели 200-S оснащены регулировщиком полного объема оборотов вентилятора и компрессора и потому шум при работе насоса уменьшается, что звучит весьма привлекательно, ведь в старых образцах насосов была одинаковая мощность, а корректировка производилась за счет включений и выключений вентиляторов. 
Последний пункт, который, вероятней всего, окончательно убедит скептиков купить тепловой насос Vitocal для дома - удобство и простота при работе с графическими показателями и текстовым меню на панели, позволяющими управлять абсолютно любыми компонентами из программы. Специальный значок «Помощь» подсказывает и объясняет все обозначения сообщений, и разъясняет возникающие в ходе работы вопросы.Данный подход к клиентам очень ценится не только среди пользователей, но и среди специалистов по обслуживанию.
Vitocal 222-G
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/Vitocal-222-G
Наиболее выделяющаяся среди остальных, модель тепловых насосов Vitocal 222-G стала известной благодаря своим компактным размерам в 0,4 м2, что позволяет конструкции занимать наименьшее пространство и вписываться в любой интерьер. Тепловой насос «вода - вода» оснащен соединенной емкостью для горячей воды, и трехходовым клапаном для переключения. Для комфортного водоснабжения внутри встроен бак объемом в 170 литров.
Как правило, цена на тепловые насосы в Украине, способна немного смутить покупателя, но специалисты говорят, что если сравнивать ежегодные затраты, которые хозяева тратят на газ, уголь и электрику для бойлеров, то тепловые насосы при экономии – более обдуманное и логическое решение. 
Последние модели Vitocal имеют простой для понимания обычными пользователями интерфейс для администрирования контроллера. При возникновении каких-либо вопросов или затруднений, при нажатии на кнопку «Помощь» Вы получите всю необходимую информацию, и настроите оборудование своими руками. Тепловой насос, к тому же, ведет статистику относительно температуры, и это в дальнейшем может быть использовано Вами для настроек временных программ или установки оптимальной температуры для всех жителей дома. Прибор, отвечающий за управление насоса теплового действия можно переносить в наиболее удобное для Вас место, в радиусе 5 м. от оборудования.
Особенности модели Vitocal 222-G:
· звукоизолирующая облицовка помогает устройству не создавать фактически никакого шума. Максимальный порог – меньше, чем 48 дБ;
· большой многострочный дисплей для управления отоплением тепловым насосом;
· тип «вода - вода», в качестве основных источников, использует грунтовые воды, и естественное тепло земли;
· с помощью дополнительного оборудования можно быстро и легко смонтировать всю систему. Подключение техники является намного упрощенным, нежели у воздушного теплового насоса;
· при транспортировке и доставке к Вам, возможен вариант разделения модулей, что значительно упростит монтаж, сделанный лично владельцами жилья. 

Vitocal 222-S
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/Vitoca-222-S?limit=25
Тепловой насос Viessmann Vitocal 222-S – это конструкция, состоящая из многих модулей, рассчитанная для отопления и охлаждения помещений, а так же для нагрева воды с помощью внутреннего емкостного водонагревателя. Безопасность, простота в использовании и приемлемая цена теплового насоса – одни из основных характеристик данного устройства, на которые обращают внимание покупатели.
Особенностью модели Vitocal 222-S есть раздельность наружных и внутренних блоков. Это довольно-таки удобно, так как внутренний блок содержит в себе вместительный водонагреватель объемом в 170 литров. Также имеется управляющее устройство Vitotronic 200 «active cooling» предназначенное для охлаждения. Отопление тепловым насосом «вода - вода» предусматривает собою наличие не затратного, в плане электрики, насоса (класс энергозатрат - А), и предохранительные устройства для повышенной надежности аппарата.
Охлаждение внешнего модуля происходит при помощи потоков воздуха, так что при монтаже не приходится делать дополнительные подкладки из воздуховодов или делать какие-либо пробоины в стенах. Для отопления уже давно построенных домов тепловые насосы такого типа – очень актуальное предложение.
Вследствие того, что инженеры позаботились о том, чтобы все компоненты теплового насоса были собраны, тепловые насосы Viessmann просто монтировать даже своими руками. Сама же установка может проходить, как в помещении, так и возле него. Компактность внутреннего блока и универсальный дизайн позволяют поставить насос теплового действия в любом месте без ущерба общему интерьеру.
Причины, по которым стоит выбрать модель 222-S:
· максимальная эргономичность при работе теплового насоса  и возможность подключения альтернативных источников питания, таких как фотоэлектрические установки или солнечные коллекторы, при сильной нагрузке или же для дополнительной экономии;
· высокий соотношение мощности СОР, который говорит о низком использовании расходов при отоплении насосом;
· Vitotronic 200 – усовершенствованный контроллер, имеющий простой и удобный интерфейс. Большинство сведений показано, как текстовым способом, так и с помощью рисунков;
· принцип действия теплового насоса заключается в автоматическом модулировании мощности инвертора и регулятора, дающие возможность получать энергию только тогда, когда это нужно.
Vitocal 300-A
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/Vitocal-300-A?limit=25
Vitocal 300-A – тепловой насос современного стандарта, обладающий производительностью до 50 кВт. Одно из наибольших преимуществ, из-за которого хочется купить тепловой насос Viessmann – это простота использования и максимальная экономия в бюджете на средствах отопления. При монтаже основного регулятора Vitotronic 200 (WO1C) не потребуется нанимать специальных работников, ведь установка не потребует дополнительных знаний или дорогих инструментов.   
Принцип работы теплового насоса заключается в том, что в двухвалентной системе используется специальный регулятор, который в сочетании с газовым котлом механически включает второй теплогенератор. Отдельное удобство при использовании создает возможность удаленно контролировать насос теплового действия специальной системой Vitotrol 300 RF-B. При использовании оборудования в административных зданиях с большой площадью применяется система Vitocal 300-A. Ее преимуществом над предыдущей прошивкой есть допустимость подключения к наружной системе контроля, предусмотренной в помещении с помощью модуля Vitogate 200 KNX.
Основные достоинства тепловых насосов Vitocal 300-A:
· одновременное каскадное подсоединение пяти аппаратов для создания мощности до 250 кВт;
· максимальная температура нагрева для подачи горячей воды - 65°C;
· большой коэффициент СОР, отвечающий за производительность. При A7/W35 он приравнивается к 4,5, а при A2/W35 – к 4;
· шумозащитная конструкция, минимизирующая шум при работе теплового насоса;
· Vitotronic 200 – удобный регулятор с графическим монитором, разработанный специально для отопления тепловым насосом «воздух - вода», компании Viessmann;
· два компрессора, которые обеспечивают меньшую эксплуатацию оборудования. Если брать во внимание отзывы о тепловых насосах, то можно заметить, что хозяева устройств отмечают лучшие показатели при производительности. Этот фактор является весьма многозначительным, поскольку известно, что на протяжении трех сезонов в году отопление происходит частично, без нагрузки.
VITOCAL 300-G
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/VITOCAL-300-G?limit=25
Давно известно, что солнечная энергия способна накапливаться прямо в земле круглый год. Тепловые насосы компании Viessmann созданы специально для того, чтобы эффективно использовать ту энергию, которая буквально находится под Вашими ногами. Серия Vitocal 300-G поможет уменьшить затраты в отопительные сезоны до 80%, ведь помимо коммунальных услуг хочется еще много чего купить. 
Тепловые насосы получают ресурсы для обеспечения тепла со скважин, пробуренных плоским коллектором в земле. Глубина скважины, как правило, равна 2,5м, то есть ниже точки промерзания, а потому использование теплового насоса для отопления дома эффективно даже в холодную пору года. Что же делать в летнюю пору? Установленная функция «Natural Cooling» помогает использовать насос теплового действия для снижения общей температуры дома, так как умная система способна извлекать естественное охлаждение с грунта или же грунтовых вод.
Compliant Scroll – бесшумный компрессор высокой мощности. Фактическая тишина обеспечивается благодаря герметичному уплотнителю и специальному устройству для поглощения звука при работе теплового насоса. Из-за отсутствия колебаний монтировать оборудование можно просто в помещении. Максимальные показатели температуры достигают 60°C. 
Отличительные принципы теплового насоса Vitocal 300-G: 
· мощность аппарата варьируется от 6,2 до17,6 кВт;
· тепловая мощность при использовании грунтовых вод - 8,0-21,6 кВт
моновалентная система дает возможность работать круглый год;
· экономия времени и средств при монтаже благодаря блочной системе теплового насоса: Вы можете установить его своими руками или обратится в сервисный центр нашего магазина;
· тишина при работе;	
· интуитивно понятный интерфейс системы управления;
· надежность и продуктивность на всех этапах функционирования с помощью системы диагностики RCD и расширительного клапана теплового насоса.

Vitocal 300-G Pro
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/Vitocal-300-G-Pro?limit=25
Когда возникает вопрос об обеспечении теплом больших административных зданий или целых промышленных предприятий – купить тепловой насос стандартной комплектации оказывается недостаточным. Поэтому компания Viessmann позаботилась о том, чтобы Вы могли приобрести оборудование Vitocal 300-G Pro, состоящее из 5 модулей, у которых не только высокая мощность, но и приемлемая цена. Тепловые насосы этой категории способны обеспечить полное проектирование и вывод статистических данных, нужных в дальнейшем для контроля температуры, на дисплей.
Преимущества насосов большей мощности:
· вместительная конструкция, ширина которой составляет 88 см;
· тепловые насосы типа «вода – вода» оснащены простым интерфейсом, который позволяет управлять оборудованием на интуитивном уровне;
· класс энергопотребления А++. Это мировой стандарт, отвечающий за наименьший расход электричества;
· каскадная схема из 5 аппаратов обеспечивает мощность до 1200 кВт, в то время как при работе в такого же количества бытовых тепловых насосов производительность не превышает 250 кВт;
· перед производством техника прошла ряд испытаний на огнестойкость, продуктивность и функциональность;
· температура подачи превышает на 10°C бытовые насосы и приравнивается к 73°C;
· низкий уровень шума не мешает рабочему процессу;
· при использовании буферной емкости насос теплового действия может так же и охлаждать помещение в жаркие дни;
· умный контроллер на основе статистических данных самостоятельно принимает решение, стоит ли тратить энергию на горячее водоснабжение или же нагревать буферную емкость, и только поле этого применяет оставшееся тепло на возобновление геотермальных зондов;
· поддержка температуры в 73°C при приготовлении горячей воды создает гигиенически чистый кипяток соответствующий всем стандартам и требованиям.
И напоследок, тепловые насосы для отопления оборудованы так, что Вы можете купить обычный модем или же другую LAN-систему для создания возможности дистанционного управления на большом расстоянии. Технология Bacnet предоставляет доступ к руководству администратору через Интернет. Дистанционное обслуживание – отличное дополнение для тех, кто доверяет специально обученным администраторам, и хочет сделать максимально уютные условия для каждого из членов предприятия.
Vitocal 300-W Pro
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/Vitocal-300-W-Pro
При отоплении огромных частных домов и больших промышленных предприятий недостаточно использовать обычное оборудование, ведь его мощность чаще всего приравнивается к 50 кВт, а купить тепловые насосы по отдельности далеко не дешевый вариант. Компания Viessmann предоставила решение этой проблемы, а именно: тепловые насосы Vitocal 300-W Pro, способные с помощью каскадной схемы обогреть помещение с суммарной мощностью в 1450 кВт.
Привилегии тепловых насосов 300-W Pro:
· контроллер Vitotronic – несложный и понятный для управления простыми пользователями. На дисплее отображается как графическая, так и текстовая информация;
· допустимая мощность – до 1450 кВт;
· максимальная температура подачи горячей воды до 60°C при температуре 5°C на входе;
· фактически нулевая энергозатратность, равносильная классу А++;
· при тестировании техника прошла целый ряд испытаний на пропускную способность, эффективность и огнестойкость;
· технические характеристики соответствуют наиболее популярному по количеству заказов насосу теплового действия Vitocal 300-G;
· ширина – 88 см, позволяет легко смонтировать всю систему на место установки, совместно с опорной конструкцией;
· система монтажа является одной из наипростейших. В инструкции прилагается более 10 различных схем, с помощью которых Вы установите оборудование. Более того, в зависимости от схемы, установка для работы теплового насоса автоматически устанавливается, и контролируется в дальнейшем; 
· для достижения максимальной мощности возможно объединение пяти модулей в каскадную систему;
· все тепловые насосы типа «вода - вода» соответствуют всем нормам, допустимых при установке на предприятиях любых форм собственности;
· компания Viessmann проводит стандартизацию всех тепловых насосов, купить которые можно, как для отопления дома, так и для больших административных зданий;
· проектирования всех аппаратов контролируется на всех этапах производства.
VITOCAL 350-A
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/VITOCAL-350-A
Тепловые насосы модели Vitocal 350-A созданы для преобразования естественных источников энергии в тепло для системы горячего водоснабжения. Основной принцип теплового насоса заключается во взятии солнечной энергии из атмосферы. Оборудование данной модели способно обеспечить достаточное количество тепла даже в холодные дни.
Установленный внутри компрессор Compliant Scroll, способен обеспечить тихий режим работы при помощи плотного герметика и эффективного устройства, предотвращающего какие-либо колебания.  Следующим плюсом работы теплового насоса является возможность установки компрессора, как внутри помещения, так и снаружи. Большие показатели продуктивности наблюдаются в обоих случаях, и гарантируют подачу воды в теплоносителях до 65°C, а само водоснабжение увеличивает показатели до 55°C. 
Тепловые насосы «воздух – вода» оптимальны еще и в том случае, если при монтаже Вы хотите уменьшить затраты. Для отопления дома не нужно бурить скважины или же устанавливать специальные дорогостоящие коллекторы. Источник энергии Vitocal 350-A – воздух.
Простота и практичность при администрировании – один из самых важных факторов для обычных пользователей. Управление цифровым контроллером Viessmann совершается с практичным меню и понятным интерфейсом. Воздушный тепловой насос оснащен разными датчиками для ведения диагностики системы. При надобности Вы можете интегрировать оборудование с другими отопительными аппаратами или же с солнечными батареями. 
Почему стоит выбрать и купить тепловой насос Vitocal 350-A: 
· мощность устройства оставляет 10,6-18,5 кВт;
· блочная система экономит затраты времени и средств при установке и обслуживании;
· тепловой насос «воздух - вода» использует в качестве ресурсов тепло воздуха, окружающего помещение;
· эксплуатировать устройство можно на протяжении всего года. Даже при минусовых температурах температура подачи на выходе составляет 60°C.
VITOCAL 350-G
https://ecobudsystem.com/Oborudovaniye/Teplovyye-nasosy/VITOCAL-350-G?limit=25
При обеспечении горячей водой квартир или больших административных помещений, а так же для их отопления чаще всего используют тепловой насос Viessmann Vitocal 350-G с наивысшей транспортировкой воды, температурой в 72°С.
В отличие от других, купить тепловой насос данной модели можно в нескольких версиях: 
1. Модель BW – оборудование, не имеющее объединенного циркуляционного насоса, так как он, в основном, не используется при одноступенчатой конструкции; 
2. BWS – тепловой насос, не имеющий персонального режима для регулировки;
3. BWC – одноступенчатый аппарат с наиболее результативным терморегулятором кругообразного насоса для всех видов схем.
Применение инновационных достижений для изготовления насосов теплового действия Vitocal 350-G увеличивает эффективность работы даже при минимальных нагрузках с минимальным энергопотреблением. Встроенное средство диагностирования RDC регулирует количество хладагента на протяжении всего времени работы оборудования. Совместно с расширительным клапаном, вся система служит порукой для максимальных, среди всех тепловых насосов типа «вода - вода», для обеспечения больших показателей СОР (4,5). Также единственный статистический учет энергопотребления позволит собственноручно контролировать затраты на электроэнергию при СГВ и отоплении помещения, тем самым освободит Вас от затрат на покупку вспомогательных устройств для проверки. 
Основные характеристики теплового насоса Vitocal 350-G:
· эффективность отдачи тепла, в зависимости от модели, варьируется в диапазоне от 7,3 кВт до 25,4 кВт;
· насосы теплового действия совмещаются с солнечными батареями, и берут дополнительную энергию от бесплатного источника – солнца;
· акустическая виброизоляция позволяет работать системе весьма тихо (самый большой порог – 42дБ);
· руководство происходит идентично к остальным тепловым насосам компании Висман: удобный пользовательский интерфейс с помощью системы управления Vitotronic 200, в нем имеются свойства естественного охлаждения, а так же возможность подключения дополнительных источников тепла (газовые и жидкотопливные котлы);
· вдобавок ко всему можно купить к тепловому насосу модуль Vitocom 300 для отопления дома и регулировки температуры на расстоянии более 5метров, при помощи сети Интернет. 
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Vitocal 350-G Pro вне всякого сомнения – наиболее мощный тепловой насос с нагревательной мощностью в 1 МВт, и способностью охлаждения при допустимой производительности до 1490 кВт, а каждый из блоков обладает тепловой мощностью до 564 кВт. Тепловой насос «вода - вода» нагревает воду при отоплении до 73°С, тем самым делая воду при подаче гигиенически-чистой. 
При использовании теплового насоса Вы можете своими руками вмонтировать базирующиеся комплектации для увеличения мощности и эффективности: теплонасосные установки и поршневые компрессоры. Упрощенная блочная установка модулей позволяет делать какую-либо модернизацию, не приходя к помощи специалистов. 
Vitocal 350-G Pro, в отличие от всех моделей, оборудована полностью учитывая пожелания пользователей. Инженеры немецкой компании Viessmann решили проблему подключения электрооборудования к корпусу аппарата, и прикрепили опциональные модули. Также добавлена функция старта с небольшими пусковыми токами, которые обеспечивают еще большую экономию электроэнергии. Во всяком случае, цена теплового насоса окупается намного лучше, чем у всех предыдущих моделей.
Преимущества Vitocal 350-G Pro:
· тепловые насосы «вода - вода» обладают двумя-тремя поршневыми компрессорами с тепловой мощностью в 27-198 кВт;
· система оснащена электронными клапанами впрыска для повышенной безопасности при отсутствии электропитания;
· логический SPS-контроллер Vitotronic отвечает за такой принцип действия теплового насоса, как контроль за контуром хладагента, а также интерфейсами ModBus и Bacnet для доступа на расстоянии; 
· схематическое изображение многих инструкций, а также простой интерфейс, отображенный на мониторе;
· специальная герметическая конструкция делает так, что при работе теплового насоса шум мотора не выходит за пределы 50-60 дБ;
· температура при подаче - 73°С, а минимальная температура источника тепла -7°С. Функция поддержания температуры гарантирует постоянную подачу горячей воды;
· фактически нулевые затраты электроэнергии по стандарту EN 14511. Коэффициент мощности СОР приравнивается к 4,4.
Резюмируя вышесказанное, хочется добавить, что купить тепловой насос данной модели для отопления дома – один из лучших вариантов, так как показатели оборудования позволяют конкурировать на достаточно высоком уровне с аналогичными насосами.






