Размеры, вес и цвета композитной черепицы
Композитная черепица – тот современный и уникальный материал, который прославился на мировом рынке. Его особенностью является многослойная структура, состоящая из многих элементов (сталь, слой алюминоцинка, природный базальтовый гранулят, грунтовка и т.д.). Данный тип крыши совершенно не поддается влиянию агрессивной внешней среды, а верхний слой натурального камня, кроме эстетики, обеспечивает еще и шумоизоляцию в доме во время дождя. Но, помимо технических преимуществ, кровля композитной черепицей имеет еще и многие положительные особенности.
Размеры кровельного материала
Бельгийская композитная черепица Metrotile появилась более 10 лет назад. Будучи не имеющей аналогов в мире, она приобрела большую популярность. Одним только внешним видом она походит на натуральное покрытие, что позволяет использовать ее для большинства архитектурных зданий, ведь с ней дом приобретал неповторимость. 
Размеры композитной черепицы - это один с тех пунктов, которым компания Метротайл может похвастаться. В отличие от кровли металлочерепицей, она в виде единичных панелей. Каждый такой профиль имеет примерные размеры в 40 см в ширину и 140 см в длину.  На каждой панели имеются фиксаторы для соединений с соседними панелями. Такая форма размеров листов композитной черепицы дает возможность не пускать большинство материала на отходы и помогает реализовать даже самые сложные конструкции. 
Вес композитной черепицы
[bookmark: _GoBack]Установка какого-либо материала на крыше, как правило, занимает много времени. Это обусловлено повышенной опасностью работ и большим весом установочных панелей. Монтаж композитной черепицы – явление совершенно обратное. Как значилось ранее, фиксаторы на панелях значительно ускоряют этот процесс. Кроме этого, вес композитной черепицы на 1 м2 не превышает 7 кг. Вследствие этого, материал обладает высокой устойчивостью к внешнему воздействию, а правильный монтаж делает ее одним из самых безопасных материалов. Правильно установленная крыша имеет эксплуатационный период термином в 50 лет. Так же при правильном монтаже, все виды соединений образуют замки, обеспечивающие защиту от воды во время дождя и сильных ветров. 
Одной из особенностей, помогающих делать вес композитной черепицы более легким, есть ее основа – алюминоцинковый лист, толщиною в половину сантиметра. В наше время он зарекомендовал себя как идеальный материал для покрытий жилых домов и коттеджей. Сам же сплав листа состоит из алюминия, цинка и кремния. Этот комплекс не поддается влиянию коррозии, мелких механических повреждений, а так же легко монтируется и может принимать тонкую форму при создании композитных листов, благодаря присутствию кремния в составе. Такие листы превышают срок службы в 4 раза, нежели обычный алюминий, покрытый грунтовкой. 
Так же алюминоцинк способен отражать тепло и холод, а это важная функция, так как около 50% тепла проходит сквозь стены и покрытие дома, но, несмотря на это, у материала нет характерного для металлочерепицы блеска на солнце. Со всяком случае, такой подход защищает крышу от потери цвета и выступает в качестве предотвращения жары.
Вдобавок ко всему, композитная черепица Метротайл может быть использована при демонтаже. Монтирование происходит поверх предыдущего покрытия и дает тот же эффект без дополнительной разборки старой кровли. Материал соответствует международным стандартам ISO 9001 и ISO14001, а так же целиком сертифицирован по всех регионах Украины. 
Цветовая гамма Metrotile
Кровля композитной черепицей, в отличие от иных видов современных кровельных материалов, имеют естественный внешний вид. Это достигается с помощью верхнего покрытия из гранул натурального камня, придающего фактуре материала роскошный внешний вид. Такое покрытие обеспечивает защиту от шума дождя и сильного ветра. Кроме того, камень покрыт верхним слоем глазури, предотвращающей обсыпание. Каждая из составляющих композитной черепицы Metrotile создает условия для неизменности цвета на протяжении всего срока эксплуатации, а так же дает устойчивость к пагубному солнечному излучению. Отсутствие органики в составе - это огромный плюс композитной черепицы, поскольку ее составляющие компоненты не подвергаются коррозии, гниению и размножению внутри каких-либо насекомых или грибов. Разве не замечательно, когда крыша выглядит словно подлинная керамическая черепица, но при этом лишена всех ее недостатков?
Отдельное внимание стоит уделить цветам композитной черепицы. Материалы, предоставленные на рынке, имеют широкую гамму, как тёплых, так и холодных оттенков.  Наиболее популярные из них кофейный, коричневый, черный и бордовый, которые придают любому дому некую средневековую аристократичность. Хочется отметить, что именно такой вид черепицы чаще всего используется для реконструкции важных исторических памяток, а так же для новых зданий, которые выглядят более изящно и утонченно с помощью этого типа покрытия.
 
