Обзор мобильного телефона HTC One S

Компания HTC сделала не один, а сразу несколько шагов вперед, представив на рынок свою новую модель мобильного телефона – HTC One S. Чем же он такой особенный, поинтересуется рядовой потребитель. Всем – от внешности до начинки. По сути, это флагман в когорте цифровых устройств на платформе Android.

Упаковка и комплектация

Упаковка тоже получила обновленный формат. Теперь это картонная коробка белого цвета с обтекаемым углами, фото телефона в верхней части и реквизитами по бокам. Комплектация стандартная:

· гарнитура;

· кабель;

· зарядка. 

Характеристики

HTC One S – это, прежде всего, имиджевый аппарат, поэтому технические навороты идут в нем «вторым эшелоном». Однако платформа Android с Sense 4.0 отлично оправдывает звание флагмана и делает телефон намного интереснее и шустрее, чем с «голым» Android’ом. 

А теперь о техпараметрах подробно:

· номинальный вес – 119,5 г;

· питание – несъемная аккумуляторная батарея на 1650 мАч;

· камера – фронтальная (VGA), с LED-вспышкой, на 8 МП и записью видео 1080 p;

· величина – 130,9x65x7,8 мм;

· экран – на 4,3 дюйма, с разрешением в 540x960 пикс., тип – Samsung SuperAMOLED;

· память – 25ГБ в Drop Box на 24 месяца, ПЗУ – 16ГБ, ОЗУ – 1ГБ, без слота расширения;

· чипсет – 2-ядерный процессор 1,5ГГц, тип – Qualcomm MSM 8260A;

· операционка – Android серии 4.0.3 (с интерфейсом Sense 4.0).
Дизайн

Да, сотовый телефон HTC One S заточен под имидж и высокий статус. Внешность – его конек. Это не просто тонкое цифровое устройство, а наитончайшее в ассортименте НТС – всего 7,8 мм. Вторая сторона дизайна – ширина. Тут стоит отметить, что корпус телефона не выполнен в виде ультрамодной «лопатки» с большим дисплеем. Нет, здесь все несколько умереннее – 65 мм, приближенные к стандарту. Но металлический «кожух» выводит его в лидерство.

По цвету доступны два варианта – черный и серый. Лучше – первый. Именно он обеспечен металлическим корпусом, выполненным методом плазменно-электролитического анодирования. Во втором же – стандартно-анодированный алюминий с градиентным покрытием. 

Управление и настройка

Управление HTC One S нельзя назвать революционным, скорее – традиционным. В сущности, это основные детали, при помощи которых происходит настройка телефона. Базовые элементы включают:

· 3 кнопки под дисплеем (возврат, меню, домой);

· microUSB (с левой стороны);

· клавиша включения (вверху);

· мини-джэк;

· тумблер настройки звука (с правой стороны);

· слот под micro-SIM (сзади, под съемной панелью).

Преимущества и недостатки

К преимуществам HTC One S относятся:

· обновленная ОС Android 4 ICS;

· интерфейс Sense 4.0;

· металлический корпус;

· эргономичный дизайн;

· устойчивость к царапинам и истиранию;

· ультратонкий литой корпус без люфта и скрипов;

· имиджевость.

Среди недостатков данной модели:

· отсутствие отдельной аппаратной клавиши камеры;

· нехватка слота расширения;

· отсутствие полноразмерной SIM-карты;

· отхождение покрытия по углам.

Особенности HTC One S

1. Благодаря специальной технологии обработки металла корпус стал на порядок невосприимчивее к царапинам. В этом плане One S опережает Mozart, у которого тоже металлический корпус. 

2. У него не остается пятен на дисплее, как у Sony XperiaS.

3. Автономная работа устройства намного лучше проявляет себя, чем, скажем, у Nokia Lumia 800, где недоработан софт.

4. По сравнению с Sensation XL, у телефона отсутствуют зазоры на переходах между пластиковыми и металлическими элементами (кнопками и корпусом).

5. Внешне HTC One S напоминает серию Desire, но с посвежевшими и обновленными мотивами в дизайне.

6. В отличие от Xperia S чипсет One S сделан по технологии 28 нм (у первого – 45 нм). Кроме того, новинка оснащена более совершенным графическим ускорителем – Adreno 225 вместо Adreno 220. Отсюда – разница в производительности, которая возросла на 20 процентов. 

7. Несмотря на менее емкий аккумулятор, это 2-ядерное устройство работает намного дольше и увереннее «4-ядерника» One X. 

