Все о внутрипольных конвекторах с принудительной конвекцией

Что такое вынужденная конвекция воздуха?

	В современных отопительных системах активно применяется климатическое оборудование, действующее по принципу вынужденной или принудительной конвекции. Что это такое? Вынужденная конвекция воздушных масс – процесс передвижения воздуха под воздействием внешней силы, задаваемой лопастями вентилятора. В этом случае смешение масс теплого и холодного воздуха происходит быстрее и эффективнее, что позволяет создавать и поддерживать в помещениях большой площади комфортный температурный режим.
	
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол

	Конвекторы отопления, встраиваемые в пол, с принудительной конвекцией, характеризуются повышенной теплоотдачей, и способностью эффективно обогревать пространства большой площади. Такие радиаторы также выступают надежным барьером, блокирующим холодные потоки воздуха, поступающие от оконных или дверных проемов. Часто внутрипольные конвекторы с вентилятором наделяются дополнительным функционалом. К примеру, помимо обогрева помещения с их помощью может осуществляться приточная вентиляция или охлаждение воздуха.
	Среди прочего, большим плюсом отопления, встроенного в пол, является возможность качественно сэкономить свободное пространство помещения, и гармонично вписать водяную батарею в интерьерный дизайн.

Конструкция конвекторов 

	Встраиваемые радиаторы с вынужденной конвекцией представляют собой теплообменник из меди с алюминиевыми пластинами, помещенный в корпус из нержавеющей/оцинкованной стали. Внешняя поверхность корпуса представляет собой декоративную решетку с продольными или поперечными рейками. Конструкция оснащается несколькими вентиляторами, которые нагнетают воздух, увеличивая тем самым тепловую отдачу. Скорость вращения лопастей и температура нагрева контролируются через электронный настенный термостат, и могут изменяться/отключаться вручную. Дополнительно конвекторы отопления в полу могут включать функции отопления-охлаждения и вентиляции воздуха в помещении.
	
Основные функции, выполняемые данным климатическим оборудованием:

- Эффективный прогрев помещений большой площади (в том числе теплиц, зимних садов, холлов офисов, теплиц) в качестве основного или дополнительного источника отопления.
- Формирование теплового барьера между внутрикомнатным пространством и панорамным остеклением.
- Устранение конденсата на оконных конструкциях в холодное время года.


Параметры подбора батарей этого типа

1. Длина конвектора с вентилятором должна составлять не менее 70% длины панорамного окна. Это позволит сформировать эффективную тепловую завесу между потоком холодного воздуха, поступающего извне, и полностью исключить запотевание окон.

2. Ширина радиаторов в полу должна быть не менее 300 мм. В этом случае обеспечивается достаточная циркуляция и обмен воздушных масс.

3. Рекомендуемая глубина «утопления»  батареи – не менее 90 мм. Такая глубина позволит сформировать внутри конвектора достаточный объем холодного воздуха, который вентиляторы смогут эффективно подхватывать. 

	Приведенные технические параметры являются примерными, поскольку при выборе радиаторов, встраиваемых в пол, с принудительной конвекцией следует учитывать ряд деталей.
	Во-первых, нужно определиться с основной функцией внутрипольной батареи. Если оборудование предполагается использовать в качестве основного/дополнительного источника отопления, то мощность и габариты конвектора должны соответствовать площади помещения и размерам окон (дверей).  Чем больше свободное пространство, тем большая производительность должна быть у радиатора в полу с вынужденной конвекцией. 
	Во-вторых, следует учитывать фактическую высоту пола. К этому параметру будут привязываться остальные размеры оборудования, а также мощность и количество вентиляторов. 

Предложения внутрипольных конвекторов с принудительной конвекцией от fancoil.in.ua

	В нашем интернет-магазине fancoil.in.ua можно купить внутрипольные ковекторы по лучшим ценам в Украине. Ассортимент радиаторов этого типа представлен моделями  известными производителями климатических систем Carrera и Polvax. 
	Линейка моделей встроенных конвекторов позволяет легко подобрать оптимальный вариант по характеристикам и стоимости для любых условий эксплуатации. От недорогих конвекторов для дачи, до сверхмощного оборудования для качественного отопления больших площадей офисов, торговых залов, теплиц и пр.
	В fancoil.in.ua мы предлагаем не только купить конвектор Polvax, Carrera дешево, а и предоставим профессиональную консультацию по выбору внутрипольного отопления с вынужденной конвекцией. 
	Мы сделаем все возможное, чтобы приобретенное Вами климатическое оборудование полностью оправдало, возложенные на него задачи.
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