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Ремонт приватного будинку належить до комплексних завдань. Процес складається з різних робіт: малярних, монтажних, електро- та сантехнічних, загальних. Ремонт будинку в Києві вирішує відразу кілька завдань – зміна звичної та набридлої обстановки, відновлення зіпсованого декору, покращення опорних та інших конструкцій.
Скільки коштує ремонт будинку у Києві?
Ціна послуги досить широка і залежить від пропозицій підрядника. Важливий пункт – хороший ремонт будинків у Києві не може бути дешевим. Такі пропозиції зустрічаються у двох випадках:
· приховані націнки – компанія встановлює невисоку ціну, проте потім з'ясовується, що вартість не включає низку робіт, які на конкретному об'єкті необхідні;
· відверто неякісний підхід – таких підрядників краще уникати, ціна виправлення помилок може перевищувати початковий прайс.
Вартість визначається квадратний метр. При цьому враховується, який ремонт будинку в Києві вибрав замовник. Приклад діапазону розцінок дано у таблиці:
	Тип ремонту
	Вартість робіт, м2

	Косметичний
	від 3000 UAH

	Капітальний
	від 7000 UAH

	Дизайнерський
	від 10000 UAH


Дизайнерський вид послуг оцінюється індивідуально. На прайс впливає велика кількість факторів, проте головними є обсяг робіт, тип оформлення та матеріали. Кошторис складається після узгодження деталей проєкту із замовником.
З чого розпочати ремонт будинку у Києві?
Ремонт котеджів у Києві складається з кількох етапів. Роботи може бути як внутрішніми, і зовнішніми. Другий варіант у більшості випадків передбачає капітальний ремонт (дах, стіни, цоколь тощо), досить рідко ремонт екстер'єру обходиться лише косметичним втручанням.
Внутрішній ремонт виконується у кілька етапів.
Підготовчий етап
Це етап розробки проєкту, узгодження його деталей. Робітники виїжджають на об'єкт, оглядають його стан та виконують виміри периметра. Це необхідно для складання точного кошторису на кожен вид робіт. Якщо планується дизайнерський ремонт, студія розробляє концепт з урахуванням побажань клієнта. Серйозні втручання, на зразок перенесення газосистем, точок введення води та каналізації, можуть вимагати попереднього планування (у деяких випадках – дозволів).
Цей етап категорично не варто ігнорувати або ставиться до нього несерйозно. Якісний ремонт будинків у Києві просто неможливий без затвердженого хоча б базового проєкту. Результат поставленого завдання безпосередньо залежить від того, наскільки власник планував свої побажання та бюджет. В іншому випадку непередбачені витрати (вони завжди будуть) можуть стати неприємним сюрпризом.
Демонтажні роботи
На цьому етапі видаляється:
· старе оздоблювальне покриття;
· покриття на підлозі;
· декор, світлове обладнання;
· вся сантехніка;
· вікна, двері та інші конструктивні елементи.
Масштаб демонтажу залежить від типу ремонту – капітальні роботи мають на увазі максимальне очищення периметра. Також необхідно прибрати електричні та інженерні лінії, якщо заплановано їхнє перенесення на інші місця. Мета демонтажу – прибрати непотрібні перегородки та конструкції, старі інженерні системи, оздоблювальні матеріали.
Основні будівельні роботи. Розведення електричних, інженерних ліній
Основний ремонт заміського будинку в Києві починається з підготовки всіх поверхонь до подальших робіт. У разі перепланування майстри зводять нові перегородки та стіни згідно з планом проєкту. Вирівнюються, ґрунтуються поверхні, проводиться посилення опорних частин будинку, якщо цього вимагає їхній стан. Заливається стяжка підлоги, виконується її вирівнювання. Аналогічні роботи виробляють зі стінами та стелею.
На цьому етапі також виконується монтаж гіпсокартонних конструкцій. З їх допомогою можна швидко вирівняти сильні нерівності без зайвого оштукатурювання. Гіпсокартон – основа складних геометрій, багаторівневих стель.
Паралельно з цим бригада електриків виконує розведення мережі вдома. Планування ліній проводиться з урахуванням розрахункової кількості споживачів, освітлювальних приладів. Закладаються слаботочні комунікації, лінії системи розумного будинку та інше.
На цьому етапі зручно виконувати монтаж інженерних магістралей. Майстри виконують розведення та встановлення ліній опалення, водопостачання та каналізації перед оздоблювальними роботами, поки доступ до всіх поверхонь (стіни, підлога) відкритий. Система теплої підлоги монтується перед заливкою стяжки.
Оздоблювальні роботи
Коли етап чорнових робіт закінчено і весь периметр підготовлено, майстри переходять до обробки. Сюди входять:
· робота зі стінами: шпаклівка, фінішне затирання, оздоблення;
· стельові роботи;
· монтаж підлогових покриттів.
Варіанти обробки досить широкі, все залежить від проєкту та матеріалів. Найчастіше для обробки стін використовують плитка, фарба, текстурні суміші, шпалери. Для підлоги: ламінат, плитка, паркетна дошка.
Фінішні роботи. Здача об'єкта
До них належить: 
· монтаж дверей;
· встановлення декоративних елементів;
· підключення електричних елементів: вимикачі, розетки, світлові прилади;
· монтаж сантехніки та інші завершальні заходи;
· збирання, встановлення меблів згідно з проєктом.
Компанії, що пропонують ремонт таунхауса в Києві, приватних будинків та котеджів під ключ, повністю готують периметр під в'їзд замовників. Проводиться комплексне прибирання території, вивозиться сміття. Клієнту залишається лише перевезти особисті речі.
Ремонт будинку у Києві: який вид ремонту обрати?
Ремонт будинків пропонується у кількох варіантах виконання.
Косметичний
Найшвидший і менш витратний у плані праці та бюджету ремонт. Його мета полягає в оновленні зовнішнього вигляду приміщень, виправленні дрібних дефектів. У ході експлуатації елементи інтер'єру неминуче зазнають зношування. Саме такі проблеми вирішує косметичне поновлення. 
Приклад типових робіт: фарбування стін, заміна зношених елементів (плитка, шпалери тощо), реставрація покриття для підлоги, ремонт дверної фурнітури, електричних зовнішніх елементів (розетки, вимикачі. димери, модулі управління підсвічуванням). Косметичний ремонт не передбачає втручання в опорні та інші конструктивні деталі будівлі.
Капітальний ремонт котеджу у Києві
Мається на увазі виконання завдань із нуля. Капітальні роботи торкаються всіх елементів будинку: стіни, стеля, підлога, перекриття тощо. Електричні, інженерні лінії будинку також підлягають заміні чи модернізації. Під час капітального ремонту часто використовується перепланування площі: зводяться нові перегородки або забираються старі. 
У процесі роботи квартира часто не придатна для проживання – це незручно як власникам, так і бригаді. На цей час необхідно знайти тимчасове житло з урахуванням періоду проведення робіт, що триває від одного місяця.
Дизайнерський
Це окрема категорія ремонтів передбачає спеціальний проєкт. Складанням плану робіт та веденням процесу займається дизайнер та студія. Як правило, це повністю унікальне оформлення, яке не має інших аналогів на ринку. Часто компанії надають послуги «під ключ». Клієнт отримує комплексний ремонт, у якому всі стадії правильно пов'язані між собою. Ціни на роботу індивідуальні для кожної компанії та залежать від послуг, які пропонує підрядник.
Як замовити ремонт будинку у Києві?
Клієнти, які планують такі роботи, стикаються з пошуком компетентних майстрів. Виконавцем може стати компанія чи самостійна бригада, телефон якої надав знайомий. Кожен власник нерухомості хоче отримати ідеальний ремонт приватного будинку у Києві. 
У всіх випадках рекомендується враховувати низку критеріїв, що дозволяють виділити професіоналів:
· наявність досвіду роботи з подібними проєктами;
· портфоліо готових робіт;
· рейтинг компанії над ринком;
· зв'язки підрядника з постачальниками будівельних та оздоблювальних матеріалів, техніки;
· гарантії.
Визначити професійного підрядника можна і за його штатом. Наявність профільних співробітників для кожного напряму в ремонті замість універсальних робітників свідчить, що компанія (бригада) відповідально ставиться до кожного технологічного етапу.
 

