Эффект «ласточкиного гнезда»
Развитие современных архитектурных течений привело к появлению самых неожиданных технологий, позволяющих создавать шедевры мирового зодчества. Одной из таких технологий является безрамное остекление зданий, которое еще называют панорамным или витражным остеклением. Поверьте, глянув однажды на такие мировые шедевры как «Стеклянная пирамида Лувра», «Часовня Ла Эстансия в Куэрнавака» или здание департамента здравоохранения в Бильбао вы как маленький ребенок станете повторять – хочу, хочу, хочу.

Не верьте  тем, кто утверждает, что эти технологии совершенно не применимы по отношению к постсоветским постройкам, что их используют исключительно в процессе строительства общественных зданий или загородных особняков. Это не правда. Витражное остекление балконов позволит превратить квартиру в ласточкино гнездо на фоне соседних серых скворечников. Безусловно придется изрядно потратится, но оно того стоит.

Путь к панорамному виду из квартиры
Привыкайте к мысли, что витражное остекление балконов выполнить самостоятельно практически невозможно, особенно если речь идет об остеклении всей его поверхности. Для осуществления данного варианта благоустройства балкона необходимо не только хорошее дизайнерское решение, воплощенное в жизнь опытными строителями, здесь не обойтись без серьезных прочностных расчетов. Вам ведь не хочется однажды свалиться вниз. 

Если вам предложат установить небольшое ажурное ограждение балкона в дополнение к стеклянным конструкциям, не торопитесь отказываться. При определенных условиях ограждение не только не портит открывающуюся панораму, но и подчеркивает утонченность балкона.
Таким образом, вашей основной заботой является выбор наилучшего дизайнерского решения из числа предложенных, ну и, естественно, оплата выполненных работ.

Информация, необходимая заказчику 
Витражное остекление балконов производится путем применения двух основных принципов: с применением каркасов и без такового.
При каркасном методе применяется несколько видов витражных систем. Наиболее распространенной системой является стоично-ригельная. Одновременно  она наиболее демократичная в стоимостном плане.  Данная технология позволяет воплощать в жизнь различные пространственные формы и выдерживает значительную ветровую нагрузку. Возможна установка как глухих, так и распашных оконных створок.
Достаточно хорошо распространен метод структурного остекления. В его основе лежит принцип точечного крепления стеклопакетов с помощью силиконового клея. Эта технология является очень прогрессивной, позволяет обеспечить хорошую тепловую и звуковую изоляцию помещения. Также немаловажным есть очень хорошее соотношение цены и качества.
В данном разделе нельзя не вспомнить о спайдерных системах, которые в основном применяются с целью остекления фасадов значительных по размерам зданий. Применение этого метода позволяет создавать монолитные стеклянные поверхности, способные удивить даже самое изысканное воображение. Однако, в силу своей стоимости спайдерные системы относятся исключительно к элитной категории, а в силу технологических особенностей – малопригодны  для остекления балконов.
 Безусловно, интересными являются бескаркасные системы, разработанные  финскими инженерами. Особенностью этих систем является применение нижнего и верхнего направляющих профилей. Стекло крепится к профилям замками, а механизмы скольжения роликового типа обеспечивают возможность раскрытия конструкции. Герметичность на стыках обеспечивается за счет акриловых уплотнителей, которые легко  снимаются. Данный тип остекления не следует применять тем, кто хочет иметь теплое помещение, поскольку используется всего одно стекло. Главное преимущество метода это получение практически монолитной стеклянной поверхности и относительно небольшая стоимость.
В этой статье мы попытались донести все самое необходимое, что нужно знать человеку, решившемуся на устройство витражного остекления. Поверьте, вы не разочаруетесь. «Ласточкино гнездо» ждет своего владельца.
