Постройка дома в Краснодарском крае 
Вы мечтаете покинуть шум и суету большого города? Подбираете участок для строительства шикарного коттеджа в тёплых краях? Желаете обеспечить экологически чистое место жительства для родных и близких? Необходимо круглогодичное комфортное проживание в экологически чистой местности для подрастающих детей?
Усадьба личного дома в Краснодарском крае на берегу озера либо Чёрного моря стала для многих семей той цитаделью, за стенами которой можно переждать любой житейский шторм. Свой особняк, растущий вокруг него сад, большая дружная семья являются желанными основами жизни каждого человека.
Преимущества строительства дома в Краснодарском крае 
О пользе постройки дома в Краснодарском крае, неподалёку от морского побережья, говорят следующие преимущества:
· мягкий климат позволяет обеспечить комфортное проживание, нормальное самочувствие детей, старших членов семьи;
· близость побережья Чёрного моря предоставляет отличные варианты для семейного отдыха и оздоровления;
· сравнительная дешевизна строительных материалов, общей стоимости проектирования, возведения особняка;
· развитая инфраструктура позволяет пользоваться всеми благами цивилизации.
Особенности проекта дома в Краснодарском крае
Конструктивными особенностями проекта 56-03 дома в Краснодарском крае являются:
Общая площадь особняка 192 м², жилая 78 м². Для комфортного проживания семьи из четырёх человек вполне подойдут три большие спальни на втором этаже и просторная гостиная с кирпичным камином, совмещённая с обеденной зоной — большой кухней, также выполняющей роль столовой. 
Входная дверь, расположенная в левой угловой части фасада, через небольшой тамбур ведёт в холл, где имеется дверь санузла с ванной, двойная дверь комнаты для приёма гостей— гостиной, широкая дверь на кухню-столовую с эркером, украшенным тремя окнами и лестница на второй этаж. Особняк имеет небольшое подсобное помещение для отопительного устройства — котельная с окном, отдельным выходом на задний двор. 
Поднявшись по лестнице, попадаем в небольшой холл, рядом с которым расположен дополнительный санузел, совмещённый с ванной. Из холла можно пройти в три уютные отдельные спальни, одна из которых имеет выход на балкон. Пластиковые окна во всех помещениях обеспечивают требуемый уровень освещённости комнат.
Одним из преимуществ данного проекта является возможность устройства затенённой террасы перед входом, крытого балкона, проектирование и постройка цокольных подсобных комнат, в зависимости от пожеланий заказчика. 
Технические аспекты проектирования и постройки 
Фундамент выполняется  свайно-плитным, согласно нормативам Приложения 3 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», соответствующим 2 уровню ответственности по ГОСТ 27751-88.
Наружные несущие стены строятся из бутового кирпича либо энергетически эффективных газово-бетонных блоков, соответствующих требованиям СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».
Облицовка наружных поверхностей стен выполняется декоративным кирпичом, дагестанским камнем или штукатурной смесью «Короед».
Утепление производится пеноизолом, согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Кровля может быть выполнена из керамической либо металлической черепицы, в зависимости от ваших предпочтений.
Небольшая сметная стоимость строительства под ключ — 4 429 900 рублей, во многом зависит от качества применяемых материалов, а также особенностей привязки коммуникаций к рельефу местности. Окончательная стоимость строительства определяется, фиксируется в договоре после завершения проектных, изыскательских работ.
Срок строительства подобного жилья обычно составляет от двух до четырёх месяцев. Уточните его со специалистом, путём заполнения заявки на сайте или заказа обратной связи по телефону.
Сделайте бесплатный звонок ответственному работнику компании ООО «Атлант» или заполните форму на сайте.



