Title: Сетевой шуруповерт: особенности проводного инструмента на 220В
Description: Преимущества и недостатки сетевых шуруповертов. Как выбрать инструмент для бытового или профессионального использования.
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Шуруповерт – это приспособление для откручивания и закручивания крепежных элементов: болтов, саморезов, винтов и т. д. Может использоваться для сверления, совмещая функционал двух приборов. Бывает двух типов: работающий от электросети или аккумулятора. Сетевой шуруповерт подключается к обычной бытовой розетке кабелем.
Особенности инструмента с питанием от сети
Проводной шуруповерт имеет весомые преимущества перед аккумуляторными моделями:
1. Мощность. Варианты на АКБ проектируются с учетом необходимости экономить заряд, параметры сетевых не ограничены этим фактором.
2. Цена. В набор с питанием от сети не входят аккумуляторы. К беспроводным часто в комплекте идут 2 АКБ, что увеличивает стоимость аренды.
3. Неограниченное время работы. Инструмент незаменим для больших объемов работ, для профессионального использования.
Недостатки проводных приборов:
· нет возможности использовать без доступа к электричеству (при нестабильном функционировании электростанции или на объектах, еще не подключенных к сети);
· кабель ограничивает радиус работы (проблема решается удлинителем).
Основные характеристики
Выбирая, какой шуруповерт для 220В взять в аренду, нужно обращать внимание на такие параметры:
1. Число оборотов в минуту. Чем выше показатель, тем быстрее инструмент выполняет задачу, но на слишком большой скорости можно повредить поверхность или крепежный элемент.
2. Мощность. Определяет диапазон материалов, с которыми получится работать. Модели с невысоким значением этого параметра не подойдут для слишком твердых поверхностей. 
3. Вес. Чем мощнее прибор, тем больше его масса. Тяжелые приспособления неудобны при длительном использовании, особенно под углом, в вертикальной плоскости. 
4. Диаметр сверления. Обычно повышается при увеличении мощности.
5. Диаметр зажимного патрона (ограничивает размер сверла, которое можно использовать).
Для бытового применения достаточно инструмента мощностью 230-250 Вт. Профессионалам, которым необходимо постоянное использование прибора, нужны модели от 570 Вт.
