Проверка вентиляции и кондиционирования

Главной задачей проведения экспертизы вентиляции и кондиционирования является проверка, насколько эффективен расход воздуха, проверка правильности настройки автоматической техники, поиск неисправностей в узлах, дабы проверить, соответствует ли система правилам и нормам вентиляционных систем, используемых в данной постройке. Специалист электролаборатории запускает автоматическую систему регулирования и вентиляторы на максимальную скорость, что позволит понять, эффективно ли работает система, а также охарактеризовать показатель шумов при проверке вентиляции и кондиционирования. Проведя замеры воздушного потока, анемометром производится постановление точного диагноза и стоимости ремонтных работ в системе. После этого заказчик сам принимает решение о необходимости технического обслуживания, обновления или проведения ремонтных работ в системе кондиционирования. Также могут быть произведена паспортизация кондиционирования. Работники электролаборатория в Москве произведут измерения воздушных потоков и проверят всю ветсистему. По окончанию проверки вентиляции будет выдан Акт проведения обследования. 

Зачем нужна проверка кондиционирования?

Данное исследование применяют для получения специального документа, именуемого «Акт обследования вентиляции», необходимого для произведения решений по запуску и наладки, ремонтным работам ветсистемы и предоставлению документов органам, инспектирующим помещение. Воздух замеряют в главном воздуховоде, а также на местах работы персонала. Услуги электролаборатории включают проверку теплового обмена между калорифером и охладителем, состояние воздушных фильтров, замеры показателей шума и вибрации, создаваемые работой вентиляторной системы, привода заслонки воздуха, измеряется уровень фреона, производятся замеры мощности электротока. В случае нахождения поломок, производится процесс дефектации кондиционерной системы, механики фирмы сообщают владельцам о необходимых запчастях, извещают их о стоимости ремонтных работ. Вместе с проверками, паспортизацией и дефектацией ветсистемы производится диагностика аппаратов кондиционирования и автоматических агрегатов, замеряется воздушный расход, позволяет определять, эффективно ли функционирует ветсистема. Диагностика также показывает необходимость в применении технических операций для ухода, наладки и запуска агрегатов. 

Как электроизмерительная лаборатория проводит проверку?

Вентиляцию осматривает инженер в помещении, требующем проверки. Специалист осматривает вентиляторы, воздушные фильтры, калориферы, приводы воздушной заслонки, кондиционеры, насосы. В процессе осмотра определяются визуальные работоспособные элементы системы вентиляции и кондиционирования. Профессиональный работник озвучивает необходимые в дальнейшем действия по ремонту и стоимости выполнения обслуживания, а также пусконаладке системы. Данная экспертиза является первым шагом к возможности запуска в эксплуатацию всей системы кондиционирования и вентиляции в помещении, обеспечивая комфортный микроклимат для работников предприятия. Инженер нашей компании совершает выезд на место проведения осмотра помещения клиента, выполняет детальную проверку, длительность которой составляет 3 дня. Стоимость услуги электролаборатории по проведению проверки вентиляционной и кондиционной системы зависит от объема выполняемой работы специалистами фирмы, а также от модификаций системы и многих других факторов. Оформить заказ услуги можно на нашем сайте или обратиться в компанию посредством телефонов, указанных в «контактах.
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