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Высококлассные культиваторы от нашего интернет-магазина
Мотокультиваторы – это устройства, которые оборудованы высококлассными бензиновыми двигателями, активирующими культивирующие фрезы. Они эксплуатируются, чтобы обрабатывать и подготавливать почву при помощи соответствующих фрезов. Культиватор бензиновый, цена которого вас приятно удивит, обычно бывает с двигателем. Показатель мощности варьируется в пределах от 2,5 до 8 лошадиных сил. 
Бензиновый мотоблок нарезает борозды, убирает сорняки и многое другое. 
К неоспоримым преимуществам прибора можно отнести высокий уровень производительности и мобильность. 
Как купить мотоблок бензиновый?
Перед тем, как купить бензиновый мотоблок, стоит ознакомиться с правилами его выбора. Подбирать изделие следует исходя из особенностей товара.
Установка должна зависеть от объема рабочих процессов и запланированной нагрузки мотокультиватора. 
Существует два типа двигателя:
· 2-хтактный. Функционирует на бензине с примесью масла.
· 4-хтактный. Работает на чистом бензине без дополнительных примесей.
Также аппаратура характеризуется отличительными показателями веса:
· Сверхлегкие – вес до 15 кг.
· Легкий бензиновый культиватор весит от 16 до 40 кг.
· Вес средних равносилен 41-60 кг.
· Тяжелые весят более 60 кг.
Легкие и сверхлегкие варианты агрегатов считаются бытовыми. Их используют для обработки придомового участка или огорода.
Тяжелые и средние изделия относятся к профессиональным, и эксплуатируются на масштабных предприятиях.
Бытовой тип изделий
· Сверхлегкий. Этот культиватор бензиновый маленький можно заказать, чтобы обрабатывать небольшие участки. Его мощностной показатель варьируется в пределах от 1,5 до 3 л. с. Прибор способен охватить лишь 20-30 см площади по ширине. Он отличается необычайно компактными габаритами и комфортом. Но убирать сорняки ему не под силу.
· Легкий культиватор бензиновый купить можно, чтобы нарезать борозды. Это существенно упростит посадку разных культур. Мощность агрегата составляет от 2,5 до 4,5 л. с. Разумеется, захват у них больше по сравнению с подобными аналогами.
Легкие вариации устройств более производительные и маневренные. Их удобно перевозить. Но длительная нагрузка не их «конек». Они эксплуатируются на мягкой почве, песчаном грунте или черноземе. Большинство моделей снабжены редуктором из пластика.
Мощность средних мотокультиваторов равносильна 4-6 л. с. Приборы очень устойчивые. Обрабатывают глинистую и мягкую почву 25-28-сантиметровой глубины. В стандартную комплектацию аппарата может входить не только окучник, но и борона, малый плуг и косилка. 
У тяжелых моделей высокомощный двигатель (от 10 лошадиных сил). Их эксплуатируют на габаритных сельскохозяйственных участках. Агрегат справится с целинной и глинистой почвой. Корректное функционирование достигается 1-киллограммовым давлением на 1 см в ходе непосредственного пользования устройством. Если давление отсутствует, прибор зароется в землю или, наоборот, начнет чрезмерно прыгать по ней. С задней стороны находятся фрезы. Есть колеса, за счет которых конструкция тянет сами себя. Они являются долговечными и практичными. Для них характерен минимальный вибрационный уровень. Для частных хозяйств такие варианты не подойдут, поскольку не пройдут по узким дорожкам, между грядками или в теплице.
Обращайтесь к нам прямо сейчас, мы подберем лучшие товары для вас! У нас оперативная доставка, низкие цены, потрясающее обслуживание и индивидуальное отношение к клиентам. 
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